{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,6,2,24],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[3,6,3,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[8,14,8,16],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[8,12,9,12],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 204"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Рівнегаз\", АГНКС \"Топеко Менеджмент\""]
["Рівненське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 204"]
["Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУРІЙСЬК - ЛУЦЬК - РІВНЕ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8202.1353981299999},34.340699999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5390833333333322},{"$f":"S11*238.8459","v":9089.8539546600005},38.057400000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.5715},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8202.1353981299999},34.340699999999998,9.5390833333333322,{"$f":"S12*238.8459","v":9089.8539546600005},38.057400000000001,10.5715,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.1353981299999,34.340699999999998,9.5390833333333322,9089.8539546600005,38.057400000000001,10.5715,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,91.580200000000005,4.2172000000000001,0.96189999999999998,0.1205,0.15110000000000001,2.2000000000000001E-3,4.1399999999999999E-2,3.7499999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,5.4999999999999997E-3,1.3121,1.5532999999999999,0.73609999999999998,8214.02992395,34.390500000000003,9.5529166666666665,9097.1387546099995,38.087899999999998,10.579972222222221,{"$f":"V14*238.8459","v":11636.52447882},48.719799999999999,{"$f":"V14/3.6","v":13.533277777777776},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.02992395,34.390500000000003,9.5529166666666665,9097.1387546099995,38.087899999999998,10.579972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.02992395,34.390500000000003,9.5529166666666665,{"$f":"S16*238.8459","v":9097.1387546099995},38.087899999999998,{"$f":"S16/3.6","v":10.579972222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.02992395,34.390500000000003,9.5529166666666665,{"$f":"S17*238.8459","v":9097.1387546099995},38.087899999999998,{"$f":"S17/3.6","v":10.579972222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.02992395,34.390500000000003,9.5529166666666665,9097.1387546099995,38.087899999999998,10.579972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.02992395,34.390500000000003,9.5529166666666665,9097.1387546099995,38.087899999999998,10.579972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.02992395,34.390500000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.5529166666666665},9097.1387546099995,38.087899999999998,{"$f":"S20/3.6","v":10.579972222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,91.362399999999994,4.2998000000000003,0.96350000000000002,0.1191,0.15140000000000001,1.9E-3,4.3900000000000002E-2,3.7600000000000001E-2,2.18E-2,5.4999999999999997E-3,1.3532999999999999,1.6397999999999999,0.73799999999999999,8211.0204656099995,34.377899999999997,9.5494166666666658,9093.5321815200004,38.072800000000001,10.575777777777779,{"$f":"V21*238.8459","v":11616.9868842},48.637999999999998,{"$f":"V21/3.6","v":13.510555555555555},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.0204656099995,34.377899999999997,9.5494166666666658,9093.5321815200004,38.072800000000001,10.575777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.0204656099995,34.377899999999997,9.5494166666666658,9093.5321815200004,38.072800000000001,10.575777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.0204656099995,34.377899999999997,9.5494166666666658,9093.5321815200004,38.072800000000001,10.575777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.0204656099995,34.377899999999997,9.5494166666666658,9093.5321815200004,38.072800000000001,10.575777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.0204656099995,34.377899999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5494166666666658},9093.5321815200004,38.072800000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.575777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.0204656099995,34.377899999999997,9.5494166666666658,9093.5321815200004,38.072800000000001,10.575777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.0204656099995,34.377899999999997,9.5494166666666658,9093.5321815200004,38.072800000000001,10.575777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,95.530799999999999,2.4914999999999998,0.78039999999999998,0.1249,0.1171,2.0999999999999999E-3,2.2499999999999999E-2,2.46E-2,2.0199999999999999E-2,5.7000000000000002E-3,0.71489999999999998,0.16539999999999999,0.70350000000000001,8229.3160615500001,34.454500000000003,9.5706944444444453,9119.6858075700002,38.182299999999998,10.606194444444444,{"$f":"V29*238.8459","v":11932.69339482},49.959800000000001,{"$f":"V29/3.6","v":13.877722222222221},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3160615500001,34.454500000000003,9.5706944444444453,9119.6858075700002,38.182299999999998,10.606194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3160615500001,34.454500000000003,9.5706944444444453,9119.6858075700002,38.182299999999998,10.606194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3160615500001,34.454500000000003,9.5706944444444453,9119.6858075700002,38.182299999999998,10.606194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3160615500001,34.454500000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.5706944444444453},9119.6858075700002,38.182299999999998,{"$f":"S33/3.6","v":10.606194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3160615500001,34.454500000000003,9.5706944444444453,9119.6858075700002,38.182299999999998,10.606194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.613100000000003,2.4605999999999999,0.77049999999999996,0.12039999999999999,0.112,1.4E-3,2.0500000000000001E-2,2.1600000000000001E-2,1.9199999999999998E-2,5.3E-3,0.69340000000000002,0.16200000000000001,0.70269999999999999,8224.6824510900005,34.435099999999998,9.5653055555555557,9114.7894666199991,38.161799999999999,10.6005,{"$f":"V35*238.8459","v":11932.908356130001},49.960700000000003,{"$f":"V35/3.6","v":13.877972222222223},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6824510900005,34.435099999999998,9.5653055555555557,9114.7894666199991,38.161799999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.6005},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6824510900005,34.435099999999998,9.5653055555555557,9114.7894666199991,38.161799999999999,10.6005,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6824510900005,34.435099999999998,9.5653055555555557,9114.7894666199991,38.161799999999999,10.6005,null,null,null,null,null,0,0,0,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6824510900005,34.435099999999998,{"$f":"P39/3.6","v":9.5653055555555557},9114.7894666199991,38.161799999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.6005},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6824510900005,34.435099999999998,{"$f":"P40/3.6","v":9.5653055555555557},9114.7894666199991,38.161799999999999,{"$f":"S40/3.6","v":10.6005},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3014488606805,34.404197220302628,9.5567214500840638,9103.4203819896229,38.114199917141654,10.587277754761571]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Рівненського ЛВУМГ                                                                                                                       Олійник І.Я.                                                                        03.05.2017   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                       Шевчук М.О.                                                                 03.05.2017                         "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                Кузьмін А.Б.                                                                       03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 204"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Рівненська область","ГРС Любомирка",38.119999999999997,9104,10.59]
[null,"ГРС Березно",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Катеринівка",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Костопіль",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Котів",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Малинськ",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Сарни",38.119999999999997,9104,10.59]
[null,"ГРС Степань",38.11,9104,10.59]
[null,"АГНКС \"Топеко Менеджмент\"",38.119999999999997,9104,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 204",null,38.11,9103,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Рівненського ЛВУМГ                                                                 Олійник І.Я.                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                                    Шевчук М.О.                                                                                                     ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                                           Кузьмін А.Б.",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]