{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 174"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\", ПАТ «Сумське НВО»"]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 174"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до  10 травня 2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  Єлець-Курськ-Київ, Єлець-Курськ-Диканька, Більськ-Суми",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S11*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S11/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,91.043499999999995,4.4009999999999998,0.98099999999999998,0.112,0.17100000000000001,6.8999999999999999E-3,4.5999999999999999E-2,3.9E-2,0.1,8.6E-3,2.093,0.998,0.73770000000000002,{"$f":"P13*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P13/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S13*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.611111111111112},{"$f":"V13*238.8459","v":11658.068379},48.81,{"$f":"V13/3.6","v":13.558333333333334},-14.6,null,0,"<0,01",0,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,90.939499999999995,4.3719999999999999,1.069,0.128,0.20599999999999999,7.7999999999999996E-3,5.6000000000000001E-2,5.0999999999999997E-2,0.14199999999999999,8.6999999999999994E-3,2.0640000000000001,0.95599999999999996,0.74060000000000004,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,{"$f":"V20*238.8459","v":11693.895264000001},48.96,{"$f":"V20/3.6","v":13.6},-9.6999999999999993,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8283.1758119999995},34.68,{"$f":"P24/3.6","v":9.6333333333333329},9169.2941009999995,38.39,{"$f":"S24/3.6","v":10.66388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,90.759699999999995,4.4550000000000001,1.1100000000000001,0.127,0.20100000000000001,7.4000000000000003E-3,5.3999999999999999E-2,4.7E-2,0.191,8.8999999999999999E-3,2.0760000000000001,0.96299999999999997,0.7429,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,{"$f":"V28*238.8459","v":11705.837559},49.01,{"$f":"V28/3.6","v":13.613888888888887},-12.6,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":8304.6719430000012},34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.695999999999998,2.2610000000000001,0.70799999999999996,0.115,0.11600000000000001,2.7000000000000001E-3,2.1000000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,3.3000000000000002E-2,8.3000000000000001E-3,0.86199999999999999,0.159,0.70199999999999996,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,{"$f":"V34*238.8459","v":11896.914279000001},49.81,{"$f":"V34/3.6","v":13.836111111111112},-13.5,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.044399999999996,4.4139999999999997,1.0720000000000001,0.125,0.2,7.1999999999999998E-3,0.05,4.2999999999999997E-2,6.0999999999999999E-2,8.3999999999999995E-3,2.0190000000000001,0.95599999999999996,0.73780000000000001,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,{"$f":"V37*238.8459","v":11684.341428},48.92,{"$f":"V37/3.6","v":13.588888888888889},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.3000646473265,34.596784222158831,9.6102178394885662,9149.1447329588027,38.305638627076313,10.640455174187865]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                              Соловйов О.Б.                                                                          03.05.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                Журавльова В.В.                                                                      03.05.2017     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               Соловйов А.І.                                                                           03.05.2017    "]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[35,0,35,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,34,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №174"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Cуми-1",38.268813949346743,9140.3493096642778,10.630226097040762]
[null,"ГРС Cуми-2",38.323671542295564,9153.4518208239715,10.645464317304324]
[null,"ПАТ «Сумське НВО»",38.377357701316349,9166.2745397928338,10.660377139254541]
[null,"ГРС Низи",38.318646629287826,9152.2516409542168,10.644068508135508]
[null,"ГРС Бішкінь",38.319838555945715,9152.5363277495544,10.644399598873809]
[null,"ГРС Тростянець",38.316039749736106,9151.6289984614941,10.643344374926697]
[null,"ГРС Косівщина",0,0,0]
[null,"ГРС Старе (червоне) Село",0,0,0]
[null,"ГРС Дослідна станція",0,0,0]
[null,"ГРС Ворожба",38.315940054150779,9151.6051865796908,10.64331668170855]
[null,"ГРС Загорське",38.309894788278541,9150.1612996116983,10.641637441188484]
[null,"ГРС Хотінь",38.314249034044181,9151.2012933604128,10.642846953901161]
[null,"ГРС Юнаківка",38.311926525916725,9150.6465718164527,10.642201812754646]
[null,"ГРС Краснопілля",38.316978625352903,9151.8532450531766,10.643605173709139]
[null,"ГРС Осоївка",38.31046072886781,9150.2964722010875,10.641794646907725]
[null,"ГРС Могриця",38.318949930510136,9152.3240832076317,10.644152758475038]
[null,"ГРС Угроїди",38.308128645672973,9149.7394636915415,10.64114684602027]
[null,"ГРС Калинівка",0,0,0]
[null,"ГРС Віри",38.315462188924059,9151.4910504295367,10.643183941367793]
[null,"ГРС Білопілля",38.311852752676366,9150.6289513804641,10.642181320187879]
[null,"ГРС Путивль",38.311441880759673,9150.530816307737,10.64206718909991]
[null,"ГРС Буринь",38.311974760963842,9150.6580925596936,10.642215211378845]
[null,"ГРС Дубов'язівка",38.316116160272379,9151.6472488048003,10.643365600075661]
[null,"ГРС Конотоп",38.30713973966558,9149.5032675461916,10.640872149907105]
[null,"ГРС Головашівка",38.31630829042809,9151.6931383047577,10.643418969563358]
[null,"ГРС Мартинівка",38.316426494648987,9151.7213708982817,10.643451804069162]
[null,"ГРС Олешня",38.318947984410165,9152.3236183896315,10.644152217891712]
[null,"ГРС Гринцеве",38.317679162826799,9152.0205655566133,10.643799767451888]
[null,"ГРС Колядинець",38.318098302323385,9152.1206753069018,10.64391619508983]
[null,"ГРС Липова Долина",38.318897045174253,9152.3114517619852,10.64413806810396]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 174",null,38.305638627076313,9149.1447329588063,10.640455174187865]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                                                      ",null,"Соловйов О.Б. ",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                                                                  ",null,"Журавльова В.В.  ",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                ",null,"Соловйов А.І.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]