{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 221"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Тернопільгаз\",ПАТ Хмельницькгаз\", ДП \"Кременецьке УПРГ\""]
["Тернопільський  п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 221"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РХ-1391/14 чинно до 18.12.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТОРЖОК-ДОЛИНА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8213.1700787099999},34.386899999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5519166666666653},{"$f":"S11*238.8459","v":9097.7119847699996},38.090299999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.580638888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8213.1700787099999},34.386899999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5519166666666653},{"$f":"S12*238.8459","v":9097.7119847699996},38.090299999999999,{"$f":"S12/3.6","v":10.580638888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.1700787099999,34.386899999999997,9.5519166666666653,9097.7119847699996,38.090299999999999,10.580638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.598600000000005,5.1132,1.1054999999999999,0.1191,0.1744,6.4000000000000003E-3,4.7600000000000003E-2,4.5699999999999998E-2,4.9399999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,1.6613,2.0707,0.75260000000000005,8237.723437229999,34.489699999999999,9.5804722222222214,9123.8894954099997,38.1999,10.611083333333333,{"$f":"V14*238.8459","v":11541.989271599999},48.323999999999998,{"$f":"V14/3.6","v":13.423333333333332},null,null,null,null,null,100.00010000000003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.723437229999,34.489699999999999,9.5804722222222214,9123.8894954099997,38.1999,10.611083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.723437229999,34.489699999999999,9.5804722222222214,9123.8894954099997,38.1999,10.611083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.723437229999,34.489699999999999,9.5804722222222214,9123.8894954099997,38.1999,10.611083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.723437229999,34.489699999999999,9.5804722222222214,9123.8894954099997,38.1999,10.611083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.723437229999,34.489699999999999,9.5804722222222214,9123.8894954099997,38.1999,10.611083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.723437229999,34.489699999999999,9.5804722222222214,9123.8894954099997,38.1999,10.611083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.383799999999994,5.1616999999999997,1.1897,0.1273,0.19359999999999999,3.8999999999999998E-3,5.3499999999999999E-2,5.3600000000000002E-2,6.8400000000000002E-2,9.4999999999999998E-3,1.6689000000000001,2.0859999999999999,0.75539999999999996,8263.0411026300008,34.595700000000001,9.6099166666666669,9150.9507358800001,38.313200000000002,10.642555555555555,{"$f":"V21*238.8459","v":11554.671988889999},48.377099999999999,{"$f":"V21/3.6","v":13.438083333333333},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.0411026300008,34.595700000000001,9.6099166666666669,9150.9507358800001,38.313200000000002,10.642555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.0411026300008,34.595700000000001,9.6099166666666669,9150.9507358800001,38.313200000000002,10.642555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.0411026300008,34.595700000000001,9.6099166666666669,9150.9507358800001,38.313200000000002,10.642555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.0411026300008,34.595700000000001,9.6099166666666669,9150.9507358800001,38.313200000000002,10.642555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.0411026300008,34.595700000000001,9.6099166666666669,9150.9507358800001,38.313200000000002,10.642555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.0411026300008,34.595700000000001,9.6099166666666669,9150.9507358800001,38.313200000000002,10.642555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.865200000000002,4.9893000000000001,1.1086,0.1178,0.17829999999999999,1.1900000000000001E-2,5.1700000000000003E-2,5.1200000000000002E-2,9.8799999999999999E-2,4.5999999999999999E-3,1.5962000000000001,1.9262999999999999,0.75180000000000002,8266.8387524400005,34.611600000000003,9.6143333333333345,9155.7754230599985,38.333399999999997,10.648166666666667,{"$f":"V28*238.8459","v":11588.99414472},48.520800000000001,{"$f":"V28/3.6","v":13.478},null,null,null,null,null,99.999899999999968," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.8387524400005,34.611600000000003,9.6143333333333345,9155.7754230599985,38.333399999999997,10.648166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.8387524400005,34.611600000000003,9.6143333333333345,9155.7754230599985,38.333399999999997,10.648166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.8387524400005,34.611600000000003,9.6143333333333345,9155.7754230599985,38.333399999999997,10.648166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.8387524400005,34.611600000000003,9.6143333333333345,9155.7754230599985,38.333399999999997,10.648166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.8387524400005,34.611600000000003,9.6143333333333345,9155.7754230599985,38.333399999999997,10.648166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.8387524400005,34.611600000000003,9.6143333333333345,9155.7754230599985,38.333399999999997,10.648166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,90.048599999999993,4.9032,1.0755999999999999,0.1166,0.1754,9.1999999999999998E-3,4.99E-2,4.9000000000000002E-2,3.7400000000000003E-2,8.2000000000000007E-3,1.6565000000000001,1.8703000000000001,0.74850000000000005,8235.3110936399989,34.479599999999998,9.5776666666666657,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,{"$f":"V35*238.8459","v":11571.29566353},48.4467,{"$f":"V35/3.6","v":13.457416666666667},null,null,"не вияв.","не вияв.","не вияв.",99.999899999999997," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3110936399989,34.479599999999998,9.5776666666666657,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3110936399989,34.479599999999998,9.5776666666666657,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3110936399989,34.479599999999998,9.5776666666666657,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3110936399989,34.479599999999998,9.5776666666666657,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3110936399989,34.479599999999998,9.5776666666666657,9121.9548436200002,38.191800000000001,10.608833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.4324825473159,34.547097030124078,9.5964158417011358,9138.870782802298,38.262623653168411,10.628506570324561]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                     Тарапата Я.І.                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ кат.                                                                                                                                                               Снігур О.Б.                                                                              "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                            Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[17,0,17,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0],[15,0,16,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №221"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська обл.","ГРС Колодно",38.26162213818872,9138.6315750556096,10.628228371719089]
[null,"ГРС Коханівка",38.262234909069797,9138.7779328681936,10.628398585852722]
[null,"ГРС Будилів",38.260752057080815,9138.4237597503179,10.627986682522449]
[null,"ГРС Нестерівці",38.258839122144657,9137.9668630838514,10.627455311706848]
[null,"ГРС Мшанець",38.260775966418699,9138.4294703976448,10.627993324005194]
[null,"ГРС Шумськ",38.263821471742965,9139.1568768577727,10.62883929770638]
[null,"ГРС Дедеркали",38.263171716404443,9139.0016854591631,10.628658810112345]
[null,"ГРС Ланівці",38.262388816276705,9138.8146929735449,10.628441337854641]
[null,"ГРС Горинка",38.26231778121236,9138.7977265396694,10.628421605892322]
[null,"ГРС Кременець",38.263667133888859,9139.1200138941058,10.628796426080239]
["Хмельницька обл.","ГРС Карасиха ",38.260513602757335,9138.3668059128177,10.627920445210371]
[null,"ГРС Курянки",38.261229105626541,9138.5377008395662,10.628119196007372]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 221",null,38.262623653168411,9138.870782802298,10.628506570324559]
[]
[]
[]
["Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                     Тарапата Я.І."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ кат.                                                                                                                      Снігур О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби  газовимірювань та метрології",null,null,"Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]