{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,16],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[3,12,3,17],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 138"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"ПАТ \"Укртрансгаз\" УМГ \"Київтрансгаз\" Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ\"Харківгаз\" "]
["Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"точка відбору проби  ГРС Сніжків"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  138"]
["Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу-відводу ГРС Сніжків",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","31.04.2017"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси  за вуглеводнями, ºС","Вміст\nсірководню, мг/м3","Вміст\nмеркаптанової сірки, мг/м3","Вміст механічних домішок, мг/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8338.110369},34.909999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.6972222222222211},{"$f":"S11*238.8459","v":9233.7824939999991},38.659999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.738888888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8338.110369},34.909999999999997,9.6972222222222211,{"$f":"S12*238.8459","v":9233.7824939999991},38.659999999999997,10.738888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.708799999999997,4.8617999999999997,0.95879999999999999,0.11169999999999999,0.15590000000000001,4.7000000000000002E-3,4.3200000000000002E-2,3.1600000000000003E-2,0.1094,1.1000000000000001E-3,0.32769999999999999,3.6852999999999998,0.76239999999999997,8191.2679096800002,34.295200000000001,9.5264444444444454,9073.325818379999,37.988199999999999,10.552277777777777,{"$f":"(V13*238.8459)","v":11403.96022599},47.746099999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.262805555555556},8.6999999999999993,2.6,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.2679096800002,34.295200000000001,9.5264444444444454,9073.325818379999,37.988199999999999,10.552277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.2679096800002,34.295200000000001,9.5264444444444454,9073.325818379999,37.988199999999999,10.552277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.2679096800002,34.295200000000001,9.5264444444444454,9073.325818379999,37.988199999999999,10.552277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.2679096800002,34.295200000000001,9.5264444444444454,9073.325818379999,37.988199999999999,10.552277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.2679096800002,34.295200000000001,9.5264444444444454,9073.325818379999,37.988199999999999,10.552277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.2679096800002,34.295200000000001,9.5264444444444454,9073.325818379999,37.988199999999999,10.552277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.811300000000003,4.8185000000000002,0.93100000000000005,0.108,0.15340000000000001,4.5999999999999999E-3,4.2599999999999999E-2,3.09E-2,0.11119999999999999,1.1000000000000001E-3,0.32469999999999999,3.6627000000000001,0.76149999999999995,8186.2521457800003,34.2742,{"$f":"P20/3.6","v":9.5206111111111102},9068.0234393999999,37.966000000000001,{"$f":"S20/3.6","v":10.546111111111111},{"$f":"(V20*238.8459)","v":11404.36626402},47.747799999999998,{"$f":"V20/3.6","v":13.263277777777777},7.3,2.2000000000000002,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2521457800003,34.2742,9.5206111111111102,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2521457800003,34.2742,9.5206111111111102,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2521457800003,34.2742,9.5206111111111102,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2521457800003,34.2742,9.5206111111111102,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2521457800003,34.2742,9.5206111111111102,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2521457800003,34.2742,9.5206111111111102,9068.0234393999999,37.966000000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.546111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2521457800003,34.2742,9.5206111111111102,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,90.025499999999994,4.9901999999999997,1.2799,0.15049999999999999,0.22120000000000001,4.1999999999999997E-3,5.67E-2,4.1799999999999997E-2,0.1147,1.2999999999999999E-3,0.33900000000000002,2.7749999999999999,0.75890000000000002,8337.465485069999,34.907299999999999,{"$f":"P28/3.6","v":9.696472222222221},9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11631.05490771,48.696899999999999,13.526916666666667,4.7,-0.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.8109496899997,34.289099999999998,9.5247499999999992,9071.7255508499984,37.981499999999997,10.550416666666665,null,null,null,null,null,1.81,0.85,"відс",0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.7028002100005,34.271900000000002,9.5199722222222221,9067.3785554699989,37.963299999999997,10.545361111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.7028002100005,34.271900000000002,9.5199722222222221,9067.3785554699989,37.963299999999997,10.545361111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.7028002100005,34.271900000000002,9.5199722222222221,9067.3785554699989,37.963299999999997,10.545361111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.7028002100005,34.271900000000002,9.5199722222222221,9067.3785554699989,37.963299999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.545361111111109},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.115899999999996,4.9433999999999996,1.2703,0.14910000000000001,0.219,4.1999999999999997E-3,5.6000000000000001E-2,4.1200000000000001E-2,0.11409999999999999,1.4E-3,0.33650000000000002,2.7488999999999999,0.7581,8334.4082575499997,34.894500000000001,9.6929166666666671,9229.5549215699994,38.642299999999999,10.733972222222222,11633.32394376,48.706400000000002,13.529555555555556,5.0999999999999996,-0.3,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.4082575499997,34.894500000000001,{"$f":"P35/3.6","v":9.6929166666666671},9229.5549215699994,38.642299999999999,10.733972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.4082575499997,34.894500000000001,9.6929166666666671,9229.5549215699994,38.642299999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.733972222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.4082575499997,34.894500000000001,9.6929166666666671,9229.5549215699994,38.642299999999999,10.733972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.4082575499997,34.894500000000001,9.6929166666666671,9229.5549215699994,38.642299999999999,10.733972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8334.4082575499997},34.894500000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.6929166666666671},{"$f":"S39*238.8459","v":9229.5549215699994},38.642299999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.733972222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.4082575499997,34.894500000000001,9.6929166666666671,9233.1376100699999,38.657299999999999,10.738138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7976475945688,34.456516304422927,9.5712545290063673,9115.4899505126814,38.164732785920464,10.601314662755684]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                       Герасименко І.М.                                                          28.04.2017                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Керівник лабораторії                                                                                                                                             Корж Л.М.                                                                   28.04.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[13,0,13,2],[10,0,10,5],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №138"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Сніжків",38.164732785920464,9115.4899505126814,10.601314662755684]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 138",null,38.164732785920464,9115.4899505126814,10.601314662755684]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                      Герасименко І.М.                                                          28.04.2017                                                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
[" Керівник лабораторії                                                                                                                                                                                                                                         ",null,"Корж Л.М.",null,"2017-04-28"]
["підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія                                          прізвище",null,null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]