{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[4,10,4,16],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[3,11,3,17]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 139"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"ПАТ \"Укртрансгаз\" УМГ \"Київтрансгаз\" Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ\"Харківгаз\" "]
["Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"точка відбору проби  ГРС Олексіївка (Дублянка, Н Іванівка) "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  139"]
["Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу-відводу ГРС Олексіївка",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","31.04.2017"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст\nсірководню, мг/м3","Вміст \nмеркаптанової сірки, мг/м3","Вміст механічних домішок, мг/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8583.1184932199994},35.9358,{"$f":"P11/3.6","v":9.9821666666666662},{"$f":"S11*238.8459","v":9500.4300567600003},39.776400000000002,{"$f":"S11/3.6","v":11.049000000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8583.1184932199994},35.9358,{"$f":"P12/3.6","v":9.9821666666666662},{"$f":"S12*238.8459","v":9500.4300567600003},39.776400000000002,11.049000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8583.1184932199994},35.9358,9.9821666666666662,9500.4300567600003,39.776400000000002,11.049000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,90.185299999999998,5.8587999999999996,1.7927,0.1991,0.27560000000000001,4.4000000000000003E-3,5.2600000000000001E-2,3.2899999999999999E-2,2.5999999999999999E-2,1.9E-3,0.22090000000000001,1.3498000000000001,0.75180000000000002,8566.9963949699995,35.868299999999998,9.9634166666666655,9483.4003440899996,39.705100000000002,11.029194444444444,{"$f":"(V14*238.8459)","v":12003.79781925},50.2575,{"$f":"V14/3.6","v":13.960416666666667},-8.3000000000000007,-11.4,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8566.9963949699995,35.868299999999998,9.9634166666666655,9483.4003440899996,39.705100000000002,11.029194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8566.9963949699995,35.868299999999998,9.9634166666666655,9483.4003440899996,39.705100000000002,11.029194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8566.9963949699995},35.868299999999998,{"$f":"P17/3.6","v":9.9634166666666655},9483.4003440899996,39.705100000000002,11.029194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8566.9963949699995,35.868299999999998,9.9634166666666655,9483.4003440899996,39.705100000000002,11.029194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8566.9963949699995,35.868299999999998,9.9634166666666655,9483.4003440899996,39.705100000000002,11.029194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8566.9963949699995,35.868299999999998,{"$f":"P20/3.6","v":9.9634166666666655},9483.4003440899996,39.705100000000002,{"$f":"S20/3.6","v":11.029194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8566.9963949699995,35.868299999999998,9.9634166666666655,9483.4003440899996,39.705100000000002,11.029194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8566.9963949699995,35.868299999999998,9.9634166666666655,9483.4003440899996,39.705100000000002,11.029194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.619600000000005,5.6258999999999997,1.6890000000000001,0.18290000000000001,0.25009999999999999,3.8999999999999998E-3,4.6699999999999998E-2,2.92E-2,2.3099999999999999E-2,2.7000000000000001E-3,0.2213,1.3057000000000001,0.74760000000000004,8531.8382784900004,35.7211,9.9225277777777769,9445.6865764799986,39.547199999999997,10.985333333333331,{"$f":"(V23*238.8459)","v":11989.443180660001},50.197400000000002,{"$f":"V23/3.6","v":13.943722222222222},-9.3000000000000007,-10.7,null,null,null,100.00010000000003," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8531.8382784900004,35.7211,9.9225277777777769,9445.6865764799986,39.547199999999997,10.985333333333331,null,null,null,null,null,1.87,0.86,"відс",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8531.8382784900004,35.7211,9.9225277777777769,9445.6865764799986,39.547199999999997,10.985333333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8531.8382784900004,35.7211,{"$f":"P26/3.6","v":9.9225277777777769},9445.6865764799986,39.547199999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.985333333333331},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8531.8382784900004,35.7211,9.9225277777777769,9445.6865764799986,39.547199999999997,10.985333333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8531.8382784900004,35.7211,9.9225277777777769,9445.6865764799986,39.547199999999997,10.985333333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,90.070700000000002,5.9810999999999996,1.8105,0.19120000000000001,0.25590000000000002,3.8E-3,4.4499999999999998E-2,2.7099999999999999E-2,2.01E-2,1.6000000000000001E-3,0.22220000000000001,1.3713,0.75190000000000001,8564.5840513799994,35.858199999999997,9.9606111111111098,9480.7252700099998,39.693899999999999,11.026083333333332,11998.925362889999,50.237099999999998,13.954749999999999,-12,-18.399999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8564.5840513799994,35.858199999999997,9.9606111111111098,9480.7252700099998,39.693899999999999,11.026083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8564.5840513799994,35.858199999999997,9.9606111111111098,9480.7252700099998,39.693899999999999,11.026083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8564.5840513799994,35.858199999999997,9.9606111111111098,9480.7252700099998,39.693899999999999,11.026083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8564.5840513799994,35.858199999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.9606111111111098},9480.7252700099998,39.693899999999999,{"$f":"S33/3.6","v":11.026083333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8564.5840513799994,35.858199999999997,9.9606111111111098,9480.7252700099998,39.693899999999999,11.026083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,90.209800000000001,5.8871000000000002,1.7593000000000001,0.18859999999999999,0.25700000000000001,3.8999999999999998E-3,4.7699999999999999E-2,2.9899999999999999E-2,2.5000000000000001E-2,2.7000000000000001E-3,0.22839999999999999,1.3607,0.751,8555.3168304600003,35.819400000000002,9.9498333333333342,9470.8131651599997,39.6524,11.014555555555555,11994.22009866,50.217399999999998,13.949277777777777,-7.3,-11.2,null,null,null,100.0001," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8555.3168304600003,35.819400000000002,9.9498333333333342,9470.8131651599997,39.6524,{"$f":"S36/3.6","v":11.014555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8555.3168304600003,35.819400000000002,9.9498333333333342,9470.8131651599997,39.6524,11.014555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8555.3168304600003,35.819400000000002,9.9498333333333342,9470.8131651599997,39.6524,11.014555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8555.3168304600003},35.819400000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.9498333333333342},{"$f":"S39*238.8459","v":9470.8131651599997},39.6524,{"$f":"S39/3.6","v":11.014555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8555.3168304600003,35.819400000000002,9.9498333333333342,{"$f":"S40*238.8459","v":9470.8131651599997},39.6524,{"$f":"S40/3.6","v":11.014555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8559.587807225349,35.83728172526866,9.9548004792412943,9475.3873503728901,39.671551198378921,11.01987533288303]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника  Диканського ЛВУМГ                                                                                                       Герасименко І.М.                                                          28.04.2017                                                                                  "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Керівник лабораторії                                                                                                                                            Корж Л.М.                                                                     28.04.2017                                                                                         "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[9,0,9,4],[11,0,11,4],[13,0,13,4],[12,0,12,4],[10,0,10,2],[10,3,10,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу  №139"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Олексіївка (Дублянка)",39.671551198378921,9475.3873503728901,11.01987533288303]
["Харківська область","ГРС Олексіївка (Н Іванівка)",39.671551198378921,9475.3873503728901,11.01987533288303]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 139",null,39.671551198378921,9475.3873503728901,11.01987533288303]
[]
["Заступник начальника  Диканського ЛВУМГ                           Герасименко І.М.                                   28.04.2017                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія                  прізвище",null,null,"підпис                              дата"]
[" Керівник лабораторії                                                                  Корж Л.М.                                            28.04.2017                                                                                         "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу                                       прізвище                         підпис                              дата   "]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]