{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,16],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[3,12,3,16],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 140"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"ПАТ \"Укртрансгаз\" УМГ \"Київтрансгаз\" Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ\"Харківгаз\" "]
["Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"точка відбору проби  ГРС 1-е Августа "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  140"]
["Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу-відводу ГРС Сніжків",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-28",null," по","2017-04-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст\nсірководню, мг/м3","Вміст \nмеркаптанової сірки, мг/м3","Вміст механічних домішок, мг/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8417.0728235400002},35.240600000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.7890555555555547},{"$f":"S11*238.8459","v":9319.7670180000005},39.020000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.83888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8417.0728235400002},35.240600000000001,9.7890555555555547,{"$f":"S12*238.8459","v":9319.7670180000005},39.020000000000003,10.83888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,90.532499999999999,4.7253999999999996,1.2890999999999999,0.16009999999999999,0.222,4.1000000000000003E-3,5.7700000000000001E-2,4.1599999999999998E-2,7.5399999999999995E-2,2E-3,0.3014,2.5888,0.75419999999999998,8329.7268779099995,34.874899999999997,9.6874722222222207,9225.1123878300004,38.623699999999999,10.728805555555555,{"$f":" (V13*238.8459)","v":11658.116148180001},48.810200000000002,{"$f":"V13/3.6","v":13.558388888888889},-0.6,-7,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329.7268779099995,34.874899999999997,9.6874722222222207,9225.1123878300004,38.623699999999999,10.728805555555555,null,null,null,null,null,1.1599999999999999,0.88,"відс",0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329.7268779099995,34.874899999999997,9.6874722222222207,9225.1123878300004,38.623699999999999,10.728805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329.7268779099995,34.874899999999997,9.6874722222222207,9225.1123878300004,38.623699999999999,10.728805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329.7268779099995,34.874899999999997,9.6874722222222207,9225.1123878300004,38.623699999999999,10.728805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329.7268779099995,34.874899999999997,9.6874722222222207,9225.1123878300004,38.623699999999999,10.728805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329.7268779099995,34.874899999999997,9.6874722222222207,9225.1123878300004,38.623699999999999,10.728805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,90.225300000000004,5.0974000000000004,1.4590000000000001,0.17660000000000001,0.25330000000000003,4.3E-3,6.1899999999999997E-2,4.5400000000000003E-2,7.9600000000000004E-2,1.4E-3,0.29630000000000001,2.2995000000000001,0.75609999999999999,8409.8357927699999,35.210299999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.7806388888888875},9311.8612187099989,38.986899999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.829694444444444},{"$f":" (V20*238.8459)","v":11752.651355400001},49.206000000000003,{"$f":"V20/3.6","v":13.668333333333333},-5.4,-8.6,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8409.8357927699999,35.210299999999997,9.7806388888888875,9311.8612187099989,38.986899999999999,10.829694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8409.8357927699999,35.210299999999997,9.7806388888888875,9311.8612187099989,38.986899999999999,10.829694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8409.8357927699999,35.210299999999997,9.7806388888888875,9311.8612187099989,38.986899999999999,10.829694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8409.8357927699999,35.210299999999997,9.7806388888888875,9311.8612187099989,38.986899999999999,10.829694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8409.8357927699999,35.210299999999997,9.7806388888888875,9311.8612187099989,38.986899999999999,10.829694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8409.8357927699999,35.210299999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.7806388888888875},9311.8612187099989,38.986899999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.829694444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8409.8357927699999,35.210299999999997,9.7806388888888875,9311.8612187099989,38.986899999999999,10.829694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,90.620999999999995,4.6809000000000003,1.2609999999999999,0.1537,0.2102,3.8E-3,5.3100000000000001E-2,3.95E-2,7.8700000000000006E-2,2.3E-3,0.30459999999999998,2.5912000000000002,0.75319999999999998,8318.02342881,34.825899999999997,9.6738611111111101,9213.5044770900004,38.575099999999999,10.715305555555554,11650.640271509999,48.7789,13.549694444444444,-0.4,-4.9000000000000004,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.02342881,34.825899999999997,9.6738611111111101,9213.5044770900004,38.575099999999999,10.715305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.02342881,34.825899999999997,9.6738611111111101,9213.5044770900004,38.575099999999999,10.715305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.02342881,34.825899999999997,9.6738611111111101,9213.5044770900004,38.575099999999999,10.715305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.02342881,34.825899999999997,9.6738611111111101,9213.5044770900004,38.575099999999999,10.715305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.02342881,34.825899999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.6738611111111101},9213.5044770900004,38.575099999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.715305555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.7059,4.6369999999999996,1.2516,0.15229999999999999,0.20810000000000001,3.8E-3,5.2499999999999998E-2,3.8899999999999997E-2,7.8200000000000006E-2,2.5999999999999999E-3,0.30230000000000001,2.5669,0.75249999999999995,8315.9693540700009,34.817300000000003,9.6714722222222225,9210.4711341599996,38.562399999999997,10.711777777777776,11652.718230839999,48.787599999999998,13.55211111111111,-6.3,-1.2,null,null,null,100.00009999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.9693540700009,34.817300000000003,9.6714722222222225,9210.4711341599996,38.562399999999997,10.711777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.9693540700009,34.817300000000003,9.6714722222222225,9210.4711341599996,38.562399999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.711777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.9693540700009,34.817300000000003,9.6714722222222225,9210.4711341599996,38.562399999999997,10.711777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.9693540700009,34.817300000000003,9.6714722222222225,9210.4711341599996,38.562399999999997,10.711777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8315.9693540700009},34.817300000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.6714722222222225},{"$f":"S39*238.8459","v":9210.4711341599996},38.562399999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.711777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.9693540700009,34.817300000000003,9.6714722222222225,9210.4711341599996,38.562399999999997,10.711777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.5697558283919,34.970538559918296,9.7140384888661977,9250.2137704582037,38.728794467303821,10.757998463139948]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника  Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                             28.04.2017                                                                          "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Керівник лабораторії                                                                                                                                           Корж Л.М.                                                                       28.04.2017                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,7],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[12,0,12,7],[14,0,14,7]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №140"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС 1 Августа",38.728794467303821,9250.2137704582037,10.757998463139948]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 140",null,38.728794467303821,9250.2137704582037,10.757998463139948]
[]
[]
[]
[]
[]
["Заступник начальника  Диканського ЛВУМГ                                                                                                 Герасименко І.М.                                                             28.04.2017                                                                          "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
[" Керівник лабораторії                                                                                                                                          Корж Л.М.                                                                     28.04.2017                                                                                                   "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]