{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 601"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\"  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 601"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8662.9646775900001},36.270099999999999,{"$f":"P11/3.6","v":10.075027777777777},{"$f":"S11*238.8459","v":9579.7268955600011},40.108400000000003,{"$f":"S11/3.6","v":11.141222222222224},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8662.9646775900001},36.270099999999999,10.075027777777777,{"$f":"S12*238.8459","v":9579.7268955600011},40.108400000000003,11.141222222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8662.9646775900001,36.270099999999999,10.075027777777777,9579.7268955600011,40.108400000000003,11.141222222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8662.9646775900001,36.270099999999999,10.075027777777777,9579.7268955600011,40.108400000000003,11.141222222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8662.9646775900001,36.270099999999999,10.075027777777777,9579.7268955600011,40.108400000000003,11.141222222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.649699999999996,4.6398000000000001,2.3553999999999999,0.29620000000000002,0.59770000000000001,8.2000000000000007E-3,0.1386,0.1023,4.8999999999999998E-3,9.2999999999999992E-3,1.4557,0.74209999999999998,0.76080000000000003,8619.3514162499996,36.087499999999999,10.024305555555555,9533.3907909600002,39.914400000000001,11.087333333333333,{"$f":"V16*238.8459","v":11995.05605931},50.2209,{"$f":"V16/3.6","v":13.95025},null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8619.3514162499996,36.087499999999999,10.024305555555555,9533.3907909600002,39.914400000000001,11.087333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8619.3514162499996,36.087499999999999,10.024305555555555,9533.3907909600002,39.914400000000001,11.087333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8619.3514162499996,36.087499999999999,10.024305555555555,9533.3907909600002,39.914400000000001,11.087333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8619.3514162499996,36.087499999999999,10.024305555555555,9533.3907909600002,39.914400000000001,11.087333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8619.3514162499996,36.087499999999999,10.024305555555555,9533.3907909600002,39.914400000000001,11.087333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8619.3514162499996},36.087499999999999,{"$f":"P22/3.6","v":10.024305555555555},9533.3907909600002,39.914400000000001,11.087333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.523300000000006,4.6471,2.4304000000000001,0.27900000000000003,0.56159999999999999,7.6E-3,0.1169,0.1101,0.1099,6.8999999999999999E-3,1.4374,0.76990000000000003,0.76380000000000003,8647.5830016300006,36.2057,10.057138888888888,9563.5809127199991,40.040799999999997,11.122444444444444,{"$f":"V23*238.8459","v":12009.816735930001},50.282699999999998,{"$f":"V23/3.6","v":13.967416666666665},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8647.5830016300006},36.2057,{"$f":"P24/3.6","v":10.057138888888888},{"$f":"S24*238.8459","v":9563.5809127199991},40.040799999999997,11.122444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8647.5830016300006,36.2057,10.057138888888888,9563.5809127199991,40.040799999999997,11.122444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8647.5830016300006,36.2057,10.057138888888888,9563.5809127199991,40.040799999999997,11.122444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8647.5830016300006,36.2057,10.057138888888888,9563.5809127199991,40.040799999999997,11.122444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8647.5830016300006,36.2057,10.057138888888888,9563.5809127199991,40.040799999999997,11.122444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8647.5830016300006,36.2057,10.057138888888888,9563.5809127199991,40.040799999999997,11.122444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.406000000000006,4.7324000000000002,2.4268999999999998,0.31319999999999998,0.6149,7.9000000000000008E-3,0.13830000000000001,0.1139,0.11210000000000001,6.1999999999999998E-3,1.4759,0.6522,0.76519999999999999,8682.0245804099995,36.349899999999998,10.097194444444444,9600.7453347599985,40.196399999999997,11.165666666666665,{"$f":"V30*238.8459","v":12044.807660280001},50.429200000000002,{"$f":"V30/3.6","v":14.008111111111111},null,null,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8682.0245804099995,36.349899999999998,{"$f":"P31/3.6","v":10.097194444444444},{"$f":"S31*238.8459","v":9600.7453347599985},40.196399999999997,11.165666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8682.0245804099995,36.349899999999998,10.097194444444444,9600.7453347599985,40.196399999999997,11.165666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8682.0245804099995,36.349899999999998,10.097194444444444,9600.7453347599985,40.196399999999997,11.165666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8682.0245804099995,36.349899999999998,10.097194444444444,9600.7453347599985,40.196399999999997,11.165666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8682.0245804099995},36.349899999999998,10.097194444444444,9600.7453347599985,40.196399999999997,{"$f":"S35/3.6","v":11.165666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8682.0245804099995,36.349899999999998,10.097194444444444,9600.7453347599985,40.196399999999997,11.165666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.402600000000007,4.6288999999999998,2.4742000000000002,0.30270000000000002,0.6431,7.7999999999999996E-3,0.12330000000000001,0.10390000000000001,0.11210000000000001,6.7999999999999996E-3,1.4123000000000001,0.7823,0.7661,8673.1872821100005,36.312899999999999,10.086916666666665,9591.0720758100015,40.155900000000003,11.154416666666668,{"$f":"V37*238.8459","v":12025.79552664},50.349600000000002,{"$f":"V37/3.6","v":13.986000000000001},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8673.1872821100005,36.312899999999999,{"$f":"P38/3.6","v":10.086916666666665},{"$f":"S38*238.8459","v":9591.0720758100015},40.155900000000003,11.154416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8673.1872821100005,36.312899999999999,10.086916666666665,9591.0720758100015,40.155900000000003,11.154416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8673.1872821100005,36.312899999999999,10.086916666666665,9591.0720758100015,40.155900000000003,11.154416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8654.9064608558056,36.236361858653673,10.065656071848242,9571.4412407632135,40.073709620986634,11.131586005829622]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №601"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н)",40.073709620986634,9571.4412407632117,11.13158600582962]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 601",null,40.073709620986634,9571.4412407632117,11.13158600582962]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"03.05.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E10","v":"03.05.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E10","v":"03.05.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]