{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 660"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\", ПАТ \"Центренерго\", Шебелинське ВПГКН"]
["Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 660"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПЕРЕМИЧКА ОСТРОГОЖСЬК-ШЕБЕЛИНКА-ШЕБЕЛИНКА-БЄЛГОРОД-КУРСЬК-БРЯНСЬК\""]
["Свідоцтво № 100-355/2015 чинно до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8361.9949589999997},35.01,{"$f":"P11/3.6","v":9.7249999999999996},{"$f":"S11*238.8459","v":9260.0555430000004},38.770000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.769444444444446},{"$f":"V11*238.8459","v":11923.187328},49.92,{"$f":"V11/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8361.9949589999997},35.01,9.7249999999999996,{"$f":"S12*238.8459","v":9260.0555430000004},38.770000000000003,10.769444444444446,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0]
[3,92.836100000000002,4.0967000000000002,0.95320000000000005,0.1241,0.2021,1.29E-2,6.3600000000000004E-2,4.7699999999999999E-2,0.1694,5.7000000000000002E-3,1.3474999999999999,0.1411,0.72550000000000003,8382.7745523000012,35.097000000000001,9.7491666666666674,9282.1487887499989,38.862499999999997,10.795138888888888,{"$f":"V13*238.8459","v":11960.160673320001},50.074800000000003,13.909666666666666,-7.8,-1,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382.7745523000012,35.097000000000001,9.7491666666666674,9282.1487887499989,38.862499999999997,10.795138888888888,11960.160673320001,50.074800000000003,13.909666666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382.7745523000012,35.097000000000001,9.7491666666666674,9282.1487887499989,38.862499999999997,10.795138888888888,11960.160673320001,50.074800000000003,13.909666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382.7745523000012,35.097000000000001,9.7491666666666674,9282.1487887499989,38.862499999999997,10.795138888888888,11960.160673320001,50.074800000000003,13.909666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[7,92.949600000000004,3.9375,0.89970000000000006,0.11210000000000001,0.1855,9.5999999999999992E-3,5.7799999999999997E-2,4.2599999999999999E-2,0.14860000000000001,5.7000000000000002E-3,1.3029999999999999,0.34820000000000001,0.72460000000000002,8338.0387152300009,34.909700000000001,9.6971388888888885,9233.71084023,38.659700000000001,10.738805555555556,11904.437924850001,49.841500000000003,13.844861111111111,-10.1,-2.2000000000000002,null,null,"відс",99.999900000000011," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.0387152300009,34.909700000000001,9.6971388888888885,9233.71084023,38.659700000000001,10.738805555555556,11904.437924850001,49.841500000000003,13.844861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.0387152300009,34.909700000000001,9.6971388888888885,9233.71084023,38.659700000000001,10.738805555555556,11904.437924850001,49.841500000000003,13.844861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.8516514599996,35.009399999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.7248333333333328},9259.2195823500006,38.766500000000001,{"$f":"S20/3.6","v":10.768472222222222},11922.04086768,49.915199999999999,13.865333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.590736099999,34.978999999999999,9.7163888888888881,9251.3137830600008,38.733400000000003,10.759277777777779,11908.35499761,49.857900000000001,13.849416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.5335085799998,34.966200000000001,9.7128333333333341,9248.3043247199985,38.720799999999997,10.755777777777777,11920.703330639999,49.909599999999998,13.863777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[13,92.920400000000001,3.9394,0.90859999999999996,0.1167,0.1915,1.03E-2,5.8999999999999997E-2,4.4200000000000003E-2,0.15570000000000001,4.8999999999999998E-3,1.3013999999999999,0.3478,0.72519999999999996,8344.5114391200004,34.936799999999998,9.7046666666666663,9240.6851405099987,38.688899999999997,10.746916666666666,11908.665497280001,49.859200000000001,13.849777777777778,-10.6,-1.7,1E-4,2.0000000000000001E-4,null,99.999900000000025," "]
[14,92.995400000000004,3.9376000000000002,0.90339999999999998,0.1149,0.1895,1.04E-2,5.79E-2,4.3400000000000001E-2,0.14050000000000001,5.1000000000000004E-3,1.2906,0.31119999999999998,0.72409999999999997,8341.6691729100003,34.924900000000001,9.7013611111111118,9237.7712205299995,38.676699999999997,10.743527777777777,11914.01564544,49.881599999999999,13.856,-12.1,-0.5,null,null,null,99.999900000000025," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8341.6691729100003,34.924900000000001,9.7013611111111118,9237.7712205299995,38.676699999999997,10.743527777777777,11914.01564544,49.881599999999999,13.856,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8341.6691729100003,34.924900000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.7013611111111118},9237.7712205299995,38.676699999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.743527777777777},11914.01564544,49.881599999999999,13.856,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8341.6691729100003,34.924900000000001,9.7013611111111118,9237.7712205299995,38.676699999999997,10.743527777777777,11914.01564544,49.881599999999999,13.856,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8341.6691729100003,34.924900000000001,9.7013611111111118,9237.7712205299995,38.676699999999997,10.743527777777777,11914.01564544,49.881599999999999,13.856,null,null,null,null,null,0," "]
[19,93.151600000000002,4.0079000000000002,0.87309999999999999,0.1096,0.1812,9.7999999999999997E-3,5.4800000000000001E-2,4.1799999999999997E-2,0.1399,5.7000000000000002E-3,1.2641,0.1605,0.72189999999999999,8352.3694692300014,34.969700000000003,9.713805555555556,9249.7612847100008,38.726900000000001,10.757472222222223,11947.764571109999,50.0229,13.895249999999999,-11.4,-1.1000000000000001,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.3694692300014,34.969700000000003,9.713805555555556,9249.7612847100008,38.726900000000001,10.757472222222223,11947.764571109999,50.0229,13.895249999999999,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,92.843299999999999,4.0195999999999996,0.91830000000000001,0.1173,0.19189999999999999,1.06E-2,6.0900000000000003E-2,4.5400000000000003E-2,0.13869999999999999,5.1000000000000004E-3,1.3245,0.32440000000000002,0.72519999999999996,8346.4938600899986,34.945099999999996,9.7069722222222214,9242.7869844300003,38.697699999999998,10.74936111111111,11911.197263819999,49.869799999999998,13.852722222222221,-9.5,-0.8,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.4938600899986,34.945099999999996,9.7069722222222214,9242.7869844300003,38.697699999999998,10.74936111111111,11911.197263819999,49.869799999999998,13.852722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.4938600899986,34.945099999999996,{"$f":"P33/3.6","v":9.7069722222222214},9242.7869844300003,38.697699999999998,{"$f":"S33/3.6","v":10.74936111111111},11911.197263819999,49.869799999999998,13.852722222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.888400000000004,3.9687999999999999,0.91320000000000001,0.1163,0.19089999999999999,1.01E-2,5.9900000000000002E-2,4.4600000000000001E-2,0.15989999999999999,5.4999999999999997E-3,1.296,0.34639999999999999,0.72550000000000003,8348.8106653199993,34.954799999999999,9.7096666666666653,9245.2948663799998,38.708199999999998,10.752277777777778,11911.98545529,49.873100000000001,13.853638888888888,-8.8000000000000007,-0.5,null,null,"відс",100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8348.8106653199993,34.954799999999999,9.7096666666666653,9245.2948663799998,38.708199999999998,10.752277777777778,11911.98545529,49.873100000000001,13.853638888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[26,92.846199999999996,4.0338000000000003,0.9244,0.11799999999999999,0.19409999999999999,1.12E-2,5.9700000000000003E-2,4.4699999999999997E-2,0.13550000000000001,4.7000000000000002E-3,1.2999000000000001,0.32790000000000002,0.72519999999999996,8349.0733958099991,34.9559,9.7099722222222216,9245.6292506400005,38.709600000000002,{"$f":"S36/3.6","v":10.752666666666666},11914.875490679999,49.885199999999998,13.856999999999999,-9.1999999999999993,-0.2,1E-4,2.0000000000000001E-4,null,100.0001," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.0733958099991,34.9559,9.7099722222222216,9245.6292506400005,38.709600000000002,10.752666666666666,11914.875490679999,49.885199999999998,13.856999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[28,92.608599999999996,4.0808999999999997,0.99660000000000004,0.12989999999999999,0.21,1.09E-2,6.3399999999999998E-2,4.8099999999999997E-2,0.14710000000000001,4.7999999999999996E-3,1.349,0.3508,0.72789999999999999,8365.625416679999,35.025199999999998,9.7292222222222211,9263.1127705199997,38.782800000000002,10.773,11915.878643460001,49.889400000000002,13.858166666666667,-5.2,-0.7]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.625416679999,35.025199999999998,9.7292222222222211,9263.1127705199997,38.782800000000002,10.773,11915.878643460001,49.889400000000002,13.858166666666667]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.625416679999,35.025199999999998,9.7292222222222211,9263.1127705199997,38.782800000000002,10.773,11915.878643460001,49.889400000000002,13.858166666666667]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.1517078983052,34.968788276869333,9.713552299130372,9249.0382839251197,38.723872940356614,10.756631372321284]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                            ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Євтушенко С.О.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Семутін С.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[19,0,19,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,18,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №660"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с. Комсомольське",38.719731528050971,9248.0491245757094,10.755480980014159]
[null,"ГРС с. Андріївка",38.726377063971547,9249.6363835836419,10.757326962214318]
[null,"ГРС с. Гракове                     (с.Нова Гнилиця)",38.727727870325829,9249.9590181430558,10.75770218620162]
[null,"ГРС - 2 м.Чугуїв",38.728593870199539,9250.1658586622925,10.757942741722093]
[null,"ГРС с. Липці",38.727985504876465,9249.7456564512104,10.757773751354573]
[null,"ГРС с. Вільхівка",38.726834567607021,9249.7456564512104,10.757454046557505]
[null,"ГРС с. Кутузівка               (дослід тварин)",38.728684718969966,9250.1875575186277,10.757967977491656]
[null,"ГРС с.  В.Бабка",38.727501350538958,9249.9049148206923,10.7576392640386]
[null,"ГРС с. Глибоке ( с. Стрілече, р-п Кірова)",38.727640258100131,9249.9380923221579,10.757677849472259]
[null,"ГРС с. Р.Тишки",38.72664644656674,9249.7007245120349,10.757401790712983]
[null,"ГРС с.  Печеніги",38.728311437899201,9250.0984008653286,10.757864288305333]
[null,"ГРС с. Проходи",38.728977695770077,9250.2575338261304,10.758049359936132]
[null,"Зміївська ТЕС",38.816689066666662,9271.207035148158,10.782413629629628]
[null,"Шебелинське ВПГКН",38.718659658959567,9247.7931130378911,10.75518323859988]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 660",null,38.723872940356614,9249.0382839251215,10.756631372321282]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                          ",null,null,"Євтушенко С.О.",null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер служби ГВ та М",null,null,"Семутін С.М.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]