{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[4,21,4,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[7,14,7,22],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,3,9,3],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,12,9,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 672"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЧУГУЇВ-1"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 672"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7963.1223060000011},33.340000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.2611111111111111},{"$f":"S11*238.8459","v":8815.8021689999987},36.909999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.252777777777776},{"$f":"V11*238.8459","v":11010.795990000001},46.1,{"$f":"V11/3.6","v":12.805555555555555},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7963.1223060000011,33.340000000000003,9.2611111111111111,{"$f":"S12*238.8459","v":8815.8021689999987},36.909999999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.252777777777776},{"$f":"V12*238.8459","v":11010.795990000001},46.1,{"$f":"V12/3.6","v":12.805555555555555},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7963.1223060000011,33.340000000000003,9.2611111111111111,8815.8021689999987,36.909999999999997,10.252777777777776,11010.795990000001,46.1,{"$f":"V13/3.6","v":12.805555555555555},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7963.1223060000011,33.340000000000003,9.2611111111111111,8815.8021689999987,36.909999999999997,10.252777777777776,11010.795990000001,46.1,12.805555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,87.284599999999998,3.7151000000000001,1.1833,0.1598,0.27150000000000002,3.2000000000000002E-3,8.6800000000000002E-2,7.6799999999999993E-2,0.1186,2.8899999999999999E-2,4.5777999999999999,2.4935,0.77090000000000003,7953.9267388499993,33.301499999999997,9.2504166666666663,8805.5317952999994,36.866999999999997,10.240833333333333,11006.23403331,46.0809,12.80025,-8.5,-1.4,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999900000000011," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9267388499993,33.301499999999997,9.2504166666666663,8805.5317952999994,36.866999999999997,10.240833333333333,11006.23403331,46.0809,12.80025,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9267388499993,33.301499999999997,9.2504166666666663,8805.5317952999994,36.866999999999997,10.240833333333333,11006.23403331,46.0809,12.80025,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9267388499993,33.301499999999997,9.2504166666666663,8805.5317952999994,36.866999999999997,10.240833333333333,11006.23403331,46.0809,12.80025,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9267388499993,33.301499999999997,9.2504166666666663,8805.5317952999994,36.866999999999997,10.240833333333333,11006.23403331,46.0809,12.80025,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9267388499993,33.301499999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.2504166666666663},8805.5317952999994,36.866999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.240833333333333},11006.23403331,46.0809,12.80025,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9267388499993,33.301499999999997,9.2504166666666663,8805.5317952999994,36.866999999999997,10.240833333333333,11006.23403331,46.0809,12.80025,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9267388499993,33.301499999999997,9.2504166666666663,8805.5317952999994,36.866999999999997,10.240833333333333,11006.23403331,46.0809,12.80025,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9267388499993,33.301499999999997,9.2504166666666663,8805.5317952999994,36.866999999999997,10.240833333333333,11006.23403331,46.0809,12.80025,null,null,null,null,null,0," "]
[14,87.255499999999998,3.7117,1.1879,0.1598,0.27200000000000002,3.3E-3,8.8200000000000001E-2,7.9699999999999993E-2,0.13420000000000001,3.4000000000000002E-2,4.5763999999999996,2.4973999999999998,0.77159999999999995,7959.6590404499993,33.325499999999998,9.2570833333333322,8811.6462503399998,36.892600000000002,10.247944444444444,11009.05241493,46.092700000000001,12.803527777777777,-8.9,-1.8,null,null,null,100.0001," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.6590404499993,33.325499999999998,9.2570833333333322,8811.6462503399998,36.892600000000002,10.247944444444444,11009.05241493,46.092700000000001,12.803527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.6590404499993,33.325499999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.2570833333333322},8811.6462503399998,36.892600000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.247944444444444},11009.05241493,46.092700000000001,12.803527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.6590404499993,33.325499999999998,9.2570833333333322,8811.6462503399998,36.892600000000002,10.247944444444444,11009.05241493,46.092700000000001,12.803527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.6590404499993,33.325499999999998,9.2570833333333322,8811.6462503399998,36.892600000000002,10.247944444444444,11009.05241493,46.092700000000001,12.803527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.6590404499993,33.325499999999998,9.2570833333333322,8811.6462503399998,36.892600000000002,10.247944444444444,11009.05241493,46.092700000000001,12.803527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.6590404499993,33.325499999999998,9.2570833333333322,8811.6462503399998,36.892600000000002,10.247944444444444,11009.05241493,46.092700000000001,12.803527777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,87.332300000000004,3.7126000000000001,1.1842999999999999,0.15909999999999999,0.27060000000000001,3.2000000000000002E-3,8.6300000000000002E-2,7.6899999999999996E-2,0.11310000000000001,2.8899999999999999E-2,4.5381,2.4946000000000002,0.77059999999999995,7954.8582378599995,33.305399999999999,9.2515000000000001,8806.6543710299993,36.871699999999997,10.242138888888888,11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,-8.6999999999999993,-1.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.8582378599995,33.305399999999999,9.2515000000000001,8806.6543710299993,36.871699999999997,10.242138888888888,11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.8582378599995,33.305399999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.2515000000000001},8806.6543710299993,36.871699999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.242138888888888},11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.8582378599995,33.305399999999999,9.2515000000000001,8806.6543710299993,36.871699999999997,10.242138888888888,11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.8582378599995,33.305399999999999,9.2515000000000001,8806.6543710299993,36.871699999999997,10.242138888888888,11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.8582378599995,33.305399999999999,9.2515000000000001,8806.6543710299993,36.871699999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.242138888888888},11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,87.306899999999999,3.7227000000000001,1.1841999999999999,0.15989999999999999,0.27239999999999998,3.3E-3,8.5800000000000001E-2,7.6100000000000001E-2,0.11600000000000001,2.2599999999999999E-2,4.5514000000000001,2.4986000000000002,0.77080000000000004,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8807.5381008599998,36.875399999999999,10.243166666666665,11009.816721810001,46.0959,12.804416666666667,-8.9,-1.7,1.6000000000000001E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999899999999997," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,9.252472222222222,8807.5381008599998,36.875399999999999,10.243166666666665,11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.252472222222222},8807.5381008599998,36.875399999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.243166666666665},11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.252472222222222},8807.5381008599998,36.875399999999999,{"$f":"S40/3.6","v":10.243166666666665},11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6941985100002,33.308900000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.252472222222222},8807.5381008599998,36.875399999999999,{"$f":"S41/3.6","v":10.243166666666665},11010.413836559999,46.098399999999998,12.80511111111111,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.7401065990916,33.317465807866476,9.2548516132962391,8809.7165894921072,36.884520896076133,10.245700248910035]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Семутін С.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №672"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Есхар"},36.882096472551133,8809.1375258733005,10.245026797930871]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nТепличний комбінат"},36.882746101095719,8809.2926869876974,10.245207250304366]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nТЕЦ-2 Есхар"},36.907614527309249,8815.2324086282515,10.252115146474791]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 672",null,36.884520896076133,8809.7165894921109,10.245700248910037]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                          ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер служби ГВ та М",null,null,"Семутін С.М.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]