{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[1,6,1,27],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 207"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\", АГНКС-Ковель, АГНКС-Володимир Волинськ, ТзОВ Трансгазіндастрі"]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 207"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ІВАЦЕВИЧІ - ДОЛИНА ІІ, ІІІ нитки\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,-8.5,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,-13,null,null,null,null,0]
[3,95.401499999999999,2.4003000000000001,0.72619999999999996,0.11,0.11609999999999999,1.9E-3,2.5999999999999999E-2,1.8599999999999998E-2,2.5399999999999999E-2,5.3E-3,0.81540000000000001,0.35349999999999998,0.70479999999999998,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11873.029689000001,49.71,13.808333333333334,-13.2,null,null,null,null,100.00020000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,-10.9,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.010400000000004,2.6331000000000002,0.76939999999999997,0.113,0.1201,2.2000000000000001E-3,2.7199999999999998E-2,1.9699999999999999E-2,2.63E-2,6.1000000000000004E-3,0.82540000000000002,0.4471,0.70809999999999995,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,11865.864312,49.68,13.799999999999999,-9.6999999999999993,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,-9.6999999999999993,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,-8.6999999999999993,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,-8,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,-8.1,null,null,null,null,0," "]
[10,94.471599999999995,2.9053,0.80769999999999997,0.1152,0.1235,2.3E-3,2.5499999999999998E-2,1.7899999999999999E-2,2.0400000000000001E-2,5.7999999999999996E-3,0.91930000000000001,0.58540000000000003,0.71199999999999997,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11834.814344999999,49.55,13.763888888888888,-9.9,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[11,95.672899999999998,2.3915999999999999,0.74360000000000004,0.1154,0.1114,1.6999999999999999E-3,2.1299999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,1.8200000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,0.67259999999999998,0.23180000000000001,0.70250000000000001,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,-8.6999999999999993,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-9.9,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-8.6999999999999993,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-10.199999999999999,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-11.1,null,null,null,null,0," "]
[16,95.474500000000006,2.5097999999999998,0.78320000000000001,0.122,0.1178,1.6999999999999999E-3,2.2800000000000001E-2,1.5599999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,5.7999999999999996E-3,0.68769999999999998,0.24610000000000001,0.70399999999999996,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11923.187328,49.92,13.866666666666667,-9.5,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-10.6,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-8.6999999999999993,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-9.1,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-8.1999999999999993,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-8.4,null,null,null,null,0," "]
[22,89.765799999999999,5.0579000000000001,1.1294,0.1177,0.17949999999999999,4.1999999999999997E-3,5.0099999999999999E-2,3.9600000000000003E-2,5.1799999999999999E-2,5.4000000000000003E-3,1.6997,1.8988,0.75080000000000002,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,11572.083855000001,48.45,13.458333333333334,-8,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,-7.1,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.1922,4.8460000000000001,1.1171,0.1192,0.17799999999999999,4.0000000000000001E-3,4.9299999999999997E-2,3.9100000000000003E-2,5.3800000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,1.6172,1.7788999999999999,0.74760000000000004,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11598.356904,48.56,13.488888888888889,-7.8,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[25,89.553799999999995,5.1245000000000003,1.1561999999999999,0.121,0.18729999999999999,4.7000000000000002E-3,5.3600000000000002E-2,4.19E-2,5.6000000000000001E-2,6.1000000000000004E-3,1.7401,1.9547000000000001,0.75280000000000002,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11560.14156,48.4,13.444444444444443,-6.9,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,-8,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,-7.4,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,-7.6,null,null,null,null,0," "]
[29,90.576400000000007,4.6524999999999999,1.0858000000000001,0.1195,0.17330000000000001,4.1999999999999997E-3,4.7600000000000003E-2,3.6999999999999998E-2,4.9299999999999997E-2,6.1999999999999998E-3,1.5822000000000001,1.6661999999999999,0.74429999999999996,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11615.076117000001,48.63,13.508333333333333,-8,null,0,0,0,100.00020000000004," "]
[30,92.418000000000006,3.8254999999999999,0.96220000000000006,0.1183,0.15010000000000001,3.0999999999999999E-3,3.7600000000000001E-2,2.81E-2,3.32E-2,7.0000000000000001E-3,1.2605,1.1565000000000001,0.72909999999999997,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11717.779854,49.06,13.627777777777778,-7.9,null,null,null,null,100.00009999999999]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-7.7,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.1182023456004,34.415990403626786,9.5599973343407729,9111.5003884025282,38.148029287513523,10.596674802087088]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                            Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[28,0,28,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,27,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №207"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Ковель м Ковель",38.147892679818504,9111.4677602146621,10.596636855505141]
[null,"ГРС Ковель с Люблинець",0,0,0]
[null,"ГРС Нововолинськ",38.151128313297995,9112.2405780051413,10.597535642582777]
[null,"ГРС Іваничі",38.14382504975611,9110.4962234515424,10.595506958265586]
[null,"ГРС Буцинь",38.145238987816306,9110.8339367600747,10.595899718837863]
[null,"грс Стара Вижівка",38.144152838872941,9110.5745145381625,10.595598010798039]
[null,"ГРС Володимир Волинськ",38.144152838872941,9110.5745145381625,10.595598010798039]
[null,"ГРС Камінь каширськ",38.147914652462418,9111.4730082905735,10.596642959017338]
[null,"ГРС Бузаки ",38.14596200263091,9111.4730082905735,10.596711799865734]
[null,"ГРС Облапи",38.144159347162521,9110.5760690164443,10.595599818656256]
[null,"ГРС Соснина",38.142317598602297,9110.1361749240041,10.59508822183397]
[null,"ГРС Селець",38.137418780596349,9108.9661123284368,10.593727439054542]
[null,"ГРС Мощена",38.140604432505036,9109.7269922256546,10.59461234236251]
[null,"ГРС Ружин",38.136484030122055,9108.742851010129,10.593467786145014]
[null,"ГРС Велика Глуша",38.150391321110362,9112.0645504427939,10.597330922530656]
[null,"ГРС Ратно",38.144173880786937,9110.5795403130487,10.595603855774149]
[null,"ГРС Кортеліси",38.146133153600218,9111.0475045914827,10.596148098222283]
[null,"ГРС Устилуг",38.154992188389159,9113.1634487287774,10.59860894121921]
[null,"ГРС Любешів",38.144576007468494,9110.6755866222193,10.595715557630138]
[null,"ГРС Локачі",38.145511450825381,9110.8990134326941,10.595975403007051]
[null,"АГНКС Ковель",38.148608899698914,9111.6388263965964,10.596835805471921]
[null,"АГНКС Вол. Волинськ",38.159047286804267,9114.1319923593237,10.599735357445629]
[null,"ТзОВ Трансгазіндастрі",38.156317398838048,9113.4799698111328,10.59897705523279]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 207",null,38.148029287513523,9111.5003884025264,10.59667480208709]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                ",null,null,"Цьома Ю.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","              підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                                        ",null,null,"Горобець М.П."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","              підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","              підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]