{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 208"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\", АГНКС-Луцьк"]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 208"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КАМ'ЯНКА БУЗЬКА - РІВНЕ І, ІІ нитки\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.5595,2.4542999999999999,0.77349999999999997,0.1206,0.1164,1.8E-3,2.24E-2,1.6199999999999999E-2,1.41E-2,5.4999999999999997E-3,0.69389999999999996,0.22209999999999999,0.70330000000000004,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11806.152837,49.43,13.730555555555554,-11.1,null,null,null,null,100.0003,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.693799999999996,2.7633999999999999,0.80310000000000004,0.1147,0.13489999999999999,2.8E-3,3.3700000000000001E-2,2.5999999999999999E-2,6.0600000000000001E-2,5.7000000000000002E-3,0.85809999999999997,0.50309999999999999,0.7117,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11865.864312,49.68,13.799999999999999,-9,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,89.523399999999995,5.1364000000000001,1.1739999999999999,0.1212,0.18729999999999999,4.4000000000000003E-3,5.33E-2,4.1000000000000002E-2,4.07E-2,6.1000000000000004E-3,1.7504999999999999,1.9618,0.75270000000000004,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9135.8556750000007,38.25,10.625,11557.753101,48.39,13.441666666666666,-8.6999999999999993,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,92.142799999999994,3.9735,0.96619999999999995,0.11650000000000001,0.14599999999999999,3.0999999999999999E-3,2.7099999999999999E-2,1.7899999999999999E-2,1.6799999999999999E-2,5.3E-3,1.3232999999999999,1.2616000000000001,0.73040000000000005,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11686.729887,48.93,13.591666666666667,-8.9,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.638800000000003,5.0827,1.1433,0.1215,0.18729999999999999,4.4000000000000003E-3,5.2299999999999999E-2,4.1500000000000002E-2,5.7599999999999998E-2,5.4000000000000003E-3,1.7385999999999999,1.9266000000000001,0.75209999999999999,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11564.918478,48.42,13.45,-7.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,89.545400000000001,5.0990000000000002,1.1579999999999999,0.1242,0.19139999999999999,4.7000000000000002E-3,5.3699999999999998E-2,4.3400000000000001E-2,6.7000000000000004E-2,6.1999999999999998E-3,1.7645999999999999,1.9423999999999999,0.75309999999999999,8254.5143040000003,34.56,9.6,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11562.530019,48.41,13.447222222222221,-7.6,null,0,0,0,100.00000000000003,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.703999999999994,2.3189000000000002,0.75009999999999999,0.1138,0.1235,2.2000000000000001E-3,2.2599999999999999E-2,1.5800000000000002E-2,2.6499999999999999E-2,5.7999999999999996E-3,0.69069999999999998,0.2261,0.7026,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,-9.9,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,93.9328,3.1284999999999998,0.88280000000000003,0.12039999999999999,0.12740000000000001,2E-3,2.4799999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,1.43E-2,5.8999999999999999E-3,1.0146999999999999,0.72899999999999998,0.71630000000000005,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,99.999700000000004," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.206346566134,34.437293445548512,9.5659148459856986,9115.3100148375361,38.16397943124641,10.601105397568444]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                             Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №208"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Луцьк",38.163920395631067,9115.2959144228589,10.601088998786407]
[null,"ГРС Берестечко",38.162980801663082,9115.0714962559396,10.600828000461966]
[null,"АГНКС Луцьк",38.170184186597311,9116.7919952136035,10.602828940721475]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 208",null,38.16397943124641,9115.3100148375379,10.601105397568448]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                        Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                       Горобець М.П.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]