{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,19],[2,6,2,24],[1,6,1,26],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,0,2,2],[3,6,3,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 615"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 615"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ЄККР",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P13/3.6","v":9.5805555555555557},{"$f":"S13*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S13/3.6","v":10.616666666666665},{"$f":"V13/0.0041868","v":11939.906372408523},49.99,{"$f":"V13/3.6","v":13.886111111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11939.906372408523,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11939.906372408523,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.241699999999994,2.7029999999999998,0.86609999999999998,0.13500000000000001,0.1298,1.4E-3,2.3400000000000001E-2,1.61E-2,1.24E-2,4.0000000000000001E-3,0.65129999999999999,0.21590000000000001,0.70599999999999996,{"$f":"P16*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P16/3.6","v":9.6},{"$f":"S16*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S16/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V16/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V16/3.6","v":13.894444444444446},-19.8,-18,null,null,"не виявл.",100.00010000000002,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P17/3.6","v":9.6},{"$f":"S17*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S17/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V17/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V17/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[11,95.389700000000005,2.6086,0.83709999999999996,0.1313,0.12640000000000001,1.4E-3,2.3E-2,1.5800000000000002E-2,1.2500000000000001E-2,3.8999999999999998E-3,0.64490000000000003,0.2054,0.70479999999999998,{"$f":"P23*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P23/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S23*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,{"$f":"S23/3.6","v":10.625},{"$f":"V23/0.0041868","v":11942.294831374797},50,{"$f":"V23/3.6","v":13.888888888888889},-20.399999999999999,-18,"<0,0001","<0,0002",null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P24/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S24*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,{"$f":"S24/3.6","v":10.625},{"$f":"V24/0.0041868","v":11942.294831374797},50,{"$f":"V24/3.6","v":13.888888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[19,95.234399999999994,2.7222,0.86319999999999997,0.1343,0.1293,1.4E-3,2.3800000000000002E-2,1.6500000000000001E-2,1.29E-2,4.7000000000000002E-3,0.63449999999999995,0.22289999999999999,0.70609999999999995,{"$f":"P31*238.8459","v":8256.902763},34.57,{"$f":"P31/3.6","v":9.6027777777777779},{"$f":"S31*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V31/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V31/3.6","v":13.894444444444446},-19.8,-17,"<0,0001","<0,0002",null,100.00009999999999," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8256.902763},34.57,{"$f":"P32/3.6","v":9.6027777777777779},{"$f":"S32*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S32/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V32/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V32/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.120599999999996,2.8039999999999998,0.88780000000000003,0.1356,0.12989999999999999,1.4E-3,2.3099999999999999E-2,1.5900000000000001E-2,1.24E-2,4.3E-3,0.63619999999999999,0.22889999999999999,0.70689999999999997,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11951.848667239896,50.04,13.899999999999999,-18.8,-16,"<0,0001","<0,0002",null,100.0001," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,{"$f":"P38/3.6","v":9.6111111111111107},{"$f":"S38*238.8459","v":9157.3518060000006},38.340000000000003,{"$f":"S38/3.6","v":10.65},{"$f":"V38/0.0041868","v":11951.848667239896},50.04,{"$f":"V38/3.6","v":13.899999999999999},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11951.848667239896,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11951.848667239896,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.345100000000002,2.6168,0.87539999999999996,0.1363,0.13389999999999999,1.4E-3,2.3699999999999999E-2,1.6400000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,5.1999999999999998E-3,0.63339999999999996,0.20030000000000001,0.70540000000000003,{"$f":"P41*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P41/3.6","v":9.6},{"$f":"S41*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S41/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V41/0.0041868","v":11949.460208273622},50.03,{"$f":"V41/3.6","v":13.897222222222222},null,null,"<0,0001","<0,0002","не виявл.",100.00010000000002," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P42*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P42/3.6","v":9.6},{"$f":"S42*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S42/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V42/0.0041868","v":11949.460208273622},50.03,{"$f":"V42/3.6","v":13.897222222222222},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.5809952835789,34.547718823239514,9.5965885620109734,9142.733648611078,38.278796699508241,10.632999083196731]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                Охримчук  А.О.                                                                      1.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Степанова  О.Г                                                                        1.06.2017р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                                Байда Ю.А.                                                                              1.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу",null,"№ 615"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська обл.","ГРС с.Савро",38.278796699508241,9142.7336486110762,10.632999083196733]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 615",null,38.278796699508241,9142.7336486110762,10.632999083196733]
[]
[]
[]
["Начальник  Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О",null,"1.06.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null,"1.06.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null,"1.06.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]