{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,24],[3,6,3,24],[5,10,5,19],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[6,5,6,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 617"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 617"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ, ЄККР ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S13*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S13/3.6","v":10.613888888888889},{"$f":"V13/0.0041868","v":11927.964077577146},49.94,{"$f":"V13/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11927.964077577146,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,0]
[3,95.195499999999996,2.7134,0.87260000000000004,0.13569999999999999,0.1323,1.4E-3,2.4299999999999999E-2,1.6799999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,4.7000000000000002E-3,0.66959999999999997,0.21870000000000001,0.70640000000000003,{"$f":"P15*238.8459","v":8256.902763},34.57,{"$f":"P15/3.6","v":9.6027777777777779},{"$f":"S15*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S15/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V15/0.0041868","v":11944.68329034107},50.01,{"$f":"V15/3.6","v":13.891666666666666},null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.198700000000002,2.694,0.86839999999999995,0.1353,0.13400000000000001,1.4E-3,2.5100000000000001E-2,1.77E-2,1.6199999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,0.68640000000000001,0.21879999999999999,0.70640000000000003,{"$f":"P16*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P16/3.6","v":9.6},{"$f":"S16*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S16/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V16/0.0041868","v":11942.294831374797},50,13.888888888888889,-18.5,-15.7,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$44+$N$44","v":0},{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.182299999999998,2.6877,0.86140000000000005,0.1328,0.1328,1.5E-3,2.4899999999999999E-2,1.7600000000000001E-2,1.6799999999999999E-2,4.4999999999999997E-3,0.71609999999999996,0.2215,0.70650000000000002,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,"не виявл.",{"$f":"SUM(B19:M19)+$K$44+$N$44","v":0}," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P18/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S18*238.8459","v":9140.6325930000003},38.270000000000003,{"$f":"S18/3.6","v":10.630555555555556},{"$f":"V18/0.0041868","v":11935.129454475971},49.97,{"$f":"V18/3.6","v":13.880555555555555},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B20:M20)+$K$44+$N$44","v":0}," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B21:M21)+$K$44+$N$44","v":0}," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.148700000000005,3.1406999999999998,1.1292,0.16750000000000001,0.215,2E-3,4.7500000000000001E-2,3.7400000000000003E-2,3.8699999999999998E-2,3.8999999999999998E-3,0.80420000000000003,0.2651,0.71689999999999998,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9236.1709530000007,38.67,10.741666666666667,{"$f":"V22/0.0041868","v":11973.344797936372},50.13,13.925000000000001,-17.899999999999999,-15,null,null,null,99.999900000000011," "]
[11,94.305800000000005,3.0640000000000001,1.0895999999999999,0.16339999999999999,0.20449999999999999,1.9E-3,4.5499999999999999E-2,3.5900000000000001E-2,4.07E-2,3.8E-3,0.78569999999999995,0.2591,0.71560000000000001,{"$f":"P23*238.8459","v":8328.556532999999},34.869999999999997,{"$f":"P23/3.6","v":9.68611111111111},{"$f":"S23*238.8459","v":9226.6171169999998},38.630000000000003,{"$f":"S23/3.6","v":10.730555555555556},11968.56788000382,50.11,13.919444444444444,null,null,"<0,0001",1.5E-3,null,99.999900000000011," "]
[12,95.373599999999996,2.5745,0.84199999999999997,0.13089999999999999,0.13500000000000001,1.5E-3,2.6100000000000002E-2,1.89E-2,1.7600000000000001E-2,3.8E-3,0.67390000000000005,0.2021,0.70520000000000005,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[13,95.126800000000003,2.7067000000000001,0.89419999999999999,0.13730000000000001,0.1464,1.5E-3,2.9100000000000001E-2,2.1399999999999999E-2,0.02,5.0000000000000001E-3,0.69289999999999996,0.21879999999999999,0.70740000000000003,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8261.6796810000014},34.590000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.6083333333333343},{"$f":"S26*238.8459","v":9154.963346999999},38.33,{"$f":"S26/3.6","v":10.647222222222222},{"$f":"V26/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V26/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,0," "]
[15,94.433999999999997,3.0278,1.0510999999999999,0.15709999999999999,0.1898,1.8E-3,4.1300000000000003E-2,3.2000000000000001E-2,3.3000000000000002E-2,4.7999999999999996E-3,0.77180000000000004,0.25569999999999998,0.71399999999999997,{"$f":"P27*238.8459","v":8314.2257790000003},34.81,{"$f":"P27/3.6","v":9.6694444444444443},{"$f":"S27*238.8459","v":9209.8979040000013},38.56,{"$f":"S27/3.6","v":10.711111111111112},{"$f":"V27/0.0041868","v":11963.790962071273},50.09,{"$f":"V27/3.6","v":13.91388888888889},null,null,null,null,null,100.00020000000002," "]
[16,94.593000000000004,2.8982000000000001,1.0001,0.14899999999999999,0.18290000000000001,1.8E-3,4.1099999999999998E-2,3.2399999999999998E-2,3.61E-2,4.7999999999999996E-3,0.81410000000000005,0.2465,0.71260000000000001,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,null,null,"<0,0001",8.0000000000000004E-4,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,94.325299999999999,3.0003000000000002,1.0661,0.1573,0.20549999999999999,1.9E-3,4.8099999999999997E-2,3.8300000000000001E-2,4.3099999999999999E-2,4.5999999999999999E-3,0.85599999999999998,0.2535,0.71530000000000005,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9212.2863629999993,38.57,10.713888888888889,11956.625585172447,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,94.44,2.9908000000000001,1.0448999999999999,0.15640000000000001,0.19370000000000001,1.9E-3,4.41E-2,3.4799999999999998E-2,3.9800000000000002E-2,4.4999999999999997E-3,0.79579999999999995,0.25330000000000003,0.71419999999999995,{"$f":"P30*238.8459","v":8314.2257790000003},34.81,{"$f":"P30/3.6","v":9.6694444444444443},{"$f":"S30*238.8459","v":9209.8979040000013},38.56,{"$f":"S30/3.6","v":10.711111111111112},{"$f":"V30/0.0041868","v":11959.014044138721},50.07,{"$f":"V30/3.6","v":13.908333333333333},-18.2,-16,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,94.609899999999996,2.9236,1.0009999999999999,0.15029999999999999,0.17960000000000001,1.8E-3,3.9899999999999998E-2,3.1E-2,3.5400000000000001E-2,4.4000000000000003E-3,0.77259999999999995,0.2505,0.71250000000000002,8299.8950249999998,34.75,9.6527777777777768,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8299.8950249999998},34.75,{"$f":"P32/3.6","v":9.6527777777777768},{"$f":"S32*238.8459","v":9193.178691000001},38.49,{"$f":"S32/3.6","v":10.691666666666666},{"$f":"V32/0.0041868","v":11954.237126206172},50.05,{"$f":"V32/3.6","v":13.902777777777777},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8299.8950249999998,34.75,9.6527777777777768,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[22,94.118499999999997,3.0821000000000001,1.1041000000000001,0.1613,0.21679999999999999,2.0999999999999999E-3,5.1999999999999998E-2,4.1700000000000001E-2,4.8099999999999997E-2,4.4999999999999997E-3,0.69750000000000001,0.27139999999999997,0.71719999999999995,{"$f":"P34*238.8459","v":8328.556532999999},34.869999999999997,{"$f":"P34/3.6","v":9.68611111111111},{"$f":"S34*238.8459","v":9224.228658},38.619999999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.727777777777776},{"$f":"V34/0.0041868","v":11954.237126206172},50.05,{"$f":"V34/3.6","v":13.902777777777777},null,null,null,null,null,99.800100000000015," "]
[23,94.500200000000007,2.9973000000000001,1.0325,0.15379999999999999,0.185,1.8E-3,4.1300000000000003E-2,3.2300000000000002E-2,3.6999999999999998E-2,3.7000000000000002E-3,0.75870000000000004,0.25619999999999998,0.71350000000000002,8311.8373199999987,34.799999999999997,9.6666666666666661,9207.5094449999997,38.549999999999997,10.708333333333332,11961.402503104997,50.08,13.91111111111111,null,null,"<0,0001",1.1000000000000001E-3,null,99.999800000000036,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.094800000000006,2.7896999999999998,0.89639999999999997,0.13739999999999999,0.13719999999999999,1.4E-3,2.58E-2,1.83E-2,1.6400000000000001E-2,3.8999999999999998E-3,0.65459999999999996,0.22409999999999999,0.70740000000000003,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11951.848667239896,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,95.121099999999998,2.7987000000000002,0.90300000000000002,0.13919999999999999,0.1336,1.4E-3,2.3699999999999999E-2,1.61E-2,1.21E-2,4.1000000000000003E-3,0.62639999999999996,0.22059999999999999,0.70709999999999995,{"$f":"P37*238.8459","v":8268.845057999999},34.619999999999997,{"$f":"P37/3.6","v":9.6166666666666654},{"$f":"S37*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S37/3.6","v":10.655555555555555},{"$f":"V37/0.0041868","v":11956.625585172447},50.06,{"$f":"V37/3.6","v":13.905555555555555},-15.6,-13.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,95.287400000000005,2.6623000000000001,0.88680000000000003,0.13789999999999999,0.13550000000000001,1.4E-3,2.4199999999999999E-2,1.67E-2,1.2800000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.62829999999999997,0.20250000000000001,0.70589999999999997,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8259.2912219999998},34.58,{"$f":"P39/3.6","v":9.6055555555555543},{"$f":"S39*238.8459","v":9152.5748879999992},38.32,{"$f":"S39/3.6","v":10.644444444444444},{"$f":"V39/0.0041868","v":11954.237126206172},50.05,{"$f":"V39/3.6","v":13.902777777777777},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[29,94.2376,3.1111,1.1005,0.16289999999999999,0.2041,1.9E-3,4.6199999999999998E-2,3.6400000000000002E-2,3.9100000000000003E-2,4.0000000000000001E-3,0.79430000000000001,0.26179999999999998,0.71599999999999997,{"$f":"P41*238.8459","v":8330.9449920000006},34.880000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.68888888888889},{"$f":"S41*238.8459","v":9229.0055759999996},38.64,{"$f":"S41/3.6","v":10.733333333333333},{"$f":"V41/0.0041868","v":11968.56788000382},50.11,{"$f":"V41/3.6","v":13.919444444444444},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,94.2273,3.0964,1.0955999999999999,0.1613,0.20549999999999999,2E-3,4.7199999999999999E-2,3.7699999999999997E-2,4.41E-2,4.0000000000000001E-3,0.81010000000000004,0.26879999999999998,0.71619999999999995,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11966.179421037546,50.1,13.916666666666666,-10.3,-8,"<0,0001",2.8999999999999998E-3,null,100.00000000000001]
[31,95.04,2.7279,0.91420000000000001,0.1401,0.1474,1.6000000000000001E-3,2.86E-2,2.07E-2,2.01E-2,6.7999999999999996E-3,0.71350000000000002,0.23910000000000001,0.70820000000000005,{"$f":"P43*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,{"$f":"P43/3.6","v":9.6111111111111107},{"$f":"S43*238.8459","v":9157.3518060000006},38.340000000000003,{"$f":"S43/3.6","v":10.65},{"$f":"V43/0.0041868","v":11942.294831374797},50,{"$f":"V43/3.6","v":13.888888888888889},null,null,null,null,"не виявл.",100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8282.4860047838429,34.677111915188163,9.6325310875522661,9176.136269529532,38.418646790794945,10.671846330776379]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                           Охримчук  А.О                                                                1.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                     Степанова О.Г                                                                 1.06.2017р.                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Байда Ю.А.                                                                      1.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[39,0,39,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,38,0],[1,0,1,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №617 "]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС КС  Радушне",38.416765186469107,9175.686856050881,10.671323662908085]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС с.Степове",38.431062208367493,9179.1016411135206,10.675295057879859]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 617",null,38.418646790794945,9176.1362695295302,10.671846330776374]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О.",null," 1.06.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null," 1.06.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null," 1.06.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]