{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,13,45,15],[44,21,44,22],[45,21,45,22],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[44,13,44,15],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[8,9,9,9],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[8,4,9,4],[47,21,47,22],[46,21,46,22],[49,13,49,15],[47,13,47,15],[49,21,49,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[46,13,46,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 492"]
["Філія  УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Закарпатгаз\", ДП \"Єдельвейс\", ПТСВКП \"Вагінтур\""]
["ГВС-Теково Хустське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 492"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,{"$f":"P11/3.6","v":9.5861111111111104},{"$f":"S11*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S11/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,9.5861111111111104,{"$f":"S12*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,{"$f":"P13/3.6","v":9.5861111111111104},9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S13/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.451499999999996,2.6301999999999999,0.79210000000000003,0.1244,0.1183,1.6999999999999999E-3,2.1499999999999998E-2,1.4999999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,0.64859999999999995,0.17829999999999999,0.70369999999999999,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,{"$f":"V16*238.8459","v":11949.460376999999},50.03,{"$f":"V16/3.6","v":13.897222222222222},-20.5,null,null,null,0,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8237.795091},34.49,9.5805555555555557,{"$f":"S19*238.8459","v":9133.4672160000009},38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,{"$f":"P20/3.6","v":9.5805555555555557},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S20/3.6","v":10.622222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,93.852500000000006,3.1775000000000002,0.89059999999999995,0.1231,0.14050000000000001,2.5000000000000001E-3,3.1600000000000003E-2,2.3099999999999999E-2,2.8299999999999999E-2,4.3E-3,0.97250000000000003,0.75349999999999995,0.7177,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,{"$f":"V23*238.8459","v":11813.318214000001},49.46,{"$f":"V23/3.6","v":13.738888888888889},-19.8,"<-17,6",2.9999999999999997E-4,2.0000000000000001E-4,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P27/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S27*238.8459","v":9119.1364620000004},38.18,{"$f":"S27/3.6","v":10.605555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,93.829599999999999,3.2736999999999998,0.87890000000000001,0.12189999999999999,0.13650000000000001,2.2000000000000001E-3,3.1300000000000001E-2,2.35E-2,2.7E-2,4.4000000000000003E-3,0.96760000000000002,0.70340000000000003,0.71740000000000004,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,{"$f":"V30*238.8459","v":11825.260509},49.51,{"$f":"V30/3.6","v":13.752777777777776},-21.3,null,null,null,0,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P34/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S34*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S34/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,93.753500000000003,3.3016999999999999,0.8962,0.1245,0.1399,2.8999999999999998E-3,3.0700000000000002E-2,2.2100000000000002E-2,2.3800000000000002E-2,5.3E-3,0.99229999999999996,0.70709999999999995,0.71789999999999998,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,{"$f":"V37*238.8459","v":11822.87205},49.5,{"$f":"V37/3.6","v":13.75},-19.600000000000001,"<-17,8",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,99.999999999999972,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P38/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S38*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S38/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.2251298198735,34.475053286742103,9.5764036907616941,9127.761074325681,38.216109526375291,10.61558597954869]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шак В.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шишола В.Й.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник cлужби АКВПТіАСУ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бабій Т.В.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 492"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Підполоззя",38.22,9128,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 492",null,38.22,9128,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Шак В.Ю.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Лаборант ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                       ",null,null,"Фегир Г.С.",null,"03.05.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АКВПТіАСУ",null,null,"Бабій Т.В.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]