{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":30,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[3,10,3,20],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[8,2,9,2],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №522"]
["Філія \"УМГ \" Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ДП \"Укравтогаз\""]
["ГКС Ужгород Закарпатського  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"маршрут №522"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД-2\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси\n вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси\n вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина   абсолютна, \nкг/м3,  при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P11/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S11*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"S11/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"V11*238.8459","v":11770.325952000001},49.28,{"$f":"V11/3.6","v":13.688888888888888},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0},{"$f":"IF(AC11=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,11770.325952000001,49.28,13.688888888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,11770.325952000001,49.28,13.688888888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,11770.325952000001,49.28,13.688888888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,11770.325952000001,49.28,13.688888888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,11770.325952000001,49.28,13.688888888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$41+$N$41-K16","v":0}," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,11770.325952000001,49.28,13.688888888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,11770.325952000001,49.28,13.688888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,11770.325952000001,49.28,13.688888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,11770.325952000001,49.28,13.688888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[11,92.886099999999999,3.5924999999999998,0.93359999999999999,0.1186,0.15010000000000001,2.7000000000000001E-3,3.4299999999999997E-2,2.5600000000000001E-2,2.3800000000000002E-2,5.8999999999999999E-3,1.1947000000000001,1.0321,0.72509999999999997,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,-18.100000000000001,"<-15,9",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$41+$N$41-K23","v":0}," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V27*238.8459","v":11739.275985},49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$41+$N$41-K30","v":0}," "]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,{"$f":"V33/3.6","v":13.652777777777777},null,null,null,null,null,0," "]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC37=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.106296294156,34.403380155548632,9.5564944876523992,8811.5242210065044,36.892089087593739,10.247802524331592]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Закарпатського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лукіта В.Ф.",null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ВХАЛ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Завадяк О.В.",null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник метрологічної служби",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Водянчук М.В.",null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 522"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","АГНКС Свалява",36.89,8812,10.25]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 522",null,36.89,8812,10.25]
[]
[]
[]
["Начальник управління Закарпатського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Лукіта В.Ф.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник ВХАЛ",null,null,"Завадяк О.В.",null,"03.05.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник метрологічної служби",null,null,"Водянчук М.В.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]