{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":30,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,20,40,27],[41,7,41,13],[41,20,41,27],[42,20,42,27],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[40,0,40,13],[40,14,41,14],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[4,13,4,17],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,7,2,23],[3,10,3,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 524"]
["Філія \"УМГ \" Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Закарпатгаз\" та ТзОВ \"СТЕЙТ ОІЛ\" "]
["ГКС Ужгород п/м  Закарпатського  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,"маршрут №524"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД-І\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси\n вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси\n вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина   абсолютна, \nкг/м3,  при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,95.383799999999994,2.6772,0.79600000000000004,0.13289999999999999,0.12909999999999999,5.8999999999999999E-3,2.3800000000000002E-2,1.44E-2,2.1399999999999999E-2,null,0.63329999999999997,0.1822,0.70479999999999998,{"$f":"P11*238.8459","v":8252.1258449999987},34.549999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5972222222222214},{"$f":"S11*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V11*238.8459","v":11959.014213},50.07,{"$f":"V11/3.6","v":13.908333333333333},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":99.999999999999986},{"$f":"IF(AC11=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[2,95.403400000000005,2.6714000000000002,0.79190000000000005,0.13089999999999999,0.12820000000000001,6.0000000000000001E-3,2.3099999999999999E-2,1.46E-2,2.1100000000000001E-2,null,0.64200000000000002,0.16739999999999999,0.70450000000000002,{"$f":"P12*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P12/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S12*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V12*238.8459","v":11959.014213},50.07,{"$f":"V12/3.6","v":13.908333333333333},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$41+$N$41","v":100.00000000000001},"ОК"]
[3,95.353700000000003,2.7320000000000002,0.80710000000000004,0.1328,0.12920000000000001,5.7999999999999996E-3,2.2599999999999999E-2,1.37E-2,2.07E-2,null,0.60840000000000005,0.17399999999999999,0.70499999999999996,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11966.17959,50.1,13.916666666666666,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$41+$N$41","v":100.00000000000001},"ОК"]
[4,95.384600000000006,2.7132999999999998,0.79969999999999997,0.13100000000000001,0.1275,5.5999999999999999E-3,2.1899999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,1.9900000000000001E-2,null,0.60950000000000004,0.1739,0.70469999999999999,8254.5143040000003,34.56,9.6,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11966.17959,50.1,13.916666666666666,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$41+$N$41","v":100.00000000000001},"ОК"]
[5,95.375900000000001,2.7111999999999998,0.81020000000000003,0.13020000000000001,0.127,5.7000000000000002E-3,2.1999999999999999E-2,1.3299999999999999E-2,1.95E-2,7.1000000000000004E-3,0.6038,0.1741,0.70479999999999998,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11966.17959,50.1,13.916666666666666,-15.4,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$41+$N$41","v":100},"ОК"]
[6,95.442899999999995,2.6642999999999999,0.80179999999999996,0.129,0.12559999999999999,5.7999999999999996E-3,2.2100000000000002E-2,1.35E-2,1.83E-2,null,0.60870000000000002,0.16800000000000001,0.70420000000000005,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11963.791131,50.09,13.91388888888889,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$41+$N$41-K16","v":99.999999999999986},"ОК"]
[7,95.590599999999995,2.5581999999999998,0.77669999999999995,0.12429999999999999,0.12039999999999999,5.4999999999999997E-3,2.1299999999999999E-2,1.32E-2,1.66E-2,null,0.61839999999999995,0.15479999999999999,0.70289999999999997,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9135.8556750000007,38.25,10.625,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$41+$N$41","v":99.999999999999986},"ОК"]
[8,95.590199999999996,2.5568,0.77659999999999996,0.12509999999999999,0.12130000000000001,5.8999999999999999E-3,2.12E-2,1.3299999999999999E-2,1.6400000000000001E-2,null,0.61809999999999998,0.15509999999999999,0.70299999999999996,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9135.8556750000007,38.25,10.625,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[9,95.529200000000003,2.6036000000000001,0.78269999999999995,0.12790000000000001,0.12379999999999999,5.7000000000000002E-3,2.1700000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,null,0.61229999999999996,0.16200000000000001,0.70350000000000001,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11961.402672,50.08,13.91111111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,95.537599999999998,2.5983999999999998,0.78520000000000001,0.12670000000000001,0.1229,5.8999999999999999E-3,2.12E-2,1.26E-2,1.8599999999999998E-2,null,0.61019999999999996,0.16070000000000001,0.70340000000000003,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11961.402672,50.08,13.91111111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,95.522599999999997,2.6457999999999999,0.755,0.12130000000000001,0.11700000000000001,5.5999999999999999E-3,1.9800000000000002E-2,1.17E-2,1.72E-2,null,0.61919999999999997,0.1648,0.70320000000000005,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9135.8556750000007,38.25,10.625,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,95.498199999999997,2.6303000000000001,0.78969999999999996,0.12609999999999999,0.122,5.4000000000000003E-3,2.0400000000000001E-2,1.15E-2,1.84E-2,null,0.61170000000000002,0.1663,0.70369999999999999,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11961.402672,50.08,13.91111111111111,-15.8,"<-13,6",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,99.999999999999986,"ОК"]
[13,95.549599999999998,2.5924999999999998,0.77590000000000003,0.1236,0.12,5.4999999999999997E-3,2.0199999999999999E-2,1.17E-2,1.8200000000000001E-2,null,0.61519999999999997,0.1676,0.70320000000000005,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9135.8556750000007,38.25,10.625,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$41+$N$41-K23","v":100},"ОК"]
[14,95.678700000000006,2.5022000000000002,0.75329999999999997,0.11890000000000001,0.1157,5.4000000000000003E-3,2.01E-2,1.1299999999999999E-2,1.8100000000000002E-2,null,0.62129999999999996,0.155,0.70209999999999995,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$41+$N$41","v":100.00000000000001},"ОК"]
[15,95.678799999999995,2.4981,0.75690000000000002,0.11990000000000001,0.11609999999999999,5.4999999999999997E-3,1.89E-2,1.01E-2,1.7899999999999999E-2,null,0.62219999999999998,0.15559999999999999,0.70209999999999995,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,95.708600000000004,2.4735,0.75019999999999998,0.11890000000000001,0.1153,5.4999999999999997E-3,1.9699999999999999E-2,1.12E-2,1.77E-2,null,0.62670000000000003,0.1527,0.70189999999999997,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,95.717299999999994,2.4685999999999999,0.74870000000000003,0.1178,0.114,5.4000000000000003E-3,1.9099999999999999E-2,1.0800000000000001E-2,1.72E-2,null,0.62749999999999995,0.15359999999999999,0.70179999999999998,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,95.643500000000003,2.5196999999999998,0.75970000000000004,0.11940000000000001,0.11509999999999999,5.7000000000000002E-3,2.01E-2,1.2E-2,1.7299999999999999E-2,null,0.62790000000000001,0.15959999999999999,0.70240000000000002,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,95.5745,2.5575999999999999,0.76780000000000004,0.1207,0.1166,5.5999999999999999E-3,0.02,1.1599999999999999E-2,1.7600000000000001E-2,null,0.63970000000000005,0.16830000000000001,0.70289999999999997,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,-16.2,null,null,null,0,100,"ОК"]
[20,95.752099999999999,2.4213,0.73680000000000001,0.1152,0.1116,5.4999999999999997E-3,1.9900000000000001E-2,1.21E-2,1.6799999999999999E-2,null,0.6532,0.1555,0.70150000000000001,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11942.295,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$41+$N$41-K30","v":100.00000000000001},"ОК"]
[21,95.698999999999998,2.4628999999999999,0.75249999999999995,0.1186,0.1152,5.5999999999999999E-3,2.0299999999999999E-2,1.2200000000000001E-2,1.7500000000000002E-2,null,0.64029999999999998,0.15590000000000001,0.70199999999999996,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$41+$N$41","v":100.00000000000001},"ОК"]
[22,95.659899999999993,2.4902000000000002,0.75439999999999996,0.1191,0.1158,5.7000000000000002E-3,1.95E-2,1.0800000000000001E-2,1.7899999999999999E-2,null,0.64580000000000004,0.16089999999999999,0.70230000000000004,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,95.473600000000005,2.6145999999999998,0.79,0.12520000000000001,0.12180000000000001,5.4000000000000003E-3,1.9900000000000001E-2,1.0699999999999999E-2,1.9099999999999999E-2,null,0.64219999999999999,0.17749999999999999,0.70379999999999998,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9135.8556750000007,38.25,10.625,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[24,95.521299999999997,2.5773000000000001,0.78239999999999998,0.12379999999999999,0.1203,5.7000000000000002E-3,2.0400000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,1.8499999999999999E-2,null,0.64639999999999997,0.1726,0.70350000000000001,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,95.555999999999997,2.5569000000000002,0.77329999999999999,0.1235,0.1203,5.7000000000000002E-3,2.01E-2,1.1299999999999999E-2,1.8200000000000001E-2,null,0.64759999999999995,0.1671,0.70309999999999995,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,95.567400000000006,2.5488,0.76980000000000004,0.1236,0.1206,5.5999999999999999E-3,2.01E-2,1.12E-2,1.89E-2,null,0.64729999999999999,0.16669999999999999,0.70309999999999995,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,-16.399999999999999,"<-14,2",null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,95.614400000000003,2.5160999999999998,0.75900000000000001,0.121,0.1182,5.5999999999999999E-3,2.1100000000000001E-2,1.2699999999999999E-2,1.8599999999999998E-2,null,0.64949999999999997,0.1638,0.70269999999999999,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC37=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[28,95.674999999999997,2.4740000000000002,0.74239999999999995,0.1179,0.11550000000000001,5.7000000000000002E-3,2.0500000000000001E-2,1.23E-2,1.83E-2,null,0.65900000000000003,0.15939999999999999,0.70209999999999995,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11944.683459,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,95.644900000000007,2.4914999999999998,0.75039999999999996,0.1192,0.11650000000000001,5.7000000000000002E-3,2.0899999999999998E-2,1.2800000000000001E-2,1.7600000000000001E-2,null,0.65900000000000003,0.1615,0.70240000000000002,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11944.683459,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[30,95.500299999999996,2.5920999999999998,0.77690000000000003,0.12470000000000001,0.12189999999999999,5.5999999999999999E-3,2.1600000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,1.7899999999999999E-2,null,0.65249999999999997,0.17349999999999999,0.7036,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.6098396733851,34.485037589815796,9.5791771082821704,9132.3588954648367,38.235359683648902,10.620933245458028]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Закарпатського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лукіта В.Ф.",null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ВХАЛ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Завадяк О.В.",null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник метрологічної служби",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Водянчук М.В.",null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[20,0,20,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,19,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 524"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Мукачево (вихід І)",38.229999999999997,9132,10.62]
[null,"ГРС Мукачево (вихід ІІ)",38.24,9135,10.62]
[null,"ГРС Зняцево",38.229999999999997,9132,10.62]
[null,"ГРС Залужжя",38.24,9133,10.62]
[null,"ГРС Бобовище",38.24,9132,10.62]
[null,"ГРС Карпати",38.24,9133,10.62]
[null,"ГРС Берегово (вихід І)",38.24,9132,10.62]
[null,"ГРС Берегово (вихід ІІ)",38.25,9135,10.62]
[null,"ГРС Береги",38.24,9132,10.62]
[null,"ГРС Свалява",38.24,9133,10.62]
[null,"ГРС Керецьки",38.24,9133,10.62]
[null,"ГРС Росош",38.24,9133,10.62]
[null,"ГРС Міжгір\\я",38.24,9133,10.62]
[null,"ГРС Майдан",38.24,9133,10.62]
[null,"ГРС Репинне",38.24,9133,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 524",null,38.24,9132,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник управління Закарпатського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Лукіта В.Ф.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник ВХАЛ",null,null,"Завадяк О.В.",null,"03.05.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник метрологічної служби",null,null,"Водянчук М.В.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]