{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,4,20],[6,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[1,5,1,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 678"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,"переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЗАПОРІЖГАЗ\", "]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 678"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № Pb089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Маріуполь-Бердянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.398834230000006,2.3424253500000001,0.62850850999999996,6.6987489999999997E-2,5.8512849999999998E-2,0,1.4981420000000001E-2,1.127396E-2,1.63283E-3,null,1.17758775,0.29927942000000002,0.70153946,8121.452144865023,34.002895359999997,9.4452487111111108,9006.4959975261681,37.708396909999998,10.474554697222221,11801.208234847447,49.409297940000002,13.724804983333334,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00002381000002}]
[2,95.791984560000003,2.10625529,0.57508497999999997,6.4988530000000003E-2,5.4218629999999997E-2,0,1.446894E-2,1.0569810000000001E-2,1.4841399999999999E-3,null,1.1114745100000001,0.26945113999999998,0.69870520000000003,8106.1908042463629,33.938999180000003,9.4274997722222231,8990.4428899143841,37.641185759999999,10.455884933333333,11803.985343895927,49.420925140000001,13.728034761111111,null,null,null,null,null,99.999980530000002]
[3,95.553115840000004,2.2143890900000001,0.60581094000000002,6.9138320000000003E-2,5.8930080000000003E-2,0,1.5936019999999999E-2,1.1668670000000001E-2,1.4884E-3,null,1.18299329,0.28653821000000002,0.70047194000000002,8111.9591333619182,33.96315002,9.4342083388888884,8996.3542686163673,37.665935519999998,10.462759866666666,11796.832102656104,49.390975949999998,13.719715541666666,null,null,null,null,null,100.00000885999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.654617310000006,2.1754317300000001,0.60272378000000004,6.9641679999999997E-2,5.8882980000000001E-2,0,1.5720629999999999E-2,1.140391E-2,1.4225500000000001E-3,null,1.11101413,0.29911312000000001,0.69999093000000001,8113.8415185036201,33.971031189999998,9.4363975527777768,8998.5573664787553,37.675159450000002,10.465322069444445,11803.77851767728,49.420059199999997,13.72779422222222,null,null,null,null,null,99.999971820000027,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.490905760000004,2.2556951000000001,0.62137257999999995,7.1042350000000004E-2,6.0053229999999999E-2,0,1.5655990000000002E-2,1.125084E-2,1.27523E-3,null,1.1395850199999999,0.33319147999999998,0.70125651,8116.5584933198579,33.982406619999999,9.439557394444444,9001.2697865036789,37.686515810000003,10.468476613888889,11796.673566301522,49.390312190000003,13.71953116388889,null,null,null,null,null,100.00002757999999," "]
[6,95.438720700000005,2.2830278900000001,0.62456489000000004,7.0493650000000005E-2,5.9449950000000001E-2,0,1.569009E-2,1.1248589999999999E-2,1.2345800000000001E-3,null,1.15611577,0.33945489000000001,0.70158887000000003,8116.6277371347269,33.982696529999998,9.4396379249999995,9001.27525368633,37.6865387,10.468482972222223,11793.880058093548,49.37861633,13.716282313888888,null,null,null,null,null,100.00000100000001," "]
[7,95.415847780000007,2.2770173499999999,0.64350605000000005,7.3415869999999994E-2,6.3281509999999999E-2,0,1.575845E-2,1.137033E-2,1.24322E-3,null,1.1407636400000001,0.35781825,0.70203780999999998,8119.6636046658905,33.995407100000001,9.4431686388888885,9004.521589836113,37.700130459999997,10.47225846111111,11794.362044342828,49.380634309999998,13.716842863888887,null,null,null,null,null,100.00002245000002," "]
[8,95.400077820000007,2.25990248,0.67158722999999998,7.8154299999999996E-2,6.9018899999999994E-2,0,1.582422E-2,1.1527829999999999E-2,1.2853000000000001E-3,null,1.1066166200000001,0.38605326000000001,0.70261794,8124.5700129705747,34.015949249999998,9.4488747916666664,9009.795180719786,37.722209929999998,10.478391647222221,11796.403873453535,49.389183039999999,13.719217511111111,null,null,null,null,null,100.00004796," "]
[9,95.314270019999995,2.2934298499999999,0.68149495000000004,7.8755190000000003E-2,6.9919659999999995E-2,0,1.6139250000000001E-2,1.181895E-2,1.3314399999999999E-3,null,1.1087697700000001,0.42410859000000001,0.70342791000000005,8125.1367321913403,34.018321989999997,9.4495338861111104,9010.2789869748267,37.724235530000001,10.47895431388889,11790.250137816822,49.363418580000001,13.712060716666667,null,null,null,null,null,100.00003766999998," "]
[10,95.207778930000003,2.3658318500000002,0.66632997999999999,7.3595079999999993E-2,6.2886250000000005E-2,0,1.6323359999999999E-2,1.185829E-2,1.358E-3,null,1.1292298999999999,0.46479428,0.70404266999999998,8120.7168649272508,33.999816889999998,9.4443935805555554,9005.3488923222394,37.703594209999999,10.473220613888888,11778.646963391018,49.31483841,13.698566225,null,null,null,null,null,99.999985920000029," "]
[11,95.277107240000007,2.4040834900000001,0.67998080999999999,9.3274410000000002E-2,9.3133170000000001E-2,0,1.6870630000000001E-2,1.237944E-2,1.39532E-3,null,1.0794208000000001,0.34232381000000001,0.70365685,8148.0660986180937,34.114322659999999,9.4762007388888883,9035.190963059842,37.828536990000003,10.507926941666668,11820.917686257873,49.491817470000001,13.747727075,null,null,null,null,null,99.999969120000017," "]
[12,95.245124820000001,2.4480671900000002,0.69442523,9.9498829999999996E-2,0.10171851,0,1.732846E-2,1.278075E-2,1.39769E-3,null,1.06971562,0.30992404000000001,0.70393914000000002,8158.9239735206183,34.159782409999998,9.4888284472222217,9046.9544938459858,37.877788539999997,10.521607927777778,11833.93128393852,49.546302799999999,13.762861888888889,null,null,null,null,null,99.999981140000003," "]
[13,95.151420590000001,2.4974083899999999,0.70920044000000004,0.10072233,0.10291851,0,1.7602719999999999E-2,1.297972E-2,1.39555E-3,null,1.09460187,0.31176361000000002,0.70460122999999997,8162.2750913667323,34.173812869999999,9.4927257972222225,9050.4595908669125,37.892463679999999,10.525684355555555,11832.949089886246,49.542190550000001,13.761719597222221,null,null,null,null,null,100.00001373000001," "]
[14,95.138641359999994,2.4818010300000002,0.70669347000000005,9.9701899999999996E-2,0.10328091,0,1.8047879999999999E-2,1.3268810000000001E-2,1.4334700000000001E-3,null,1.12822866,0.30889955000000002,0.70462060000000004,8158.5941464403913,34.158401490000003,9.4884448583333345,9046.4233101182217,37.875564580000002,10.520990161111111,11827.511497853797,49.519424440000002,13.755395677777777,null,null,null,null,null,99.999997039999997," "]
[15,94.644393919999999,2.63044024,0.72434365999999994,9.4666420000000001E-2,0.1019994,0,1.812563E-2,1.3654029999999999E-2,1.54232E-3,null,1.3834341800000001,0.38741407,0.70778823000000002,8142.388879659552,34.090553280000002,9.4695981333333332,9028.0185878749708,37.798507690000001,10.499585469444444,11777.010582360939,49.30798721,13.696663113888889,null,null,null,null,null,100.00001386999999," "]
[16,94.662849429999994,2.6537065499999999,0.73314106000000001,9.8012829999999995E-2,0.10579785,0,1.8508E-2,1.3881559999999999E-2,1.61871E-3,null,1.3678596000000001,0.34463232999999999,0.70759380000000005,8151.088299386859,34.12697601,9.4797155583333339,9037.5225313549199,37.838298799999997,10.510638555555554,11791.024593259113,49.366661069999999,13.712961408333333,null,null,null,null,null,100.00000791999999," "]
[17,94.806411740000001,2.58556819,0.71179283000000004,9.8020330000000003E-2,0.10675123,0,1.853465E-2,1.390044E-2,1.63922E-3,null,1.3824217299999999,0.27493857999999999,0.70622068999999998,8148.752176300467,34.117195129999999,9.4769986472222225,9035.1864058800693,37.828517910000002,10.507921641666668,11799.446120558689,49.401920320000002,13.722755644444444,null,null,null,null,null,99.999978940000005," "]
[18,95.119201660000002,2.46158242,0.69226306999999998,9.7616560000000005E-2,0.10440114,0,1.8464459999999999E-2,1.36875E-2,1.5806100000000001E-3,null,1.2454495400000001,0.24576391,0.70418501,8151.2523029240938,34.127662659999999,9.4799062944444437,9038.39083173978,37.841934199999997,10.511648388888888,11820.656195378095,49.490722660000003,13.747422961111111,null,null,null,null,null,100.00001087," "]
[19,95.166183469999993,2.4479117399999999,0.69138789,9.801704E-2,0.10428981,0,1.8402669999999999E-2,1.361362E-2,1.59761E-3,null,1.2164655900000001,0.24213202,0.70391059,8152.925127061595,34.134666439999997,9.4818517888888874,9040.2768616699177,37.84983063,10.513841841666666,11825.442332829834,49.510761260000002,13.752989238888889,null,null,null,null,null,100.00000145999999," "]
[20,95.223220830000002,2.4350829100000002,0.68947267999999995,9.8220890000000005E-2,0.10305222999999999,0,1.848058E-2,1.365014E-2,1.6211699999999999E-3,null,1.1873768600000001,0.22980431000000001,0.70350950999999995,8155.0371147669694,34.143508910000001,9.4843080305555549,9042.6694742001182,37.859848020000001,10.51662445,11831.940474700512,49.537967680000001,13.760546577777777,null,null,null,null,null,99.99998260000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.36564636,2.38917804,0.68853849,0.10034286000000001,0.10325179,0,1.8919729999999999E-2,1.38126E-2,1.6138700000000001E-3,null,1.1089462000000001,0.20980582,0.70266079999999997,8160.4929307415869,34.166351319999997,9.490653144444444,9048.8286794079413,37.885635379999997,10.523787605555555,11847.140771084052,49.601608280000001,13.778224522222223,null,null,null,null,null,100.00005576," "]
[22,95.148162839999998,2.4689795999999999,0.70267457,9.9228419999999998E-2,0.10130089,0,1.8770140000000001E-2,1.366647E-2,1.5777499999999999E-3,null,1.20442402,0.24124649000000001,0.70407461999999998,8156.4457132391371,34.149406429999999,9.4859462305555553,9044.0926518260221,37.865806579999997,10.518279605555554,11829.050386764415,49.525867460000001,13.757185405555555,null,null,null,null,null,100.00003119," "]
[23,95.125511169999996,2.44110966,0.67920572000000001,9.6648650000000003E-2,9.9733260000000004E-2,0,1.798081E-2,1.298976E-2,1.4908E-3,null,1.1999002700000001,0.32546302999999999,0.70448564999999996,8144.2840191723144,34.098487849999998,9.4718021805555548,9030.8184756569335,37.810230259999997,10.502841738888888,11808.243942408335,49.438755039999997,13.73298751111111,null,null,null,null,null,100.00003312999998,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.205535889999993,2.4684176400000002,0.69589745999999997,0.10232098000000001,0.10384887,0,1.8056450000000002E-2,1.2858390000000001E-2,1.3923500000000001E-3,null,1.0699771600000001,0.32167146000000002,0.70431988999999995,8160.5330210259035,34.166519170000001,9.4906997694444453,9048.6455419256581,37.884868619999999,10.523574616666666,11832.941800309376,49.542160029999998,13.761711119444444,null,null,null,null,null,99.999976649999994," "]
[25,95.242225649999995,2.47893214,0.70632017000000002,0.10372011,0.10364866,0,1.8481009999999999E-2,1.3059930000000001E-2,1.3409400000000001E-3,null,1.0462460499999999,0.28601599,0.70400494000000002,8167.5887701462625,34.196060180000003,9.4989056055555565,9056.3855487226319,37.917274480000003,10.532576244444446,11845.715771063931,49.595642089999998,13.776567247222221,null,null,null,null,null,99.999990649999987," "]
[26,95.203140259999998,2.4861032999999999,0.70822065999999995,0.10588838,0.10889417,0,1.8560119999999999E-2,1.3280480000000001E-2,1.33311E-3,null,1.06795847,0.28657456999999997,0.70432085,8167.9368211686606,34.197517400000002,9.4993103888888886,9056.6853074925093,37.918529509999999,10.532924863888889,11843.457093760615,49.586185460000003,13.773940405555557,null,null,null,null,null,99.999953519999991," "]
[27,95.22468567,2.4739727999999999,0.69644015999999997,0.10174206,0.10350454000000001,0,1.81821E-2,1.294409E-2,1.297E-3,null,1.09244275,0.27479973000000002,0.70390993000000002,8162.7361188882896,34.175743099999998,9.4932619722222213,9051.0800671343914,37.895061490000003,10.526405969444445,11839.589368952013,49.569992069999998,13.769442241666665,null,null,null,null,null,100.00001090000001," "]
[28,95.430862930000004,2.4093778100000001,0.69304441999999999,0.10327341,0.10267966000000001,0,1.860765E-2,1.308491E-2,1.3177600000000001E-3,1.0200000000000001E-2,0.97600107999999997,0.24150366000000001,0.70254958000000001,8170.5198583695528,34.208332059999996,9.5023144611111103,9059.886088563786,37.931930540000003,10.536647372222223,11862.56064566884,49.666168210000002,13.796157836111112,null,null,null,null,null,99.999953290000036," "]
[29,95.152732850000007,2.44419765,0.67191886999999995,9.4965629999999995E-2,9.7973729999999995E-2,0,1.7910180000000001E-2,1.276711E-2,1.29999E-3,null,1.20320928,0.30300537,0.70409942000000003,8144.3323090363774,34.09869003,9.4718583416666657,9030.9278097561182,37.810688020000001,10.502968894444445,11811.644260121391,49.452991490000002,13.736942080555556,null,null,null,null,null,99.99998066000002," "]
[30,95.225914000000003,2.42529225,0.67203921,9.6635550000000001E-2,9.9299869999999998E-2,0,1.7789050000000001E-2,1.270641E-2,1.28663E-3,null,1.14917636,0.29985368000000001,0.70373231000000003,8148.239211737955,34.115047449999999,9.4764020694444433,9035.2975647619278,37.828983309999998,10.508050919444443,11820.431147605737,49.489780430000003,13.747161230555555,null,null,null,null,null,99.999993009999997]
[31,94.827217099999999,2.5365991600000002,0.68445277000000004,9.0655299999999994E-2,9.4712050000000006E-2,0,1.7817550000000001E-2,1.279832E-2,1.2677999999999999E-3,null,1.34045959,0.39402482,0.70639741,8132.0075238236568,34.047088619999997,9.4575246166666656,9017.0149333773807,37.75243759,10.486788219444444,11774.248052466195,49.296421049999999,13.693450291666666,null,null,null,null,null,100.00000445999999," "]
["Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8141.6847859081536,34.087605380323282,9.4687792723120214,9028.1927024768502,37.799236673004849,10.499787964723572]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                                                      Головко Ю.О."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                                                               Єрьоменко М.О."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                             Левкович А.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 678"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС м. Бердянськ",37.799007073605381,9028.1378636016434,10.499724187112605]
[null,"АГНКС м.Бердянськ",37.80469106325458,9029.4954612249967,10.501303073126271]
[null,"ГРС с. Червоне Поле",37.800149263626736,9028.4106710052656,10.500041462118537]
[null,"ГРС к-п Україна",37.799999516328796,9028.3749044771157,10.499999865646888]
[null,"ГРС с. Осипенко",37.801772182093849,9028.7982984271694,10.500492272803847]
[null,"ГРС с. Андріївка",37.799936366303008,9028.359821352371,10.499982323973057]
[null,"ГРС с. Дмитрівка",37.799431352801506,9028.2392009480936,10.499842042444863]
[null,"ГРС с. Маринівка",37.799064412548141,9028.1515587730319,10.499740114596706]
[null,"ГРС к-п Росія",37.798087159272491,9027.9181458348812,10.49946865535347]
[null,"ТОВ ВТФ \"АЛЕКС І К\"",37.824616119888724,9034.2544793093293,10.506837811080201]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 678",null,37.802675450972323,9029.0140404953891,10.500743180825644]
[]
[]
[]
["Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                  Головко Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                           Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                               Левкович А.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]