{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[44,20,44,22],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[44,14,44,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[40,0,40,13],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[49,14,49,15],[45,20,45,22],[49,20,49,22],[47,20,47,22],[46,20,46,22],[48,20,48,22],[45,14,45,15],[46,14,46,15],[48,14,48,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 454"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\" та ПАТ \"Львівгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 454"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Торжок-Долина\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8255.6846489100008},34.564900000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.6013611111111121},{"$f":"S11*238.8459","v":9143.5703975699998},38.282299999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.633972222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8255.6846489100008},34.564900000000002,9.6013611111111121,{"$f":"S12*238.8459","v":9143.5703975699998},38.282299999999999,10.633972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6846489100008,34.564900000000002,9.6013611111111121,9143.5703975699998,38.282299999999999,10.633972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.833600000000004,4.9893000000000001,1.1479999999999999,0.1249,0.2011,4.0000000000000001E-3,5.4300000000000001E-2,4.2999999999999997E-2,5.7500000000000002E-2,2.2000000000000001E-3,1.6471,1.895,0.75109999999999999,8259.8166829799993,34.5822,9.6061666666666667,9148.1562388499988,38.301499999999997,10.639305555555554,{"$f":"V14*238.8459","v":11584.551610980001},48.502200000000002,{"$f":"V14/3.6","v":13.472833333333334},-8.4,-1.7,2.3000000000000001E-4,2.7999999999999998E-4,0,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.8166829799993,34.5822,9.6061666666666667,9148.1562388499988,38.301499999999997,10.639305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.8166829799993,34.5822,9.6061666666666667,9148.1562388499988,38.301499999999997,10.639305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.8166829799993,34.5822,9.6061666666666667,9148.1562388499988,38.301499999999997,10.639305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.8166829799993,34.5822,9.6061666666666667,9148.1562388499988,38.301499999999997,10.639305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.8166829799993,34.5822,9.6061666666666667,9148.1562388499988,38.301499999999997,10.639305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.8166829799993,34.5822,9.6061666666666667,9148.1562388499988,38.301499999999997,10.639305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.526300000000006,4.9802999999999997,1.1511,0.1239,0.19389999999999999,2E-3,5.45E-2,4.3700000000000003E-2,6.1800000000000001E-2,6.7999999999999996E-3,1.6842999999999999,2.1714000000000002,0.75449999999999995,8233.3047880800004,34.471200000000003,9.5753333333333348,9114.6939282599997,38.1614,10.600388888888888,{"$f":"V21*238.8459","v":11516.28945276},48.2164,{"$f":"V21/3.6","v":13.393444444444444},-9.3000000000000007,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3047880800004,34.471200000000003,9.5753333333333348,9114.6939282599997,38.1614,10.600388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3047880800004,34.471200000000003,9.5753333333333348,9114.6939282599997,38.1614,10.600388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3047880800004,34.471200000000003,9.5753333333333348,9114.6939282599997,38.1614,10.600388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3047880800004,34.471200000000003,9.5753333333333348,9114.6939282599997,38.1614,10.600388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3047880800004,34.471200000000003,9.5753333333333348,9114.6939282599997,38.1614,10.600388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3047880800004,34.471200000000003,9.5753333333333348,9114.6939282599997,38.1614,10.600388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.5946,5.0795000000000003,1.1633,0.1258,0.1981,4.3E-3,5.3499999999999999E-2,4.3299999999999998E-2,5.0999999999999997E-2,5.0000000000000001E-3,1.7198,1.9618,0.75270000000000004,8253.5589203999989,34.555999999999997,9.5988888888888884,9141.0147464399997,38.271599999999999,10.631,{"$f":"V28*238.8459","v":11562.888287849999},48.411499999999997,{"$f":"V28/3.6","v":13.447638888888887},-9.3000000000000007,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.5589203999989,34.555999999999997,9.5988888888888884,9141.0147464399997,38.271599999999999,10.631,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.5589203999989,34.555999999999997,9.5988888888888884,9141.0147464399997,38.271599999999999,10.631,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.5589203999989,34.555999999999997,9.5988888888888884,9141.0147464399997,38.271599999999999,10.631,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.5589203999989,34.555999999999997,9.5988888888888884,9141.0147464399997,38.271599999999999,10.631,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.5589203999989,34.555999999999997,9.5988888888888884,9141.0147464399997,38.271599999999999,10.631,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.5589203999989,34.555999999999997,9.5988888888888884,9141.0147464399997,38.271599999999999,10.631,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,89.991799999999998,4.8544,1.0643,0.1139,0.17349999999999999,2.3999999999999998E-3,4.8599999999999997E-2,3.7699999999999997E-2,4.6699999999999998E-2,6.4000000000000003E-3,1.7162999999999999,1.944,0.749,8217.0393822900005,34.403100000000002,9.5564166666666672,9097.9030614900003,38.091099999999997,10.58086111111111,{"$f":"V35*238.8459","v":11537.260122780001},48.304200000000002,{"$f":"V35/3.6","v":13.417833333333334},-8.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.0393822900005,34.403100000000002,9.5564166666666672,9097.9030614900003,38.091099999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.58086111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.0393822900005,34.403100000000002,9.5564166666666672,9097.9030614900003,38.091099999999997,{"$f":"S37/3.6","v":10.58086111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.0393822900005,34.403100000000002,9.5564166666666672,9097.9030614900003,38.091099999999997,10.58086111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.0393822900005,34.403100000000002,9.5564166666666672,9097.9030614900003,38.091099999999997,10.58086111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.0393822900005,34.403100000000002,9.5564166666666672,9097.9030614900003,38.091099999999997,10.58086111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.1395079976264,34.516562804710603,9.5879341124196102,9129.1898932516615,38.222091705370126,10.617247695936149]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фрищин В. О.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №454"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Цвітова",38.22,9129,10.62]
["Львівська область","ГРС Буянів",38.22,9129,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 454",null,38.22,9129,10.62]
[]
[]
[]
["Головний інженер Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Фрищин В. О.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]