{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[44,20,44,22],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[44,14,44,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[40,0,40,13],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[49,14,49,15],[45,20,45,22],[49,20,49,22],[47,20,47,22],[46,20,46,22],[48,20,48,22],[45,14,45,15],[46,14,46,15],[48,14,48,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 455"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 455"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Угерсько-Івано-Франківськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8040.7233389100011},33.664900000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.3513611111111121},{"$f":"S11*238.8459","v":8912.4392201400005},37.314599999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.365166666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8040.7233389100011},33.664900000000003,9.3513611111111121,{"$f":"S12*238.8459","v":8912.4392201400005},37.314599999999999,10.365166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8040.7233389100011,33.664900000000003,9.3513611111111121,8912.4392201400005,37.314599999999999,10.365166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,91.207800000000006,5.0027999999999997,5.2699999999999997E-2,5.5999999999999999E-3,1.1299999999999999E-2,8.0000000000000004E-4,8.3999999999999995E-3,9.1000000000000004E-3,0.14990000000000001,9.1999999999999998E-3,1.2561,2.2863000000000002,0.73629999999999995,8074.5916875299999,33.806699999999999,9.3907499999999988,8945.6388002399999,37.453600000000002,10.403777777777778,{"$f":"V14*238.8459","v":11441.387378519999},47.902799999999999,{"$f":"V14/3.6","v":13.306333333333333},-10.199999999999999,-4.2,2.4000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.5916875299999,33.806699999999999,9.3907499999999988,8945.6388002399999,37.453600000000002,10.403777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.5916875299999,33.806699999999999,9.3907499999999988,8945.6388002399999,37.453600000000002,10.403777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.5916875299999,33.806699999999999,9.3907499999999988,8945.6388002399999,37.453600000000002,10.403777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.5916875299999,33.806699999999999,9.3907499999999988,8945.6388002399999,37.453600000000002,10.403777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.5916875299999,33.806699999999999,9.3907499999999988,8945.6388002399999,37.453600000000002,10.403777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.5916875299999,33.806699999999999,9.3907499999999988,8945.6388002399999,37.453600000000002,10.403777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,91.420699999999997,5.5407999999999999,5.6899999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,1.14E-2,5.0000000000000001E-4,1.2800000000000001E-2,1.6400000000000001E-2,2.8799999999999999E-2,8.3000000000000001E-3,1.1323000000000001,1.7661,0.72950000000000004,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,9002.1975093599995,37.690399999999997,10.469555555555555,{"$f":"V21*238.8459","v":11567.09197569},48.429099999999998,{"$f":"V21/3.6","v":13.452527777777776},-9.6999999999999993,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,9002.1975093599995,37.690399999999997,10.469555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,9002.1975093599995,37.690399999999997,10.469555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,9002.1975093599995,37.690399999999997,10.469555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,9002.1975093599995,37.690399999999997,10.469555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,9002.1975093599995,37.690399999999997,10.469555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,9002.1975093599995,37.690399999999997,10.469555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,92.171400000000006,4.7230999999999996,5.0099999999999999E-2,4.3E-3,7.1999999999999998E-3,2.0000000000000001E-4,3.2000000000000002E-3,3.0999999999999999E-3,8.0199999999999994E-2,7.4999999999999997E-3,1.1668000000000001,1.7828999999999999,0.72589999999999999,8078.69983701,33.823900000000002,9.3955277777777777,8951.87267823,37.479700000000001,10.411027777777777,{"$f":"V28*238.8459","v":11531.26509069},48.2791,{"$f":"V28/3.6","v":13.41086111111111},-9.3000000000000007,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8078.69983701,33.823900000000002,9.3955277777777777,8951.87267823,37.479700000000001,10.411027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8078.69983701,33.823900000000002,9.3955277777777777,8951.87267823,37.479700000000001,10.411027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8078.69983701,33.823900000000002,9.3955277777777777,8951.87267823,37.479700000000001,10.411027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8078.69983701,33.823900000000002,9.3955277777777777,8951.87267823,37.479700000000001,10.411027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8078.69983701,33.823900000000002,9.3955277777777777,8951.87267823,37.479700000000001,10.411027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8078.69983701,33.823900000000002,9.3955277777777777,8951.87267823,37.479700000000001,10.411027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,91.975200000000001,5.0769000000000002,0.17630000000000001,1.5800000000000002E-2,2.4299999999999999E-2,8.0000000000000004E-4,6.4999999999999997E-3,5.0000000000000001E-3,8.5699999999999998E-2,5.0000000000000001E-3,1.0316000000000001,1.5969,0.72740000000000005,8150.7357604500003,34.125500000000002,9.4793055555555554,9030.0230567099989,37.806899999999999,10.501916666666666,{"$f":"V35*238.8459","v":11619.924688770001},48.650300000000001,{"$f":"V35/3.6","v":13.513972222222222},-9.4,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.7357604500003,34.125500000000002,9.4793055555555554,9030.0230567099989,37.806899999999999,10.501916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.7357604500003,34.125500000000002,9.4793055555555554,9030.0230567099989,37.806899999999999,10.501916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.7357604500003,34.125500000000002,9.4793055555555554,9030.0230567099989,37.806899999999999,10.501916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.7357604500003,34.125500000000002,9.4793055555555554,9030.0230567099989,37.806899999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.501916666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.7357604500003,34.125500000000002,9.4793055555555554,9030.0230567099989,37.806899999999999,10.501916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8097.4065777385185,33.902221380976265,9.4172837169378507,8971.7650548544152,37.562985401275107,10.434162611465306]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фрищин В. О.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №455"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Калуш-1",37.56,8971,10.43]
[null,"ГРС Вістова",37.57,8973,10.44]
[null,"ГРС Голинь",37.57,8974,10.44]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 455",null,37.56,8972,10.43]
[]
[]
[]
["Головний інженер Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Фрищин В. О.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]