{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,14,49,15],[45,20,45,22],[49,20,49,22],[47,20,47,22],[46,20,46,22],[48,20,48,22],[45,14,45,15],[46,14,46,15],[48,14,48,15],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[44,20,44,22],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[44,14,44,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[40,0,40,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 456"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\", ПАТ \"Тисменицягаз\" та ТОВ \"Карпатнафтохім\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 456"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8207.0556236699995},34.3613,{"$f":"P11/3.6","v":9.5448055555555555},{"$f":"S11*238.8459","v":9093.3888739800004},38.072200000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.575611111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8207.0556236699995},34.3613,9.5448055555555555,{"$f":"S12*238.8459","v":9093.3888739800004},38.072200000000002,10.575611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.0556236699995,34.3613,9.5448055555555555,9093.3888739800004,38.072200000000002,10.575611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,92.426100000000005,4.4810999999999996,0.21590000000000001,3.2399999999999998E-2,3.6200000000000003E-2,8.9999999999999998E-4,1.15E-2,1.11E-2,0.14979999999999999,7.4999999999999997E-3,1.0333000000000001,1.5942000000000001,0.72699999999999998,8146.0782654000004,34.106000000000002,9.4738888888888884,9025.0550619899986,37.786099999999998,10.496138888888888,{"$f":"V14*238.8459","v":11616.652499940001},48.636600000000001,{"$f":"V14/3.6","v":13.510166666666667},-8.4,-3.5,2.4000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8146.0782654000004,34.106000000000002,9.4738888888888884,9025.0550619899986,37.786099999999998,10.496138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8146.0782654000004,34.106000000000002,9.4738888888888884,9025.0550619899986,37.786099999999998,10.496138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8146.0782654000004,34.106000000000002,9.4738888888888884,9025.0550619899986,37.786099999999998,10.496138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8146.0782654000004,34.106000000000002,9.4738888888888884,9025.0550619899986,37.786099999999998,10.496138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8146.0782654000004,34.106000000000002,9.4738888888888884,9025.0550619899986,37.786099999999998,10.496138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8146.0782654000004,34.106000000000002,9.4738888888888884,9025.0550619899986,37.786099999999998,10.496138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,92.340299999999999,4.2576000000000001,0.61670000000000003,0.11070000000000001,0.18970000000000001,5.9999999999999995E-4,6.5000000000000002E-2,5.5800000000000002E-2,2.86E-2,8.8999999999999999E-3,1.0798000000000001,1.2463,0.72940000000000005,8235.3588628199996,34.479799999999997,9.5777222222222207,9121.6204593599996,38.190399999999997,10.608444444444443,{"$f":"V21*238.8459","v":11721.649157579999},49.0762,{"$f":"V21/3.6","v":13.632277777777777},-9.6,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3588628199996,34.479799999999997,9.5777222222222207,9121.6204593599996,38.190399999999997,10.608444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3588628199996,34.479799999999997,9.5777222222222207,9121.6204593599996,38.190399999999997,10.608444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3588628199996,34.479799999999997,9.5777222222222207,9121.6204593599996,38.190399999999997,10.608444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3588628199996,34.479799999999997,9.5777222222222207,9121.6204593599996,38.190399999999997,10.608444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3588628199996,34.479799999999997,9.5777222222222207,9121.6204593599996,38.190399999999997,10.608444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3588628199996,34.479799999999997,9.5777222222222207,9121.6204593599996,38.190399999999997,10.608444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,91.592299999999994,5.0137999999999998,0.2147,2.8799999999999999E-2,5.0500000000000003E-2,5.0000000000000001E-4,1.84E-2,1.6899999999999998E-2,1.52E-2,8.0000000000000002E-3,1.0548999999999999,1.986,0.73129999999999995,8109.7975731899996,33.954099999999997,9.4316944444444442,8984.8811816100006,37.617899999999999,10.449416666666666,{"$f":"V28*238.8459","v":11530.71574512},48.276800000000001,{"$f":"V28/3.6","v":13.410222222222222},-9,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.7975731899996,33.954099999999997,9.4316944444444442,8984.8811816100006,37.617899999999999,10.449416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.7975731899996,33.954099999999997,9.4316944444444442,8984.8811816100006,37.617899999999999,10.449416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.7975731899996,33.954099999999997,9.4316944444444442,8984.8811816100006,37.617899999999999,10.449416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.7975731899996,33.954099999999997,9.4316944444444442,8984.8811816100006,37.617899999999999,10.449416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.7975731899996,33.954099999999997,9.4316944444444442,8984.8811816100006,37.617899999999999,10.449416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.7975731899996,33.954099999999997,9.4316944444444442,8984.8811816100006,37.617899999999999,10.449416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,92.009900000000002,4.6948999999999996,0.17580000000000001,2.3699999999999999E-2,3.9300000000000002E-2,1.1999999999999999E-3,1.4999999999999999E-2,1.3599999999999999E-2,0.1226,0.01,1.2022999999999999,1.6917,0.72899999999999998,8125.1314799700012,34.018300000000004,9.449527777777778,9001.7914713299997,37.688699999999997,10.469083333333332,{"$f":"V35*238.8459","v":11570.555241240001},48.443600000000004,{"$f":"V35/3.6","v":13.456555555555557},-10.7,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.1314799700012,34.018300000000004,9.449527777777778,9001.7914713299997,37.688699999999997,10.469083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.1314799700012,34.018300000000004,9.449527777777778,9001.7914713299997,37.688699999999997,10.469083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.1314799700012,34.018300000000004,9.449527777777778,9001.7914713299997,37.688699999999997,10.469083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.1314799700012,34.018300000000004,9.449527777777778,9001.7914713299997,37.688699999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.469083333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.1314799700012,34.018300000000004,9.449527777777778,9001.7914713299997,37.688699999999997,10.469083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.0447506116652,34.151914479635892,9.4866429110099695,9036.6717691231133,37.834736828738151,10.509649119093933]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фрищин В. О.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №456"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Калуш-2 (ТЕЦ)",37.79,9025,10.5]
[null,"ГРС Калуш-2 (села)/Завадка",37.840000000000003,9038,10.51]
[null,"ТОВ \"Карпатнафтохім\"",37.71,9007,10.48]
[null,"ГРС Войнилів",37.85,9041,10.51]
[null,"ГРС Майдан Галич (ПАТ \"Івано-Франківськгаз\") ",37.85,9040,10.51]
[null,"ГРС Майдан Ценжів (ПАТ \"Тисменицягаз\") ",37.840000000000003,9038,10.51]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 456",null,37.83,9037,10.51]
[]
[]
[]
["Головний інженер Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Фрищин В. О.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]