{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[44,20,44,22],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[44,14,44,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[40,0,40,13],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[49,14,49,15],[45,20,45,22],[49,20,49,22],[47,20,47,22],[46,20,46,22],[48,20,48,22],[45,14,45,15],[46,14,46,15],[48,14,48,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 458"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 458"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Богородчани-Долина\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8261.5124888700011},34.589300000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.6081388888888899},{"$f":"S11*238.8459","v":9154.3423476600001},38.327399999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.6465},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8261.5124888700011},34.589300000000001,9.6081388888888899,{"$f":"S12*238.8459","v":9154.3423476600001},38.327399999999997,10.6465,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.5124888700011,34.589300000000001,9.6081388888888899,9154.3423476600001,38.327399999999997,10.6465,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.815399999999997,2.3277999999999999,0.73109999999999997,0.11799999999999999,0.1157,5.9999999999999995E-4,2.24E-2,1.54E-2,2.8E-3,6.1999999999999998E-3,0.71360000000000001,0.13100000000000001,0.70069999999999999,8206.1957784300012,34.357700000000001,9.5438055555555561,9095.0130260999995,38.079000000000001,10.577500000000001,{"$f":"V14*238.8459","v":11924.6204034},49.926000000000002,{"$f":"V14/3.6","v":13.868333333333334},-16,-6.4,1.4999999999999999E-4,2.9E-4,0,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.1957784300012,34.357700000000001,9.5438055555555561,9095.0130260999995,38.079000000000001,10.577500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.1957784300012,34.357700000000001,9.5438055555555561,9095.0130260999995,38.079000000000001,10.577500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.1957784300012,34.357700000000001,9.5438055555555561,9095.0130260999995,38.079000000000001,10.577500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.1957784300012,34.357700000000001,9.5438055555555561,9095.0130260999995,38.079000000000001,10.577500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.1957784300012,34.357700000000001,9.5438055555555561,9095.0130260999995,38.079000000000001,10.577500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.1957784300012,34.357700000000001,9.5438055555555561,9095.0130260999995,38.079000000000001,10.577500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,95.561999999999998,2.5312000000000001,0.8014,0.12590000000000001,0.1211,1.6999999999999999E-3,2.23E-2,1.52E-2,1.06E-2,1.6000000000000001E-3,0.62170000000000003,0.18529999999999999,0.70330000000000004,8236.6008614999992,34.484999999999999,9.5791666666666657,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,{"$f":"V21*238.8459","v":11950.36799142},50.033799999999999,{"$f":"V21/3.6","v":13.898277777777777},-15,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.6008614999992,34.484999999999999,9.5791666666666657,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.6008614999992,34.484999999999999,9.5791666666666657,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.6008614999992,34.484999999999999,9.5791666666666657,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.6008614999992,34.484999999999999,9.5791666666666657,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.6008614999992,34.484999999999999,9.5791666666666657,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.6008614999992,34.484999999999999,9.5791666666666657,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.582599999999999,2.5175999999999998,0.76629999999999998,0.1195,0.1147,1.1000000000000001E-3,2.1399999999999999E-2,1.46E-2,1.1999999999999999E-3,5.7999999999999996E-3,0.69510000000000005,0.16009999999999999,0.70240000000000002,8220.9086858699993,34.4193,9.5609166666666656,9110.7290863199996,38.144799999999996,10.595777777777776,{"$f":"V28*238.8459","v":11930.758743030001},49.951700000000002,{"$f":"V28/3.6","v":13.875472222222223},-15.8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.9086858699993,34.4193,9.5609166666666656,9110.7290863199996,38.144799999999996,10.595777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.9086858699993,34.4193,9.5609166666666656,9110.7290863199996,38.144799999999996,10.595777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.9086858699993,34.4193,9.5609166666666656,9110.7290863199996,38.144799999999996,10.595777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.9086858699993,34.4193,9.5609166666666656,9110.7290863199996,38.144799999999996,10.595777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.9086858699993,34.4193,9.5609166666666656,9110.7290863199996,38.144799999999996,10.595777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.9086858699993,34.4193,9.5609166666666656,9110.7290863199996,38.144799999999996,10.595777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.619600000000005,2.4214000000000002,0.75860000000000005,0.12089999999999999,0.1169,2E-3,2.2100000000000002E-2,1.5299999999999999E-2,4.6899999999999997E-2,5.7000000000000002E-3,0.70120000000000005,0.1694,0.70330000000000004,8228.0501782800002,34.449199999999998,9.569222222222221,9118.3482705299994,38.176699999999997,10.604638888888887,{"$f":"V35*238.8459","v":11932.717279409999},49.959899999999998,{"$f":"V35/3.6","v":13.877749999999999},-14.6,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.0501782800002,34.449199999999998,9.569222222222221,9118.3482705299994,38.176699999999997,10.604638888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.0501782800002,34.449199999999998,9.569222222222221,9118.3482705299994,38.176699999999997,10.604638888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.0501782800002,34.449199999999998,9.569222222222221,9118.3482705299994,38.176699999999997,10.604638888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.0501782800002,34.449199999999998,9.569222222222221,9118.3482705299994,38.176699999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.604638888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.0501782800002,34.449199999999998,9.569222222222221,9118.3482705299994,38.176699999999997,10.604638888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.3056292316305,34.437709122206542,9.5660303117240346,9116.5405311464892,38.169131356855992,10.602536488015552]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фрищин В. О.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №458"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Росільна",38.17,9117,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 458",null,38.17,9117,10.6]
[]
[]
[]
["Головний інженер Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Фрищин В. О.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]