{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 27"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №27"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУЛА - ШОСТКА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8211.5220420000005},34.380000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5500000000000007},{"$f":"S11*238.8459","v":9095.2518719999989},38.08,{"$f":"S11/3.6","v":10.577777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8211.5220420000005},34.380000000000003,9.5500000000000007,{"$f":"S12*238.8459","v":9095.2518719999989},38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.453000000000003,5.0029000000000003,1.0557000000000001,0.11550000000000001,0.17910000000000001,3.8999999999999998E-3,4.8800000000000003E-2,4.0099999999999997E-2,8.4199999999999997E-2,1.6799999999999999E-2,1.7395,2.2605,0.75490000000000002,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,{"$f":"V13*238.8459","v":11488.487790000001},48.1,{"$f":"V13/3.6","v":13.361111111111111},-9.6,-9.1,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.818399999999997,4.9165999999999999,1.0911999999999999,0.1202,7.4200000000000002E-2,1.0999999999999999E-2,5.1400000000000001E-2,4.5199999999999997E-2,8.2799999999999999E-2,1.2800000000000001E-2,1.6292,2.1469,0.75149999999999995,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,{"$f":"V20*238.8459","v":11517.149298},48.22,{"$f":"V20/3.6","v":13.394444444444444},-11.8,-10.8,null,null,null,99.999899999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.639499999999998,5.0599999999999996,1.0788,0.1169,6.7699999999999996E-2,1.0500000000000001E-2,4.9200000000000001E-2,4.2599999999999999E-2,8.43E-2,1.8700000000000001E-2,1.7055,2.1263000000000001,0.75209999999999999,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,{"$f":"V28*238.8459","v":11512.372380000001},48.2,{"$f":"V28/3.6","v":13.388888888888889},-12.5,-11.7,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P31/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S31*238.8459","v":9097.6403310000005},38.090000000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,{"$f":"P33/3.6","v":9.5527777777777771},9097.6403310000005,38.090000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.951499999999996,4.9362000000000004,1.0606,0.11310000000000001,6.25E-2,0.01,4.5199999999999997E-2,3.8300000000000001E-2,6.6000000000000003E-2,1.7899999999999999E-2,1.7678,1.931,0.74839999999999995,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,{"$f":"V34*238.8459","v":11529.091593000001},48.27,{"$f":"V34/3.6","v":13.408333333333333},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100.00009999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.98201223668,34.377739003418853,9.5493719453941264,9094.7118422366802,38.077739003418863,10.577149723171905]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                        Табак С.М.                                                                       03.05.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                            Клименко І.А.                                                                  03.05.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                        Прима Ю.І.                                                                      03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №27"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС ТЕЦ-6",38.08,9095,10.58]
[null,"ГРС Требухів",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС Дударків",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС Плоске",38.08,9095,10.58]
[null,"ГРС Русанів",38.08,9095,10.58]
[null,"ГРС Бориспіль",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС - 4 (місто)",38.08,9095,10.58]
[null,"ГРС -4 (ТЕЦ)",38.08,9095,10.58]
[null,"АГНКС №3 м.Київ",38.08,9095,10.58]
[null,"АГНКС Бровари",38.08,9095,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 27",null,38.08,9095,10.58]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                         03.05.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.05.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]