{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26],[50,12,50,15],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[9,4,10,4],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[7,27,10,27],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[9,9,10,9],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[4,21,4,22],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 871"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого   ВАТ\"Кіровоградгаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 871"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Єлець-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P12/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S12*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S12/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,9.5916666666666668,{"$f":"S13*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.480199999999996,2.4662000000000002,0.74809999999999999,0.11269999999999999,0.1226,2.2000000000000001E-3,2.5700000000000001E-2,1.9E-2,3.6799999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,0.8054,0.1764,0.70389999999999997,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V14/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V14/3.6","v":13.855555555555556},-16.8,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.238699999999994,3.0461999999999998,0.91320000000000001,0.127,0.17030000000000001,3.7000000000000002E-3,4.2900000000000001E-2,3.49E-2,5.2400000000000002E-2,4.1999999999999997E-3,1.1266,0.2399,0.71389999999999998,8268.845057999999,34.619999999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.6166666666666654},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S21/3.6","v":10.655555555555555},11899.302569981848,49.82,13.838888888888889,-19.399999999999999,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,{"$f":"P27/3.6","v":9.6166666666666654},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S27/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.158199999999994,2.6246999999999998,0.83850000000000002,0.1244,0.1331,1.6999999999999999E-3,2.64E-2,1.9199999999999998E-2,2.3699999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,0.8236,0.22170000000000001,0.70650000000000002,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11916.021782745773,49.89,{"$f":"V29/3.6","v":13.858333333333333},-21.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,{"$f":"P34/3.6","v":9.5777777777777775},9126.3018389999997,38.21,{"$f":"S34/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.328699999999998,2.4933999999999998,0.79630000000000001,0.11940000000000001,0.1288,1.6000000000000001E-3,2.6599999999999999E-2,1.9699999999999999E-2,2.7699999999999999E-2,5.3E-3,0.84179999999999999,0.2107,0.70520000000000005,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,-19.100000000000001,null,0,0,"відсутні",100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,{"$f":"S37/3.6","v":10.594444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,{"$f":"P40/3.6","v":9.5611111111111118},9109.5826259999994,38.14,{"$f":"S40/3.6","v":10.594444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,{"$f":"P41/3.6","v":9.5611111111111118},9109.5826259999994,38.14,{"$f":"S41/3.6","v":10.594444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P42/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S42/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.4903128896312,34.476163555202874,9.5767120986674623,9129.688977799482,38.224181272525428,10.617828131257065]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук В. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук Н. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[5,0,5,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 871"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
["Кіровоградська область ","ГРС Петрове",38.224181272525428,9129.6889777994802,10.617828131257063]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 871",null,38.224181272525428,9129.6889777994802,10.617828131257063]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Кучерук В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Кучерук Н. М.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]