{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26],[50,12,50,15],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[7,25,10,25],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[9,6,10,6],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 878"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Кременчукгаз\", ВАТ \"Кіровоградгаз\", "]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 878"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8259.2912219999998},34.58,{"$f":"P12/3.6","v":9.6055555555555543},{"$f":"S12*238.8459","v":9150.1864290000012},38.31,{"$f":"S12/3.6","v":10.641666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8259.2912219999998},34.58,9.6055555555555543,{"$f":"S13*238.8459","v":9150.1864290000012},38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,90.937600000000003,4.2656999999999998,1.1668000000000001,0.1263,0.21959999999999999,4.7999999999999996E-3,5.2400000000000002E-2,4.2500000000000003E-2,4.2799999999999998E-2,8.0000000000000004E-4,1.3064,1.8343,0.74450000000000005,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,{"$f":"V14/0.0041868","v":11619.852870927676},48.65,{"$f":"V14/3.6","v":13.513888888888888},-9.5,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.4315,2.6086999999999998,0.83230000000000004,0.1336,0.1303,1.6999999999999999E-3,2.4199999999999999E-2,1.72E-2,1.55E-2,1E-3,0.61570000000000003,0.1883,0.70469999999999999,8252.1258449999987,34.549999999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.5972222222222214},9147.7979699999996,38.299999999999997,{"$f":"S21/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V21/0.0041868","v":11959.014044138721},50.07,13.908333333333333,-8.6,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,{"$f":"P27/3.6","v":9.5972222222222214},9147.7979699999996,38.299999999999997,{"$f":"S27/3.6","v":10.638888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,94.886300000000006,2.7031999999999998,0.85699999999999998,0.12559999999999999,0.1474,2.7000000000000001E-3,3.3500000000000002E-2,2.7E-2,4.6899999999999997E-2,1E-3,0.94369999999999998,0.22570000000000001,0.70909999999999995,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,-8.3000000000000007,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P34/3.6","v":9.5916666666666668},9143.0210520000001,38.28,{"$f":"S34/3.6","v":10.633333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.601699999999994,4.2774999999999999,1.3317000000000001,0.14849999999999999,0.26979999999999998,4.8999999999999998E-3,6.2600000000000003E-2,5.3199999999999997E-2,5.5300000000000002E-2,5.0000000000000001E-4,1.1162000000000001,2.0781000000000001,0.75060000000000004,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,11627.018247826501,48.68,13.522222222222222,-8.4,null,4.0000000000000002E-4,2E-3,"відсутні",100.00000000000003,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,{"$f":"S37/3.6","v":10.674999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6388888888888893},9178.8479370000005,38.43,{"$f":"S40/3.6","v":10.674999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6388888888888893},9178.8479370000005,38.43,{"$f":"S41/3.6","v":10.674999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P42/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S42/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257.3629996487198,34.571926918773642,9.603313032992677,9150.2396379810107,38.310222775358532,10.641728548710708]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук В. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук Н. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[6,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 878"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Крюків",38.310978137736342,9150.4200531879615,10.641938371593428]
["Кіровоградська область","ГРС Успенка",38.305750128804476,9149.1713646894204,10.640486146890131]
[null,"ГРС Онуфріївка",38.305967820206085,9149.223359388161,10.640546616723912]
[null,"ГРС Світловодськ",38.309959842363533,9150.176837513176,10.641655511767647]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 878",null,38.310222775358532,9150.239637981007,10.641728548710704]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Кучерук В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Кучерук Н. М.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]