{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 637"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 637"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков - Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8135.0913540000001},34.06,{"$f":"P11/3.6","v":9.4611111111111121},{"$f":"S11*238.8459","v":9018.8211840000004},37.76,{"$f":"S11/3.6","v":10.488888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8135.0913540000001},34.06,9.4611111111111121,{"$f":"S12*238.8459","v":9018.8211840000004},37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.110900000000001,2.4041000000000001,0.71540000000000004,0.1062,0.1152,1.1999999999999999E-3,1.7299999999999999E-2,1.23E-2,8.8000000000000005E-3,6.6E-3,1.2467999999999999,0.25519999999999998,0.70479999999999998,8154.1990260000002,34.14,9.4833333333333325,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11813,49.46,13.74,-18.2,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.1990260000002,34.14,9.4833333333333325,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.1990260000002,34.14,9.4833333333333325,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.1990260000002,34.14,9.4833333333333325,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.1990260000002,34.14,9.4833333333333325,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.1990260000002,34.14,9.4833333333333325,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.1990260000002,34.14,{"$f":"P20/3.6","v":9.4833333333333325},9037.9288560000005,37.840000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.511111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.1990260000002,34.14,9.4833333333333325,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.490600000000001,2.2877999999999998,0.63590000000000002,8.8499999999999995E-2,9.0399999999999994E-2,1.1000000000000001E-3,1.6299999999999999E-2,1.1900000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,7.6E-3,1.1819999999999999,0.1789,0.70120000000000005,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,11825,49.51,13.75,-17.899999999999999,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,{"$f":"P26/3.6","v":9.4666666666666668},9023.5981019999999,37.78,{"$f":"S26/3.6","v":10.494444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.471699999999998,2.2925,0.62680000000000002,8.5199999999999998E-2,8.77E-2,1E-3,1.6500000000000001E-2,1.24E-2,6.3E-3,7.3000000000000001E-3,1.2218,0.17080000000000001,0.70109999999999995,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,11818,49.48,13.74,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,93.356999999999999,3.0013999999999998,0.72440000000000004,7.1499999999999994E-2,7.7299999999999994E-2,8.0000000000000004E-4,1.49E-2,1.0800000000000001E-2,3.8999999999999998E-3,6.6E-3,2.0632999999999999,0.66800000000000004,0.71579999999999999,8077.7683379999999,33.82,9.3944444444444439,8951.9443319999991,37.479999999999997,10.41111111111111,11613,48.62,13.51,-17.600000000000001,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.7683379999999,33.82,9.3944444444444439,8951.9443319999991,37.479999999999997,10.41111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.7683379999999,33.82,{"$f":"P33/3.6","v":9.3944444444444439},8951.9443319999991,37.479999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.41111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.7683379999999,33.82,9.3944444444444439,8951.9443319999991,37.479999999999997,10.41111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.7683379999999,33.82,9.3944444444444439,8951.9443319999991,37.479999999999997,10.41111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.7683379999999,33.82,9.3944444444444439,8951.9443319999991,37.479999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.41111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.7683379999999,33.82,9.3944444444444439,8951.9443319999991,37.479999999999997,10.41111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,93.354200000000006,3.0124,0.71560000000000001,6.7799999999999999E-2,6.9099999999999995E-2,5.0000000000000001E-4,1.2699999999999999E-2,9.1999999999999998E-3,2.0999999999999999E-3,7.0000000000000001E-3,2.0657000000000001,0.68369999999999997,0.71560000000000001,8072.9914199999994,33.799999999999997,9.3888888888888875,8947.1674139999996,37.46,10.405555555555555,11606,48.59,13.5,-11.8,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.9914199999994,33.799999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.3888888888888875},8947.1674139999996,37.46,{"$f":"S39/3.6","v":10.405555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.9914199999994,33.799999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.3888888888888875},8947.1674139999996,37.46,{"$f":"S40/3.6","v":10.405555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.2464730772963,34.018781453134828,9.4496615147596774,9006.0542252001378,37.70654729765149,10.474040916014307]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                      03.05.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                        03.05.2017 р.                         "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                03.05.2017 р.  "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[10,4,10,5],[12,4,12,5],[14,4,14,5],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №637"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС с. Піски",37.71,9006,10.47]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 637",null,37.71,9006,10.47]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                            03.05.2017 р. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                    03.05.2017 р.  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                    03.05.2017 р. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]