{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 638"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 638"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Оренбург - Новопсков\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8096.87601},33.9,{"$f":"P11/3.6","v":9.4166666666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":8971.052004000001},37.56,{"$f":"S11/3.6","v":10.433333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8096.87601},33.9,9.4166666666666661,{"$f":"S12*238.8459","v":8971.052004000001},37.56,10.433333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,92.495699999999999,3.1011000000000002,0.85919999999999996,0.1041,0.14480000000000001,4.0000000000000002E-4,1.2500000000000001E-2,8.8999999999999999E-3,3.3E-3,6.7999999999999996E-3,2.4416000000000002,0.8216,0.72319999999999995,8075.379879000001,33.81,9.3916666666666675,8947.1674139999996,37.46,10.405555555555555,11548,48.35,13.43,-21.5,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,92.578800000000001,3.1389,0.86780000000000002,0.1037,0.14680000000000001,5.0000000000000001E-4,1.2200000000000001E-2,8.6E-3,1.6999999999999999E-3,8.0000000000000002E-3,2.3559000000000001,0.77710000000000001,0.72260000000000002,8089.7106329999997,33.869999999999997,9.4083333333333332,8963.8866269999999,37.53,10.425000000000001,11572,48.45,13.46,-21.6,null,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7106329999997,33.869999999999997,9.4083333333333332,8963.8866269999999,37.53,10.425000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7106329999997,33.869999999999997,9.4083333333333332,8963.8866269999999,37.53,10.425000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7106329999997,33.869999999999997,9.4083333333333332,8963.8866269999999,37.53,10.425000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7106329999997,33.869999999999997,9.4083333333333332,8963.8866269999999,37.53,10.425000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7106329999997,33.869999999999997,9.4083333333333332,8963.8866269999999,37.53,10.425000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7106329999997,33.869999999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.4083333333333332},8963.8866269999999,37.53,{"$f":"S20/3.6","v":10.425000000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7106329999997,33.869999999999997,9.4083333333333332,8963.8866269999999,37.53,10.425000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7106329999997,33.869999999999997,9.4083333333333332,8963.8866269999999,37.53,10.425000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7106329999997,33.869999999999997,9.4083333333333332,8963.8866269999999,37.53,10.425000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,91.8215,3.9097,0.96089999999999998,0.11119999999999999,0.16020000000000001,5.9999999999999995E-4,1.3299999999999999E-2,9.4999999999999998E-3,1.2999999999999999E-3,7.3000000000000001E-3,2.2065000000000001,0.79800000000000004,0.72809999999999997,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11632,48.7,13.53,-17.600000000000001,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P26/3.6","v":9.4944444444444436},9042.705774,37.86,{"$f":"S26/3.6","v":10.516666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,93.207499999999996,3.0335999999999999,0.71140000000000003,7.17E-2,8.09E-2,5.0000000000000001E-4,1.5599999999999999E-2,1.1599999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,9.1999999999999998E-3,2.1909000000000001,0.66010000000000002,0.71660000000000001,8070.6029609999996,33.79,9.3861111111111111,8944.7789550000016,37.450000000000003,10.402777777777779,11596,48.55,13.49,-16.8,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,93.093299999999999,3.0577000000000001,0.70079999999999998,6.1199999999999997E-2,6.4000000000000001E-2,4.0000000000000002E-4,1.18E-2,8.8000000000000005E-3,3.7000000000000002E-3,7.6E-3,2.2208000000000001,0.76990000000000003,0.71719999999999995,8051.4952890000004,33.71,9.3638888888888889,8923.2828239999999,37.36,10.377777777777778,11563,48.41,13.45,-17.399999999999999,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8051.4952890000004,33.71,9.3638888888888889,8923.2828239999999,37.36,10.377777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8051.4952890000004,33.71,{"$f":"P33/3.6","v":9.3638888888888889},8923.2828239999999,37.36,{"$f":"S33/3.6","v":10.377777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8051.4952890000004,33.71,9.3638888888888889,8923.2828239999999,37.36,10.377777777777778,null,null,null,null,null," ",null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8051.4952890000004,33.71,9.3638888888888889,8923.2828239999999,37.36,10.377777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,89.788300000000007,4.2668999999999997,1.1769000000000001,0.1154,0.20480000000000001,1.4E-3,4.6899999999999997E-2,3.7400000000000003E-2,1.78E-2,7.3000000000000001E-3,3.2574999999999998,1.0793999999999999,0.74409999999999998,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9009.2673479999994,37.72,{"$f":"S36/3.6","v":10.477777777777778},11462,47.99,13.33,-12.6,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,{"$f":"P39/3.6","v":9.4611111111111121},9009.2673479999994,37.72,{"$f":"S39/3.6","v":10.477777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,{"$f":"P40/3.6","v":9.4611111111111121},9009.2673479999994,37.72,{"$f":"S40/3.6","v":10.477777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.4513560039586,33.919156058378881,9.4219877939941359,8976.1085458724774,37.581170729212758,10.439214091447985]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          03.05.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                            03.05.2017 р.                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                 03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[14,2,14,3],[16,2,16,3],[12,4,12,5],[14,4,14,5],[16,4,16,5],[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №638"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС смт. Мілове",37.58,8976,10.44]
[null,"ГРС с. Просяне (Марківський р-н)",37.58,8976,10.44]
[null,"ГРС с. Шелестівка",37.590000000000003,8977,10.44]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 638",null,37.58,8976,10.44]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                             03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                    03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                    03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]