{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 649"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 649"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8124.4865960400002},34.015599999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.4487777777777779},{"$f":"S11*238.8459","v":8992.5720195900012},37.650100000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.458361111111111},{"$f":"V11/0.0041868","v":11275.246011273526},47.2072,{"$f":"V11/3.6","v":13.113111111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8124.4865960400002},34.015599999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.4487777777777779},{"$f":"S12*238.8459","v":8992.5720195900012},37.650100000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.458361111111111},{"$f":"V12/0.0041868","v":11275.246011273526},47.2072,{"$f":"V12/3.6","v":13.113111111111111},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,90.961299999999994,3.3763999999999998,1.1647000000000001,0.1532,0.26989999999999997,9.4000000000000004E-3,6.83E-2,5.8000000000000003E-2,6.8099999999999994E-2,1.0999999999999999E-2,2.8851,0.97460000000000002,0.74009999999999998,{"$f":"P14*238.8459","v":8163.5140161000008},34.179000000000002,{"$f":"P14/3.6","v":9.4941666666666666},{"$f":"S14*238.8459","v":9039.9829307399996},37.848599999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.513499999999999},{"$f":"V14/0.0041868","v":11532.196426865386},48.283000000000001,{"$f":"V14/3.6","v":13.411944444444444},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[12,88.406499999999994,3.4415,1.6071,0.21809999999999999,0.41739999999999999,0.01,9.5399999999999999E-2,8.1500000000000003E-2,5.2400000000000002E-2,1.11E-2,3.726,1.9330000000000001,0.76549999999999996,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,-5.2,-9.1,1E-4,2E-3,"відс",100.00000000000003,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8125.9674406200002},34.021799999999999,{"$f":"P23/3.6","v":9.4504999999999999},{"$f":"S23*238.8459","v":8994.2439408899991},37.6571,{"$f":"S23/3.6","v":10.460305555555555},{"$f":"V23/0.0041868","v":11281.670965892805},47.234099999999998,{"$f":"V23/3.6","v":13.120583333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.9674406200002,34.021799999999999,9.4504999999999999,8994.2439408899991,37.6571,10.460305555555555,11281.670965892805,47.234099999999998,13.120583333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,88.322999999999993,3.4813999999999998,1.6081000000000001,0.2177,0.41799999999999998,1.01E-2,9.3899999999999997E-2,7.9200000000000007E-2,5.6300000000000003E-2,1.17E-2,3.7534999999999998,1.9471000000000001,0.7661,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,8993.670710729999,37.654699999999998,10.459638888888888,11276.631317473966,47.213000000000001,13.114722222222222,4.3,-3,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8125.5614025899995},34.020099999999999,{"$f":"P35/3.6","v":9.4500277777777768},{"$f":"S35*238.8459","v":8993.670710729999},37.654699999999998,{"$f":"S35/3.6","v":10.459638888888888},{"$f":"V35/0.0041868","v":11276.631317473966},47.213000000000001,{"$f":"V35/3.6","v":13.114722222222222},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,8993.670710729999,37.654699999999998,10.459638888888888,11276.631317473966,47.213000000000001,13.114722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,8993.670710729999,37.654699999999998,10.459638888888888,11276.631317473966,47.213000000000001,13.114722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,8993.670710729999,37.654699999999998,10.459638888888888,11276.631317473966,47.213000000000001,13.114722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,8993.670710729999,37.654699999999998,10.459638888888888,11276.631317473966,47.213000000000001,13.114722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,8993.670710729999,37.654699999999998,10.459638888888888,11276.631317473966,47.213000000000001,13.114722222222222,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.2435260340853,34.069010713745072,9.4636140871514112,9009.2567738662601,37.719955728217485,10.477765480060413]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Кошель В.Ю.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                          Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №649"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС с.Сиротине",37.72,9009.2999999999993,10.48]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №649",null,37.72,9009,10.48]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Кошель В.Ю.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                   Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                         Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]