{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,25,9,25],[48,1,48,26],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[46,1,46,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 205"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 205"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \" Комарно-Дроздовичі Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8225.20791207},34.4373,{"$f":"P11/3.6","v":9.5659166666666664},{"$f":"S11*238.8459","v":9119.6619229799999},38.182200000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.606166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8225.20791207},34.4373,{"$f":"P12/3.6","v":9.5659166666666664},{"$f":"S12*238.8459","v":9119.6619229799999},38.182200000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.606166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,96.130899999999997,2.1101000000000001,0.68140000000000001,0.1128,0.1091,1.2999999999999999E-3,2.2200000000000001E-2,1.5900000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,5.4000000000000003E-3,0.64600000000000002,0.1532,0.69879999999999998,{"$f":"P13*238.8459","v":8191.4112172200003},34.2958,{"$f":"P13/3.6","v":9.5266111111111105},{"$f":"S13*238.8459","v":9083.4289999500015},38.030500000000004,{"$f":"S13/3.6","v":10.564027777777779},11925.36,49.929099999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.869194444444444},null,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8191.4112172200003},34.2958,{"$f":"P14/3.6","v":9.5266111111111105},{"$f":"S14*238.8459","v":9083.4289999500015},38.030500000000004,{"$f":"S14/3.6","v":10.564027777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.4112172200003,34.2958,9.5266111111111105,9083.4289999500015,38.030500000000004,10.564027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.4112172200003,34.2958,9.5266111111111105,9083.4289999500015,38.030500000000004,10.564027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.4112172200003,34.2958,9.5266111111111105,9083.4289999500015,38.030500000000004,10.564027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.4112172200003,34.2958,9.5266111111111105,9083.4289999500015,38.030500000000004,10.564027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.4112172200003,34.2958,9.5266111111111105,9083.4289999500015,38.030500000000004,10.564027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.045599999999993,2.1850000000000001,0.70979999999999999,0.114,0.10920000000000001,1.2999999999999999E-3,2.1700000000000001E-2,1.52E-2,1.18E-2,3.3E-3,0.61990000000000001,0.16309999999999999,0.69950000000000001,8200.449146076,34.333640000000003,9.5371222222222229,9093.8665657799993,38.074199999999998,10.576166666666666,11932.69,49.959800000000001,{"$f":"V20/3.6","v":13.877722222222221},null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8200.449146076},34.333640000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.5371222222222229},{"$f":"S21*238.8459","v":9093.8665657799993},38.074199999999998,{"$f":"S21/3.6","v":10.576166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.449146076,34.333640000000003,9.5371222222222229,9093.8665657799993,38.074199999999998,10.576166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.449146076,34.333640000000003,9.5371222222222229,9093.8665657799993,38.074199999999998,10.576166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.449146076,34.333640000000003,9.5371222222222229,9093.8665657799993,38.074199999999998,10.576166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.449146076,34.333640000000003,9.5371222222222229,9093.8665657799993,38.074199999999998,10.576166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.449146076,34.333640000000003,9.5371222222222229,9093.8665657799993,38.074199999999998,10.576166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.449146076,34.333640000000003,9.5371222222222229,9093.8665657799993,38.074199999999998,10.576166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,96.259900000000002,2.0710999999999999,0.64770000000000005,0.10249999999999999,9.6100000000000005E-2,1.1000000000000001E-3,1.9099999999999999E-2,1.29E-2,9.5999999999999992E-3,8.3999999999999995E-3,0.60019999999999996,0.17150000000000001,0.69750000000000001,8180.2093445099999,34.248899999999999,9.5135833333333331,9071.5105895400011,37.980600000000003,10.550166666666668,11620.3,49.907899999999998,{"$f":"V28/3.6","v":13.863305555555554},-20.3,null,0,0,0,100.0001," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P29*238.8459","v":8180.2093445099999},34.248899999999999,{"$f":"P29/3.6","v":9.5135833333333331},{"$f":"S29*238.8459","v":9071.5105895400011},37.980600000000003,{"$f":"S29/3.6","v":10.550166666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.2093445099999,34.248899999999999,9.5135833333333331,9071.5105895400011,37.980600000000003,10.550166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.2093445099999,34.248899999999999,9.5135833333333331,9071.5105895400011,37.980600000000003,10.550166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.2093445099999,34.248899999999999,9.5135833333333331,9071.5105895400011,37.980600000000003,10.550166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.2093445099999,34.248899999999999,9.5135833333333331,9071.5105895400011,37.980600000000003,10.550166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.561599999999999,2.3658999999999999,0.73170000000000002,0.11409999999999999,0.1174,1.2999999999999999E-3,2.64E-2,1.9099999999999999E-2,2.0199999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,0.74170000000000003,0.29599999999999999,0.7036,8200.9172840400006,34.335599999999999,9.5376666666666665,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,11896.77,49.809399999999997,{"$f":"V34/3.6","v":13.835944444444443},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8200.9172840400006},34.335599999999999,{"$f":"P35/3.6","v":9.5376666666666665},{"$f":"S35*238.8459","v":9092.8872975899994},38.070099999999996,{"$f":"S35/3.6","v":10.575027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.9172840400006,34.335599999999999,9.5376666666666665,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.9172840400006,34.335599999999999,9.5376666666666665,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.9172840400006,34.335599999999999,9.5376666666666665,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.9172840400006,34.335599999999999,9.5376666666666665,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.9172840400006,34.335599999999999,9.5376666666666665,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.6862743467209,34.309512008984541,9.530420002495708,9087.040589645585,38.045621003523969,10.568228056534437]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                            30.04.2017p.                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                30.04.2017p.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                 30.04.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №205"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Коропуж",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС Луки",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС Рудки",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС Бабино",38.04,9087,10.57]
[null,"ГРС Воютичі",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС Ст.Самбір",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС Самбір",38.04,9087,10.57]
[null,"ГРС Лютовиська",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС Міженець",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС Турка",38.049999999999997,9087,10.57]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 205",null,38.049999999999997,9087,10.57]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                         Саловський Б.Й.                                                                                               30.04.2017p.                                                          "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                              Іваненко О.С.                                                                                                   30.04.2017p.                                                            "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                       Кузьмін Т.Б.                                                                                                     30.04.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]