{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 236"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 236"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Відвід на Новий Розділ  Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,{"$f":"P11/3.6","v":9.5416666666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,{"$f":"S11/3.6","v":10.566666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,{"$f":"P12/3.6","v":9.5416666666666661},{"$f":"S12*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,{"$f":"S12/3.6","v":10.566666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.703599999999994,5.0141,1.0456000000000001,0.1111,0.16200000000000001,2.3E-3,4.3999999999999997E-2,2.9700000000000001E-2,2.4500000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,1.6585000000000001,2.1957,0.75119999999999998,{"$f":"P16*238.8459","v":8197.191288},34.32,{"$f":"P16/3.6","v":9.5333333333333332},{"$f":"S16*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S16/3.6","v":10.555555555555555},11490,48.11,{"$f":"V16/3.6","v":13.363888888888889},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8197.191288},34.32,{"$f":"P17/3.6","v":9.5333333333333332},{"$f":"S17*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S17/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.465400000000002,5.1475999999999997,1.1642999999999999,0.11849999999999999,0.17949999999999999,1.6000000000000001E-3,4.65E-2,3.3500000000000002E-2,3.3399999999999999E-2,7.7000000000000002E-3,1.6371,2.1648000000000001,0.75370000000000004,{"$f":"P24*238.8459","v":8233.0181730000004},34.47,{"$f":"P24/3.6","v":9.5749999999999993},{"$f":"S24*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,{"$f":"S24/3.6","v":10.6},11519,48.34,{"$f":"V24/3.6","v":13.427777777777779},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8233.0181730000004},34.47,{"$f":"P25/3.6","v":9.5749999999999993},{"$f":"S25*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,{"$f":"S25/3.6","v":10.6},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.4863,5.1688999999999998,1.1543000000000001,0.11840000000000001,0.17580000000000001,3.3E-3,4.5100000000000001E-2,3.0499999999999999E-2,2.41E-2,8.3999999999999995E-3,1.6816,2.1046,0.75280000000000002,{"$f":"P30*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P30/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S30*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S30/3.6","v":10.597222222222221},11522,48.25,{"$f":"V30/3.6","v":13.402777777777777},null,null,null,null,null,100.0013,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P31/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S31*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S31/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P32/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S32*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S32/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.953599999999994,4.9321000000000002,1.0728,0.11409999999999999,0.1699,3.0000000000000001E-3,4.4600000000000001E-2,3.1E-2,2.1399999999999999E-2,8.8999999999999999E-3,1.6527000000000001,1.9954000000000001,0.74880000000000002,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9283.9401330000001,38.869999999999997,10.797222222222221,11531,48.29,{"$f":"V37/3.6","v":13.413888888888888},-6.7,null,0,0,0,99.999499999999998," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P38/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S38*238.8459","v":9283.9401330000001},38.869999999999997,{"$f":"S38/3.6","v":10.797222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9283.9401330000001,38.869999999999997,10.797222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9283.9401330000001,38.869999999999997,10.797222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.6935799718503,34.397465394933938,9.5548514985927593,9122.3212053652678,38.19333388333343,10.609259412037064]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                                            30.04.2017р.                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                                30.04.2017р.                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                                 30.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 236"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ДП \"Новороздільське НДХП \"Сірка\"",38.42,9176,10.67]
[null,"ТзОВ\"Енергія Новий Розділ\"",38.19,9121,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 236",null,38.19,9122,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                        Саловський Б.Й.                                              30.04.2017p.                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                          Іваненко О.С.                                                  30.04.2017p.                                                                               "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                    Кузьмін Т.Б.                                                    30.04.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]