{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 244"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 244"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8156.6830233599994},34.150399999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.4862222222222208},{"$f":"S11*238.8459","v":9045.7391169300008},37.872700000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.520194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8156.6830233599994},34.150399999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.4862222222222208},{"$f":"S12*238.8459","v":9045.7391169300008},37.872700000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.520194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.6830233599994,34.150399999999998,9.4862222222222208,9045.7391169300008,37.872700000000002,10.520194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,98.068100000000001,0.3448,0.18090000000000001,8.4599999999999995E-2,6.0900000000000003E-2,1E-3,4.3299999999999998E-2,1.66E-2,3.9899999999999998E-2,7.0000000000000001E-3,0.90210000000000001,0.25190000000000001,0.68489999999999995,{"$f":"P14*238.8459","v":7989.8969313900006},33.452100000000002,{"$f":"P14/3.6","v":9.292250000000001},{"$f":"S14*238.8459","v":8866.4852689799991},37.122199999999999,{"$f":"S14/3.6","v":10.311722222222222},11813.44,49.460500000000003,{"$f":"V14/3.6","v":13.739027777777778},null,null,0,0,0,100.00110000000002,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":7989.8969313900006},33.452100000000002,{"$f":"P15/3.6","v":9.292250000000001},{"$f":"S15*238.8459","v":8866.4852689799991},37.122199999999999,{"$f":"S15/3.6","v":10.311722222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.8969313900006,33.452100000000002,9.292250000000001,8866.4852689799991,37.122199999999999,10.311722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.8969313900006,33.452100000000002,9.292250000000001,8866.4852689799991,37.122199999999999,10.311722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.8969313900006,33.452100000000002,9.292250000000001,8866.4852689799991,37.122199999999999,10.311722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.8969313900006,33.452100000000002,9.292250000000001,8866.4852689799991,37.122199999999999,10.311722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.8969313900006,33.452100000000002,9.292250000000001,8866.4852689799991,37.122199999999999,10.311722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,97.225899999999996,0.93679999999999997,0.38300000000000001,0.1037,9.2100000000000001E-2,1E-3,4.8599999999999997E-2,2.1700000000000001E-2,4.0500000000000001E-2,3.3999999999999998E-3,0.90480000000000005,0.2392,0.69179999999999997,{"$f":"P21*238.8459","v":8065.2766974299993},33.767699999999998,{"$f":"P21/3.6","v":9.3799166666666665},{"$f":"S21*238.8459","v":8947.2868369500011},37.460500000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.405694444444444},11805.84,49.428699999999999,{"$f":"V21/3.6","v":13.730194444444443},null,null,null,null,null,100.00069999999998," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8065.2766974299993},33.767699999999998,{"$f":"P22/3.6","v":9.3799166666666665},{"$f":"S22*238.8459","v":8947.2868369500011},37.460500000000003,{"$f":"S22/3.6","v":10.405694444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8065.2766974299993,33.767699999999998,9.3799166666666665,8947.2868369500011,37.460500000000003,10.405694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8065.2766974299993,33.767699999999998,9.3799166666666665,8947.2868369500011,37.460500000000003,10.405694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8065.2766974299993,33.767699999999998,9.3799166666666665,8947.2868369500011,37.460500000000003,10.405694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8065.2766974299993,33.767699999999998,9.3799166666666665,8947.2868369500011,37.460500000000003,10.405694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8065.2766974299993,33.767699999999998,9.3799166666666665,8947.2868369500011,37.460500000000003,10.405694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8065.2766974299993,33.767699999999998,9.3799166666666665,8947.2868369500011,37.460500000000003,10.405694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,97.146799999999999,0.94740000000000002,0.38100000000000001,0.1072,9.4100000000000003E-2,1E-3,4.7699999999999999E-2,2.18E-2,3.9199999999999999E-2,8.0999999999999996E-3,0.95420000000000005,0.252,0.69230000000000003,{"$f":"P29*238.8459","v":8060.7863945099998},33.748899999999999,{"$f":"P29/3.6","v":9.3746944444444438},{"$f":"S29*238.8459","v":8942.24718846},37.439399999999999,{"$f":"S29/3.6","v":10.399833333333333},11794.9,49.382899999999999,{"$f":"V29/3.6","v":13.717472222222222},null,null,null,null,null,100.0005," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":8060.7863945099998},33.748899999999999,{"$f":"P30/3.6","v":9.3746944444444438},{"$f":"S30*238.8459","v":8942.24718846},37.439399999999999,{"$f":"S30/3.6","v":10.399833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8060.7863945099998,33.748899999999999,9.3746944444444438,8942.24718846,37.439399999999999,10.399833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8060.7863945099998,33.748899999999999,9.3746944444444438,8942.24718846,37.439399999999999,10.399833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8060.7863945099998,33.748899999999999,9.3746944444444438,8942.24718846,37.439399999999999,10.399833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,97.209400000000002,0.69310000000000005,0.37480000000000002,0.1183,0.1106,1E-3,5.6500000000000002E-2,2.8799999999999999E-2,5.3999999999999999E-2,5.4999999999999997E-3,1.0590999999999999,0.28920000000000001,0.69299999999999995,{"$f":"P34*238.8459","v":8046.5750634599999},33.689399999999999,{"$f":"P34/3.6","v":9.3581666666666656},{"$f":"S34*238.8459","v":8926.6027820099989},37.373899999999999,{"$f":"S34/3.6","v":10.381638888888888},11768.58,49.2727,{"$f":"V34/3.6","v":13.68686111111111},null,null,null,null,null,100.00030000000001," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8046.5750634599999},33.689399999999999,{"$f":"P35/3.6","v":9.3581666666666656},{"$f":"S35*238.8459","v":8926.6027820099989},37.373899999999999,{"$f":"S35/3.6","v":10.381638888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.5750634599999,33.689399999999999,9.3581666666666656,8926.6027820099989,37.373899999999999,10.381638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.5750634599999,33.689399999999999,9.3581666666666656,8926.6027820099989,37.373899999999999,10.381638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.5750634599999,33.689399999999999,9.3581666666666656,8926.6027820099989,37.373899999999999,10.381638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.5750634599999,33.689399999999999,9.3581666666666656,8926.6027820099989,37.373899999999999,10.381638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.5750634599999,33.689399999999999,9.3581666666666656,8926.6027820099989,37.373899999999999,10.381638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.6574702735661,33.706492220605689,9.3629145057238023,8931.4566068597069,37.394221993593796,10.387283887109387]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                            30.04.2017p.                             "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                               30.04.2017p.                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                30.04.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 244"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Городок",37.4,8932,10.39]
[null,"ГРС Городок \"Керамбут\"",37.380000000000003,8928,10.38]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 244",null,37.39,8931,10.39]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                       Саловський Б.Й.                                            30.04.2017p.                                                        "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                               Іваненко О.С.                                          30.04.2017p.                                                                                  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                       Кузьмін Т.Б.                                              30.04.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]