{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 247"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 247"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Долина, III н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8058.54124305},33.7395,{"$f":"P11/3.6","v":9.3720833333333324},{"$f":"S11*238.8459","v":8932.5022757400002},37.398600000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.388500000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8058.54124305},33.7395,9.3720833333333324,{"$f":"S12*238.8459","v":8932.5022757400002},37.398600000000002,10.388500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.54124305,33.7395,9.3720833333333324,8932.5022757400002,37.398600000000002,10.388500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.431600000000003,2.7109999999999999,0.22670000000000001,1.54E-2,2.3900000000000001E-2,1.6999999999999999E-3,3.0499999999999999E-2,5.1999999999999998E-3,1E-4,8.6999999999999994E-3,2.4923999999999999,5.28E-2,0.70140000000000002,7994.1961575900004,33.470100000000002,9.29725,8862.6398499899988,37.106099999999998,10.30725,{"$f":"V14*238.8459","v":11613.78634914},48.624600000000001,{"$f":"V14/3.6","v":13.506833333333333},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.1961575900004,33.470100000000002,9.29725,8862.6398499899988,37.106099999999998,10.30725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.1961575900004,33.470100000000002,9.29725,8862.6398499899988,37.106099999999998,10.30725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.1961575900004,33.470100000000002,9.29725,8862.6398499899988,37.106099999999998,10.30725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.1961575900004,33.470100000000002,9.29725,8862.6398499899988,37.106099999999998,10.30725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.1961575900004,33.470100000000002,9.29725,8862.6398499899988,37.106099999999998,10.30725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.1961575900004,33.470100000000002,9.29725,8862.6398499899988,37.106099999999998,10.30725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,94.357600000000005,2.7132999999999998,0.2276,1.5599999999999999E-2,2.3699999999999999E-2,2.5999999999999999E-3,4.3999999999999997E-2,1.03E-2,6.9999999999999999E-4,7.6E-3,2.5426000000000002,5.45E-2,0.70220000000000005,7995.3665025,33.475000000000001,9.2986111111111107,8863.7624257199986,37.110799999999998,10.308555555555555,11608.96166196,48.604399999999998,13.501222222222221,null,null,0,0,null,100.00010000000002," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7995.3665025,33.475000000000001,9.2986111111111107,8863.7624257199986,37.110799999999998,10.308555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7995.3665025,33.475000000000001,9.2986111111111107,8863.7624257199986,37.110799999999998,10.308555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7995.3665025,33.475000000000001,9.2986111111111107,8863.7624257199986,37.110799999999998,10.308555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7995.3665025,33.475000000000001,9.2986111111111107,8863.7624257199986,37.110799999999998,10.308555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7995.3665025,33.475000000000001,9.2986111111111107,8863.7624257199986,37.110799999999998,10.308555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7995.3665025,33.475000000000001,9.2986111111111107,8863.7624257199986,37.110799999999998,10.308555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7995.3665025,33.475000000000001,9.2986111111111107,8863.7624257199986,37.110799999999998,10.308555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,94.424400000000006,2.7395999999999998,0.2278,1.5599999999999999E-2,2.4E-2,1.6999999999999999E-3,3.0300000000000001E-2,6.7999999999999996E-3,5.9999999999999995E-4,7.1999999999999998E-3,2.4676999999999998,5.4300000000000001E-2,0.70150000000000001,7998.68646051,33.488900000000001,9.3024722222222227,8867.5361909400017,37.126600000000003,10.312944444444446,11619.232035659999,48.647399999999998,13.513166666666665,null,null,null,null,0,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.68646051,33.488900000000001,9.3024722222222227,8867.5361909400017,37.126600000000003,10.312944444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.68646051,33.488900000000001,9.3024722222222227,8867.5361909400017,37.126600000000003,10.312944444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.68646051,33.488900000000001,9.3024722222222227,8867.5361909400017,37.126600000000003,10.312944444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.68646051,33.488900000000001,9.3024722222222227,8867.5361909400017,37.126600000000003,10.312944444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.68646051,33.488900000000001,9.3024722222222227,8867.5361909400017,37.126600000000003,10.312944444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.68646051,33.488900000000001,9.3024722222222227,8867.5361909400017,37.126600000000003,10.312944444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,94.299000000000007,2.7810000000000001,0.26069999999999999,1.9699999999999999E-2,3.0099999999999998E-2,3.0000000000000001E-3,3.09E-2,8.0999999999999996E-3,8.9999999999999998E-4,7.4999999999999997E-3,2.4333,0.126,0.70309999999999995,8005.1114152199998,33.515799999999999,9.3099444444444437,8874.2955299099995,37.154899999999998,10.320805555555555,11615.19553995,48.630499999999998,13.50847222222222,null,null,null,null,null,100.00020000000002," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.1114152199998,33.515799999999999,9.3099444444444437,8874.2955299099995,37.154899999999998,10.320805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.1114152199998,33.515799999999999,9.3099444444444437,8874.2955299099995,37.154899999999998,10.320805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.1114152199998,33.515799999999999,9.3099444444444437,8874.2955299099995,37.154899999999998,10.320805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.1114152199998,33.515799999999999,9.3099444444444437,8874.2955299099995,37.154899999999998,10.320805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8002.4831595849255,33.504796019462447,9.3068877831840116,8871.5753555959982,37.14351117434294,10.317641992873039]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 247"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Великі Мости",37.14,8872,10.32]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 247",null,37.14,8872,10.32]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]