{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 250"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 250"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Долина, I н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8215.1524996799999},34.395200000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5542222222222222},{"$f":"S11*238.8459","v":9098.6673683699992},38.094299999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.58175},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8215.1524996799999},34.395200000000003,9.5542222222222222,{"$f":"S12*238.8459","v":9098.6673683699992},38.094299999999997,10.58175,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.1524996799999,34.395200000000003,9.5542222222222222,9098.6673683699992,38.094299999999997,10.58175,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.1524996799999,34.395200000000003,9.5542222222222222,9098.6673683699992,38.094299999999997,10.58175,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.1524996799999,34.395200000000003,9.5542222222222222,9098.6673683699992,38.094299999999997,10.58175,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.626099999999994,2.2948,0.69710000000000005,0.1089,0.11269999999999999,1.1000000000000001E-3,0.03,1.9400000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,4.4999999999999997E-3,0.79600000000000004,0.30499999999999999,0.7026,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.0919403900007,37.9621,10.545027777777777,{"$f":"V16*238.8459","v":11871.453306060001},49.703400000000002,{"$f":"V16/3.6","v":13.8065},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.0919403900007,37.9621,10.545027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.0919403900007,37.9621,10.545027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.0919403900007,37.9621,10.545027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.5143333333333349},9067.0919403900007,37.9621,{"$f":"S20/3.6","v":10.545027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,93.712500000000006,3.1924999999999999,0.88090000000000002,0.1181,0.15440000000000001,4.0000000000000001E-3,5.5E-2,4.2000000000000003E-2,5.3699999999999998E-2,4.7999999999999996E-3,0.97250000000000003,0.8095,0.72030000000000005,8242.6436627700004,34.510300000000001,9.5861944444444447,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,11807.3470665,49.435000000000002,13.731944444444444,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6436627700004,34.510300000000001,9.5861944444444447,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6436627700004,34.510300000000001,9.5861944444444447,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6436627700004,34.510300000000001,9.5861944444444447,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6436627700004,34.510300000000001,9.5861944444444447,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6436627700004,34.510300000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.5861944444444447},9131.1742953600005,38.230400000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.619555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6436627700004,34.510300000000001,9.5861944444444447,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6436627700004,34.510300000000001,9.5861944444444447,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6436627700004,34.510300000000001,9.5861944444444447,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.6768,2.4030999999999998,0.74970000000000003,0.1173,0.1135,8.0000000000000004E-4,4.5400000000000003E-2,2.1399999999999999E-2,3.8E-3,4.5999999999999999E-3,0.68489999999999995,0.1787,0.70240000000000002,8218.8068419499996,34.410499999999999,9.5584722222222211,9108.4600502699996,38.135300000000001,10.593138888888889,11927.58209256,49.938400000000001,13.871777777777778,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8068419499996,34.410499999999999,9.5584722222222211,9108.4600502699996,38.135300000000001,10.593138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8068419499996,34.410499999999999,9.5584722222222211,9108.4600502699996,38.135300000000001,10.593138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8068419499996,34.410499999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.5584722222222211},9108.4600502699996,38.135300000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.593138888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8068419499996,34.410499999999999,9.5584722222222211,9108.4600502699996,38.135300000000001,10.593138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8068419499996,34.410499999999999,9.5584722222222211,9108.4600502699996,38.135300000000001,10.593138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8068419499996,34.410499999999999,9.5584722222222211,9108.4600502699996,38.135300000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.593138888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.754099999999994,2.3098999999999998,0.72430000000000005,0.11409999999999999,0.1124,5.0000000000000001E-4,3.3500000000000002E-2,1.9E-2,7.1000000000000004E-3,5.1999999999999998E-3,0.71719999999999995,0.2026,0.70169999999999999,8201.9204368199989,34.339799999999997,9.5388333333333328,9090.2122235099996,38.058900000000001,10.571916666666667,11910,49.863999999999997,13.851111111111109,null,null,0,0,0,99.999899999999997," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9204368199989,34.339799999999997,9.5388333333333328,9090.2122235099996,38.058900000000001,10.571916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9204368199989,34.339799999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.5388333333333328},9090.2122235099996,38.058900000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.571916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9204368199989,34.339799999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.5388333333333328},9090.2122235099996,38.058900000000001,{"$f":"S40/3.6","v":10.571916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.962700754817,34.411152549634799,9.5586534860096641,9106.8581036965898,38.128592970181145,10.591275825050317]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 250"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Лопатин",38.130000000000003,9107,10.59]
[null,"ГРС Завидче",38.130000000000003,9107,10.59]
[null,"ГРС Броди",38.130000000000003,9107,10.59]
[null,"ГРС Корсів",38.130000000000003,9106,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 250",null,38.130000000000003,9107,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]