{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 254"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 254"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Дашава-Мінськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8242.0704326100004},34.507899999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5855277777777772},{"$f":"S11*238.8459","v":9133.5149851799997},38.240200000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.622277777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8242.0704326100004},34.507899999999999,9.5855277777777772,{"$f":"S12*238.8459","v":9133.5149851799997},38.240200000000002,10.622277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.0704326100004,34.507899999999999,9.5855277777777772,9133.5149851799997,38.240200000000002,10.622277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.0704326100004,34.507899999999999,9.5855277777777772,9133.5149851799997,38.240200000000002,10.622277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,96.237700000000004,2.0064000000000002,0.65600000000000003,0.1075,0.10630000000000001,2.9999999999999997E-4,2.1999999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,0.71109999999999995,0.1216,0.6976,8176.4833484700002,34.2333,9.5092499999999998,9063.2465214000003,37.945999999999998,10.540555555555555,{"$f":"V15*238.8459","v":11908.73715105},49.859499999999997,{"$f":"V15/3.6","v":13.84986111111111},null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.4833484700002,34.2333,9.5092499999999998,9063.2465214000003,37.945999999999998,10.540555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.4833484700002,34.2333,9.5092499999999998,9063.2465214000003,37.945999999999998,10.540555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.4833484700002,34.2333,9.5092499999999998,9063.2465214000003,37.945999999999998,10.540555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.4833484700002,34.2333,9.5092499999999998,9063.2465214000003,37.945999999999998,10.540555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.4833484700002,34.2333,{"$f":"P20/3.6","v":9.5092499999999998},9063.2465214000003,37.945999999999998,{"$f":"S20/3.6","v":10.540555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.4833484700002,34.2333,9.5092499999999998,9063.2465214000003,37.945999999999998,10.540555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.4833484700002,34.2333,9.5092499999999998,9063.2465214000003,37.945999999999998,10.540555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.756399999999999,2.3628999999999998,0.75239999999999996,0.1202,0.1176,1.2999999999999999E-3,2.58E-2,1.7600000000000001E-2,6.4999999999999997E-3,4.3E-3,0.67569999999999997,0.15939999999999999,0.7016,8215.3913455799993,34.3962,9.5544999999999991,9104.9012463599993,38.120399999999997,10.588999999999999,11929.82724402,49.947800000000001,13.874388888888889,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.3913455799993,34.3962,9.5544999999999991,9104.9012463599993,38.120399999999997,10.588999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.3913455799993,34.3962,9.5544999999999991,9104.9012463599993,38.120399999999997,10.588999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.3913455799993,34.3962,{"$f":"P26/3.6","v":9.5544999999999991},9104.9012463599993,38.120399999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.588999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.3913455799993,34.3962,9.5544999999999991,9104.9012463599993,38.120399999999997,10.588999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.721900000000005,2.3967999999999998,0.75470000000000004,0.1191,0.1144,1.2999999999999999E-3,2.7400000000000001E-2,1.77E-2,6.0000000000000001E-3,4.7000000000000002E-3,0.67559999999999998,0.1605,0.70179999999999998,8217.1588052400002,34.403599999999997,9.5565555555555548,9106.7881289699999,38.128300000000003,10.591194444444445,11930.68708926,49.9514,13.875388888888889,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.1588052400002,34.403599999999997,9.5565555555555548,9106.7881289699999,38.128300000000003,10.591194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.1588052400002,34.403599999999997,9.5565555555555548,9106.7881289699999,38.128300000000003,10.591194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.1588052400002,34.403599999999997,9.5565555555555548,9106.7881289699999,38.128300000000003,10.591194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.1588052400002,34.403599999999997,9.5565555555555548,9106.7881289699999,38.128300000000003,10.591194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.1588052400002,34.403599999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.5565555555555548},9106.7881289699999,38.128300000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.591194444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.1588052400002,34.403599999999997,9.5565555555555548,9106.7881289699999,38.128300000000003,10.591194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.496300000000005,2.3938000000000001,0.73540000000000005,0.1133,0.1188,6.9999999999999999E-4,2.81E-2,1.9800000000000002E-2,8.0000000000000002E-3,4.7999999999999996E-3,0.78480000000000005,0.29609999999999997,0.70369999999999999,8195.9492893200004,34.314799999999998,9.5318888888888882,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11883.27617811,49.752899999999997,13.820249999999998,null,null,0,0,0,99.999899999999982," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.9492893200004,34.314799999999998,9.5318888888888882,9083.309577,38.03,{"$f":"S36/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.9492893200004,34.314799999999998,9.5318888888888882,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.9492893200004,34.314799999999998,9.5318888888888882,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.9492893200004,34.314799999999998,{"$f":"P39/3.6","v":9.5318888888888882},9083.309577,38.03,{"$f":"S39/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.9492893200004,34.314799999999998,{"$f":"P40/3.6","v":9.5318888888888882},9083.309577,38.03,{"$f":"S40/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.2229451928197,34.353626941860085,9.5426741505166923,9093.8936754301576,38.074313502681676,10.576198195189354]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 254"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новий Став",38.07,9094,10.58]
[null,"ГРС Жовква",38.07,9094,10.58]
[null,"ГРС Добросин",38.07,9094,10.58]
[null,"ГРС Колодно",38.07,9094,10.58]
[null,"ГРС Воля Жовтанецька",38.07,9094,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 254",null,38.07,9094,10.58]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]