{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[46,1,46,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №101"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №101"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПК 715-КС Диканька\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.03,{"$f":"P11/3.6","v":9.4527777777777775},9003,37.700000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.472222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.03,{"$f":"P12/3.6","v":9.4527777777777775},9003,37.700000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.472222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.03,9.4527777777777775,9003,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.03,9.4527777777777775,9003,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,88.089699999999993,5.2454999999999998,1.339,0.11219999999999999,0.2155,1.5E-3,6.2E-2,6.2899999999999998E-2,0.1285,3.1399999999999997E-2,2.6276000000000002,2.0842999999999998,0.76480000000000004,8231.7172199665638,34.466200000000001,9.5734863236056125,9114.3300692620032,38.161700000000003,10.599964981214649,11437.616431812754,47.889299999999999,13.301946794164898,-4.8,-10.199999999999999,null,null,null,100.00009999999999," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.7172199665638,34.466200000000001,9.5734863236056125,9114.3300692620032,38.161700000000003,10.599964981214649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.7172199665638,34.466200000000001,9.5734863236056125,9114.3300692620032,38.161700000000003,10.599964981214649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.7172199665638,34.466200000000001,9.5734863236056125,9114.3300692620032,38.161700000000003,10.599964981214649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.7172199665638,34.466200000000001,9.5734863236056125,9114.3300692620032,38.161700000000003,10.599964981214649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.7172199665638,34.466200000000001,9.5734863236056125,9114.3300692620032,38.161700000000003,10.599964981214649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.7172199665638,34.466200000000001,9.5734863236056125,9114.3300692620032,38.161700000000003,10.599964981214649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.7172199665638,34.466200000000001,9.5734863236056125,9114.3300692620032,38.161700000000003,10.599964981214649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,88.049300000000002,5.3681999999999999,1.3767,0.1041,0.19889999999999999,1.5E-3,5.5399999999999998E-2,5.2999999999999999E-2,0.1338,7.7000000000000002E-3,2.5127000000000002,2.1385999999999998,0.76519999999999999,8243.826128492954,34.5169,9.5875689830402688,9127.5853833293531,38.217199999999998,10.61538091018158,11451.206114162886,47.946199999999997,13.317751593412078,-12.5,-8.8000000000000007,null,null,null,99.999899999999982," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.826128492954,34.5169,9.5875689830402688,9127.5853833293531,38.217199999999998,10.61538091018158,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.826128492954,34.5169,9.5875689830402688,9127.5853833293531,38.217199999999998,10.61538091018158,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.826128492954,34.5169,9.5875689830402688,9127.5853833293531,38.217199999999998,10.61538091018158,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.826128492954,34.5169,9.5875689830402688,9127.5853833293531,38.217199999999998,10.61538091018158,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.826128492954,34.5169,9.5875689830402688,9127.5853833293531,38.217199999999998,10.61538091018158,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,88.6648,5.1509,0.9768,7.4300000000000005E-2,0.1431,1E-3,3.6600000000000001E-2,3.3700000000000001E-2,6.3100000000000003E-2,2.92E-2,2.7202000000000002,2.1063000000000001,0.75560000000000005,8117.6021017434923,33.988399999999999,9.4407704522470404,8991.6885598280405,37.648200000000003,10.457332917709779,11352.734654884167,47.533900000000003,13.20322929587935,-12.5,-10.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.6021017434923,33.988399999999999,9.4407704522470404,8991.6885598280405,37.648200000000003,10.457332917709779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.6021017434923,33.988399999999999,9.4407704522470404,8991.6885598280405,37.648200000000003,10.457332917709779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.6021017434923,33.988399999999999,9.4407704522470404,8991.6885598280405,37.648200000000003,10.457332917709779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.6021017434923,33.988399999999999,9.4407704522470404,8991.6885598280405,37.648200000000003,10.457332917709779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.6021017434923,33.988399999999999,9.4407704522470404,8991.6885598280405,37.648200000000003,10.457332917709779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.6021017434923,33.988399999999999,9.4407704522470404,8991.6885598280405,37.648200000000003,10.457332917709779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.6021017434923,33.988399999999999,9.4407704522470404,8991.6885598280405,37.648200000000003,10.457332917709779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,88.813400000000001,4.9676,1.0049999999999999,7.4700000000000003E-2,0.14199999999999999,1.1000000000000001E-3,4.1500000000000002E-2,3.8800000000000001E-2,6.6100000000000006E-2,2.9499999999999998E-2,2.7128000000000001,2.1074999999999999,0.75509999999999999,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4358262443981857,8987.17458801051,37.629300000000001,10.452083168926446,11350.441843802246,47.524299999999997,13.200562756814797,-9.8000000000000007,-10.4,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4358262443981857,8987.17458801051,37.629300000000001,10.452083168926446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4358262443981857,8987.17458801051,37.629300000000001,10.452083168926446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.3508478624308,33.970599999999997,9.4358262443981857,8987.17458801051,37.629300000000001,10.452083168926446,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5582570395964,34.226614667929603,9.5069989490944327,9054,37.905413444180901,10.528845170078736]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                 28.04.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                    Горшковоз О.В.                                                                   28.04.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                     28.04.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,101]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС В.Будища",37.905413444180901,9053.5525889474866,10.529281512272473]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №101",null,37.905413444180901,9053.5525889474866,10.529281512272473]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]