{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[46,1,46,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №106"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №106"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬК - КУРСЬК - ДИКАНЬКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,{"$f":"P11/3.6","v":9.5749999999999993},9122,38.19,{"$f":"S11/3.6","v":10.608333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,{"$f":"P12/3.6","v":9.5749999999999993},9122,38.19,{"$f":"S12/3.6","v":10.608333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,91.192599999999999,4.4142000000000001,0.99850000000000005,0.11609999999999999,0.17169999999999999,3.7000000000000002E-3,4.9700000000000001E-2,3.9E-2,5.8700000000000002E-2,8.5000000000000006E-3,1.9328000000000001,1.0145,0.73629999999999995,8242.6558395032243,34.512,9.5862079370594042,9131.5978027227138,38.234000000000002,10.620047353544544,11679.197516121329,48.900799999999997,13.582905571643328,-15.1,-14.8,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6558395032243,34.512,9.5862079370594042,9131.5978027227138,38.234000000000002,10.620047353544544,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6558395032243,34.512,9.5862079370594042,9131.5978027227138,38.234000000000002,10.620047353544544,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6558395032243,34.512,9.5862079370594042,9131.5978027227138,38.234000000000002,10.620047353544544,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6558395032243,34.512,9.5862079370594042,9131.5978027227138,38.234000000000002,10.620047353544544,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6558395032243,34.512,9.5862079370594042,9131.5978027227138,38.234000000000002,10.620047353544544,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6558395032243,34.512,9.5862079370594042,9131.5978027227138,38.234000000000002,10.620047353544544,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,90.943899999999999,4.4012000000000002,1.0867,0.13170000000000001,0.20519999999999999,4.1000000000000003E-3,5.8900000000000001E-2,4.8800000000000003E-2,7.6200000000000004E-2,9.1999999999999998E-3,2.0712999999999999,0.9627,0.73919999999999997,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,11687,48.93,13.59,-13,-14.2,null,null,null,99.999899999999982," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265,34.605699999999999,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.174000000000007,4.4142000000000001,1.0206999999999999,0.1217,0.1862,3.8E-3,5.28E-2,4.2599999999999999E-2,7.7799999999999994E-2,1.29E-2,1.9527000000000001,0.94069999999999998,0.7369,8260.6400764270365,34.587299999999999,9.6071236028469738,9151.0150465727256,38.315300000000001,10.642629606247457,11699.25961308813,48.9848,13.606237788458145,-15.3,-14.7,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.6400764270365,34.587299999999999,9.6071236028469738,9151.0150465727256,38.315300000000001,10.642629606247457,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.6400764270365,34.587299999999999,9.6071236028469738,9151.0150465727256,38.315300000000001,10.642629606247457,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.6400764270365,34.587299999999999,9.6071236028469738,9151.0150465727256,38.315300000000001,10.642629606247457,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.6400764270365,34.587299999999999,9.6071236028469738,9151.0150465727256,38.315300000000001,10.642629606247457,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.6400764270365,34.587299999999999,9.6071236028469738,9151.0150465727256,38.315300000000001,10.642629606247457,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,91.121300000000005,4.3765000000000001,1.0831999999999999,0.1283,0.1963,3.7000000000000002E-3,4.4900000000000002E-2,3.1E-2,4.6399999999999997E-2,9.4999999999999998E-3,2.0329999999999999,0.92589999999999995,0.73650000000000004,8249.605923095296,34.5411,9.5942908835988252,9139.0016718414154,38.265000000000001,10.628658052607156,11686.864103176498,48.932899999999997,13.591821811640418,-8.8000000000000007,-12]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.605923095296,34.5411,9.5942908835988252,9139.0016718414154,38.265000000000001,10.628658052607156]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.605923095296,34.5411,9.5942908835988252,9139.0016718414154,38.265000000000001,10.628658052607156]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.605923095296,34.5411,9.5942908835988252,9139.0016718414154,38.265000000000001,10.628658052607156,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.605923095296,34.5411,9.5942908835988252,9139.0016718414154,38.265000000000001,10.628658052607156,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.5637562062293,34.565559692301214,9.6002571144183619,9145.2264791320558,38.289930361657142,10.636911935645333]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                                Герасименко І.М.                                                                 28.04.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                Горшковоз О.В.                                                                 28.04.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                                    Левадний С.А.                                                                    28.04.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,106]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Зіньків",38.288271563703617,9144.9966810771984,10.63563098991767]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №106",null,38.288271563703617,9144.9966810771984,10.63563098991767]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]