{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 60"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 60"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.5299999999999994,9067,37.97,10.55,11297,47.3,13.14,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.5299999999999994,9067,37.97,10.55,11297,47.3,13.14,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":86.259},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":7.2960000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":0.88200000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":6.3E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.16200000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.512},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.6509999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.78100000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},{"$f":"U13/859.8453","v":13.159343895931048},-10.3,-2.1,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},{"$f":"U14/859.8453","v":13.159343895931048},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},13.159343895931048,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},13.159343895931048,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},13.159343895931048,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},13.159343895931048,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8225},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5638888888888882},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9106},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11315},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.35},13.159343895931048,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$19","v":86.421000000000006},{"$f":"[2]Лист1!$D$20","v":7.657},{"$f":"[2]Лист1!$D$21","v":0.68400000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$D$22","v":5.5E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$23","v":0.15},{"$f":"[2]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[2]Лист1!$D$25","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$26","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$27","v":9.4E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$28","v":1E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$29","v":1.196},{"$f":"[2]Лист1!$D$30","v":3.66},{"$f":"[2]Лист1!$F$36","v":0.77800000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9128},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.56},{"$f":"U20/859.8453","v":13.209352891735293},-9.3000000000000007,-0.9,6.9999999999999999E-4,"відсут.","відсут.",100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9128},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.56},{"$f":"U21/859.8453","v":13.209352891735293},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9128},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.56},13.209352891735293,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9128},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.56},13.209352891735293,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9128},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.56},13.209352891735293,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9128},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.56},13.209352891735293,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9128},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.56},13.209352891735293,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9128},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11358},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.56},13.209352891735293,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":85.948999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":7.5460000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":0.747},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.127},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":9.2999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.5489999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.86},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.78200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8194},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.31},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5305555555555568},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9072},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.99},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.552777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11263},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.16},{"$f":"U28/859.8453","v":13.098867901004985},-10.1,-2.8,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8194},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.31},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5305555555555568},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9072},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.99},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.552777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11263},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.16},{"$f":"U29/859.8453","v":13.098867901004985},null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8194},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.31},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5305555555555568},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9072},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.99},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.552777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11263},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.16},13.098867901004985,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8194},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.31},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5305555555555568},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9072},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.99},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.552777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11263},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.16},13.098867901004985,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8194},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.31},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5305555555555568},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9072},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.99},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.552777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11263},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.16},13.098867901004985,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8194},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.31},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5305555555555568},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9072},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.99},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.552777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11263},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.16},13.098867901004985,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8194},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.31},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5305555555555568},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9072},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.99},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.552777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11263},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.16},13.098867901004985,null,null,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$D$19","v":85.787999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$D$20","v":7.7480000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$21","v":0.67800000000000005},{"$f":"[4]Лист1!$D$22","v":3.5000000000000003E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$23","v":0.123},{"$f":"[4]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[4]Лист1!$D$25","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$26","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$27","v":0.11899999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$29","v":1.5249999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$30","v":3.8889999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$F$36","v":0.78300000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8205},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11268},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.18},{"$f":"U35/859.8453","v":13.104682900517105},-9.8000000000000007,-1.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8205},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11268},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.18},{"$f":"U36/859.8453","v":13.104682900517105},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8205},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11268},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.18},13.104682900517105,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8205},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11268},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.18},13.104682900517105,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8205},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11268},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.18},13.104682900517105,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8205},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11268},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.18},13.104682900517105,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.9066426535719,34.393374841525883,9.5541980077733619,9094.748339168762,38.080688463083504,10.578237225309959]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                          03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                    03.05.2017 року                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 60"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Н.Бодаква",38.081569136455101,9095.6266538088421,10.578213649015305]
[null,"ГРС Комишня",38.080064007802569,9095.2671600012109,10.577795557722936]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 60",null,38.080688463083504,9095.4163085847958,10.577969017523195]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                       ",null,null,null,null,"03.05.2017 року   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                  ",null,null,null,null,{"$f":"F12","v":"03.05.2017 року   "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F12","v":"03.05.2017 року   "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]