{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 61"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 61"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Гнідинці - Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196,34.31,9.5299999999999994,9080,38.020000000000003,10.56,11590,48.53,13.48,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196,34.31,9.5299999999999994,9080,38.020000000000003,10.56,11590,48.53,13.48,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":78.738},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":11.304},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.2390000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":8.3000000000000004E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.35799999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":0.21099999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":0.17499999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":7.0999999999999994E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":1.7000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":4.7480000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.0510000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.82799999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8422},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7944444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9304},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.96},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.822222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11225},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.99},{"$f":"V13/3.6","v":13.052777777777777},-9.9,-8.6999999999999993,3.2000000000000002E-3,"відсут.","відсут.",100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8422},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7944444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9304},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.96},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.822222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11225},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.99},{"$f":"V14/3.6","v":13.052777777777777},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8422},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7944444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9304},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.96},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.822222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11225},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.99},13.052777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8422},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7944444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9304},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.96},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.822222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11225},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.99},13.052777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8422},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7944444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9304},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.96},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.822222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11225},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.99},13.052777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8422},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7944444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9304},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.96},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.822222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11225},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.99},13.052777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8422},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.26},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.7944444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9304},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.96},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.822222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11225},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":46.99},13.052777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$19","v":89.448899999999995},{"$f":"[2]Лист1!$D$20","v":4.992},{"$f":"[2]Лист1!$D$21","v":1.079},{"$f":"[2]Лист1!$D$22","v":0.122},{"$f":"[2]Лист1!$D$23","v":0.185},{"$f":"[2]Лист1!$D$24","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$25","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$26","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$27","v":8.5999999999999993E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$29","v":1.548},{"$f":"[2]Лист1!$D$30","v":2.4359999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$36","v":0.75660000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.1},{"$f":"V20/3.6","v":13.361111111111111},-14.8,12.8,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.1},{"$f":"V21/3.6","v":13.361111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":80.564999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":9.9749999999999996},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.3129999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.27800000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":0.19400000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":0.17},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":7.0999999999999994E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":1.7000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":4.391},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":2.96},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.81499999999999995},{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8359},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.7222222222222214},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9239},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.68},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.744444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11228},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.01},{"$f":"V27/3.6","v":13.058333333333332},-9.3000000000000007,-8.1,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8359},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.7222222222222214},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9239},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.68},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.744444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11228},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.01},{"$f":"V28/3.6","v":13.058333333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8359},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.7222222222222214},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9239},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.68},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.744444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11228},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.01},{"$f":"V29/3.6","v":13.058333333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8359},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.7222222222222214},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9239},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.68},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.744444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11228},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.01},13.058333333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8359},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.7222222222222214},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9239},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.68},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.744444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11228},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.01},13.058333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8359},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.7222222222222214},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9239},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.68},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.744444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11228},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.01},13.058333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8359},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.7222222222222214},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9239},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.68},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.744444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11228},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.01},13.058333333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$D$19","v":79.828999999999994},{"$f":"[4]Лист1!$D$20","v":10.427},{"$f":"[4]Лист1!$D$21","v":1.196},{"$f":"[4]Лист1!$D$22","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$23","v":0.27},{"$f":"[4]Лист1!$D$24","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$25","v":0.22900000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$26","v":0.215},{"$f":"[4]Лист1!$D$27","v":9.2999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$28","v":0.02},{"$f":"[4]Лист1!$D$29","v":4.5},{"$f":"[4]Лист1!$D$30","v":3.1520000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$36","v":0.82199999999999995},{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8374},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.7388888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9254},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.761111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11202},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":46.9},{"$f":"V34/3.6","v":13.027777777777777},-10.7,-7.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8374},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.7388888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9254},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.761111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11202},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":46.9},{"$f":"V35/3.6","v":13.027777777777777},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8374},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.7388888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9254},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.761111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11202},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":46.9},13.027777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8374},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.7388888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9254},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.761111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11202},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":46.9},13.027777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8374},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.7388888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9254},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.761111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11202},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":46.9},13.027777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8374},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.7388888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9254},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.761111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11202},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":46.9},13.027777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8374},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.7388888888888889},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9254},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.761111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11202},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":46.9},13.027777777777777,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8327.5661884251622,34.865982804028661,9.6849476054995325,9209.2374458068298,38.557138927157546,10.71]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                        03.05.2017 року                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                       03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 61"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Чорнуха",38.558765643546494,9209.6030830219406,10.71]
[null,"ГРС Вишневе",38.554944547369495,9208.6904298665595,10.709706818713748]
["Чернігівська область","ГРС Богдани",38.538541556522553,9204.7726427550297,10.71]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 61",null,38.557138927157546,9209.2145484819775,10.71]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                                 ",null,null,null,null,"03.05.2017 року            "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                             ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"03.05.2017 року            "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                      ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"03.05.2017 року            "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]