{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 63"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 63"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Єлецьк-Курськ-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.52,9069,37.97,10.55,11444,47.91,13.31,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.52,9069,37.97,10.55,11444,47.91,13.31,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":83.305499999999995},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":8.9749999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":2.2069999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.123},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":0.19900000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":1.5E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":2.5999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":2.1000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":2.7E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":1.446},{"$f":"[1]Лист1!$D$246","v":3.665},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":0.8044},{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8493},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.56},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.8777777777777782},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9393},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":39.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.924999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11493},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.12},{"$f":"V13/3.6","v":13.366666666666665},-13.7,-9.4,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8493},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.56},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.8777777777777782},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9393},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":39.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.924999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11493},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.12},{"$f":"V14/3.6","v":13.366666666666665},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8493},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.56},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.8777777777777782},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9393},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":39.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.924999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11493},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8493},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.56},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.8777777777777782},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9393},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":39.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.924999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11493},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8493},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.56},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.8777777777777782},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9393},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":39.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.924999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11493},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8493},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.56},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.8777777777777782},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9393},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":39.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.924999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11493},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8493},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.56},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.8777777777777782},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9393},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":39.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.924999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11493},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.12},13.366666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":91.109899999999996},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":4.4089999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":1.0349999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.114},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":0.17899999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":6.2E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":2.012},{"$f":"[3]Лист1!$D$246","v":0.97799999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":0.7369},{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8247},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.53},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.5916666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9136},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.25},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.625},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11680},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.9},{"$f":"V20/3.6","v":13.583333333333332},-9.8000000000000007,-6.9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,11680,48.9,13.583333333333332,null,null,0,2.0000000000000001E-4,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,11680,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,11680,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,11680,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,11680,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,11680,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,11680,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":90.817599999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":4.46},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":1.119},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.127},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":0.20699999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":4.4000000000000003E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":4.7E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":0.06},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":8.9999999999999993E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":2.1160000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$246","v":0.97499999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":0.73970000000000002},{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8263},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.590000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6083333333333343},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9153},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.32},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.644444444444444},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11679},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.9},{"$f":"V28/3.6","v":13.583333333333332},-13.4,-8.3000000000000007,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263,34.590000000000003,9.6083333333333343,9153,38.32,10.644444444444444,11679,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263,34.590000000000003,9.6083333333333343,9153,38.32,10.644444444444444,11679,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263,34.590000000000003,9.6083333333333343,9153,38.32,10.644444444444444,11679,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263,34.590000000000003,9.6083333333333343,9153,38.32,10.644444444444444,11679,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263,34.590000000000003,9.6083333333333343,9153,38.32,10.644444444444444,11679,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,{"$f":"[7]Лист1!$D$235","v":94.540800000000004},{"$f":"[7]Лист1!$D$236","v":2.7829999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$237","v":0.80700000000000005},{"$f":"[7]Лист1!$D$238","v":0.115},{"$f":"[7]Лист1!$D$239","v":0.13400000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$240","v":2.2000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$241","v":0.03},{"$f":"[7]Лист1!$D$242","v":2.1999999999999999E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$243","v":2.5000000000000001E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$244","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$245","v":1.1830000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$246","v":0.35199999999999998},{"$f":"[7]Лист1!$F$252","v":0.71040000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8203},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.340000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.5388888888888896},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9094},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.07},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.574999999999999},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11841},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":49.57},{"$f":"V34/3.6","v":13.769444444444444},-13.7,-9,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203,34.340000000000003,9.5388888888888896,9094,38.07,10.574999999999999,11841,49.57,13.769444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203,34.340000000000003,9.5388888888888896,9094,38.07,10.574999999999999,11841,49.57,13.769444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203,34.340000000000003,9.5388888888888896,9094,38.07,10.574999999999999,11841,49.57,13.769444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203,34.340000000000003,9.5388888888888896,9094,38.07,10.574999999999999,11841,49.57,13.769444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203,34.340000000000003,9.5388888888888896,9094,38.07,10.574999999999999,11841,49.57,13.769444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203,34.340000000000003,9.5388888888888896,9094,38.07,10.574999999999999,11841,49.57,13.769444444444444,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.1754907677823,34.703502015615065,9.6396544054825668,9180.2863301312555,38.43529412128747,10.676729671148538]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                  03.05.2017 року                                                 "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лука",38.439773836400903,9181.1823777516256,10.677714954555807]
[null,"ГРC Ісківці",38.438401737002934,9180.8546574360298,10.677333815834148]
[null,"ГРС Безсали",38.434299323688947,9179.8748128358784,10.676194256580263]
[null,"ГРС Яцини",38.434873902381781,9180.0120486008891,10.676353861772716]
[null,"ГРС Кейбалівка",38.42842392106558,9178.4714970084369,10.674562200295995]
[null,"ГРС Каплинці",38.443716819898199,9182.1241431937233,10.6788102277495]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63",null,38.43529412128747,9180.1124161636144,10.676470589246518]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"03.05.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"03.05.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"03.05.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]