{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,12,46,15],[48,12,48,15],[50,12,50,15],[5,9,5,20],[4,21,4,22],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[9,8,10,8],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[9,4,10,4],[7,13,7,22],[7,27,10,27],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[9,6,10,6],[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 875"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Кременчукгаз\", ПП \"Будінвест центр\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 875"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.6194444444444454},{"$f":"S12*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S12/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,9.6194444444444454,{"$f":"S13*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,90.971000000000004,4.1588000000000003,1.2049000000000001,0.13170000000000001,0.24110000000000001,5.0000000000000001E-3,5.5500000000000001E-2,4.65E-2,5.2900000000000003E-2,5.9999999999999995E-4,1.0542,2.0777999999999999,0.74690000000000001,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,{"$f":"V14/0.0041868","v":11615.075952995128},48.63,{"$f":"V14/3.6","v":13.508333333333333},-9.4,null,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.426199999999994,3.7096,1.0989,0.1211,0.2319,5.7000000000000002E-3,5.3600000000000002E-2,4.5600000000000002E-2,5.9700000000000003E-2,4.0000000000000002E-4,0.49530000000000002,2.7519999999999998,0.74790000000000001,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P21/3.6","v":9.5416666666666661},9090.4749540000012,38.06,{"$f":"S21/3.6","v":10.572222222222223},{"$f":"V21/0.0041868","v":11533.868348141779},48.29,{"$f":"V21/3.6","v":13.413888888888888},-8.4,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P27/3.6","v":9.5416666666666661},9090.4749540000012,38.06,{"$f":"S27/3.6","v":10.572222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,92.493399999999994,3.4131,1.0555000000000001,0.12540000000000001,0.21479999999999999,4.7999999999999996E-3,4.9200000000000001E-2,4.2700000000000002E-2,6.5299999999999997E-2,5.9999999999999995E-4,0.62590000000000001,1.9093,0.73619999999999997,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11670.010509219452,48.86,13.572222222222221,-8.1999999999999993,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,{"$f":"P34/3.6","v":9.5777777777777775},9123.91338,38.200000000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.555099999999996,4.2950999999999997,1.3321000000000001,0.14899999999999999,0.2752,4.8999999999999998E-3,6.4500000000000002E-2,5.5800000000000002E-2,7.4099999999999999E-2,5.0000000000000001E-4,1.1587000000000001,2.0350000000000001,0.75119999999999998,8297.506566,34.74,9.65,9188.4017729999996,38.47,10.68611111111111,11634.183624725327,48.71,13.530555555555555,-8.1,null,4.0000000000000002E-4,2E-3,"відсутні",100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.506566,34.74,9.65,9188.4017729999996,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.506566,34.74,9.65,9188.4017729999996,38.47,{"$f":"S37/3.6","v":10.68611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.506566,34.74,9.65,9188.4017729999996,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.506566,34.74,9.65,9188.4017729999996,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.506566,34.74,{"$f":"P40/3.6","v":9.65},9188.4017729999996,38.47,{"$f":"S40/3.6","v":10.68611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.506566,34.74,{"$f":"P41/3.6","v":9.65},9188.4017729999996,38.47,{"$f":"S41/3.6","v":10.68611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P42/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S42/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2394968480057,34.533728637786972,9.5927023993852707,9136.8075047379443,38.253985120690551,10.626106977969595]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук В. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук Н. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 875"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Комсомольськ лінія ГЗК",38.254717988281939,9136.9825471573895,10.626310552300538]
[null,"ГРС Комсомольськ Місто",38.242384643266767,9134.0367782672292,10.622884623129657]
[null,"ПП \"Будінвест центр\"",38.256341823670695,9137.3703935822687,10.626761617686304]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 875",null,38.253985120690551,9136.8075047379425,10.626106977969597]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Кучерук В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Кучерук Н. М.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]