{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,4,10,4],[5,21,5,22],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[5,23,5,24],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[7,13,7,22],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[46,12,46,15],[8,13,10,13],[9,12,10,12],[7,25,10,25],[48,12,48,15],[9,14,9,16],[50,12,50,15],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[9,11,10,11],[0,25,0,27],[4,21,4,22],[9,7,10,7],[7,1,8,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 880"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", Голтвянська Л.В. ПП"]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 880"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8273.6219760000004},34.64,{"$f":"P12/3.6","v":9.6222222222222218},{"$f":"S12*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S12/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8273.6219760000004},34.64,9.6222222222222218,{"$f":"S13*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.6219760000004,34.64,9.6222222222222218,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.6219760000004,34.64,9.6222222222222218,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,90.607399999999998,4.2699999999999996,1.3260000000000001,0.1452,0.27900000000000003,4.8999999999999998E-3,6.6100000000000006E-2,5.9499999999999997E-2,6.5000000000000002E-2,5.9999999999999995E-4,0.9375,2.2387999999999999,0.75209999999999999,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,{"$f":"V16/0.0041868","v":11624.629788860228},48.67,{"$f":"V16/3.6","v":13.519444444444444},-9.3000000000000007,null,null,null,null,100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.6472222222222204},9186.0133139999998,38.46,{"$f":"S21/3.6","v":10.683333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,91.002499999999998,3.9489000000000001,1.2456,0.1358,0.26400000000000001,5.0000000000000001E-3,5.8099999999999999E-2,4.9700000000000001E-2,6.9699999999999998E-2,4.0000000000000002E-4,0.57420000000000004,2.6461000000000001,0.75149999999999995,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11574.472150568454,48.46,13.46111111111111,-8.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,{"$f":"P27/3.6","v":9.5972222222222214},9143.0210520000001,38.28,{"$f":"S27/3.6","v":10.633333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,91.799199999999999,3.5249999999999999,0.97030000000000005,0.1062,0.19639999999999999,5.3E-3,4.5100000000000001E-2,3.5999999999999997E-2,6.8500000000000005E-2,4.0000000000000002E-4,0.44719999999999999,2.8003999999999998,0.74460000000000004,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,11507.595299512754,48.18,13.383333333333333,-8.4,null,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,{"$f":"P34/3.6","v":9.4972222222222218},9047.4826920000014,37.880000000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,90.586500000000001,4.2849000000000004,1.3269,0.14810000000000001,0.27379999999999999,4.4000000000000003E-3,6.1400000000000003E-2,5.1900000000000002E-2,7.4200000000000002E-2,5.9999999999999995E-4,1.0845,2.1027999999999998,0.75129999999999997,8292.7296480000005,34.72,9.6444444444444439,9186.0133139999998,38.46,{"$f":"S37/3.6","v":10.683333333333334},11629.406706792777,48.69,13.524999999999999,-8.1999999999999993,null,"0,0004",2E-3,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7296480000005,34.72,9.6444444444444439,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7296480000005,34.72,9.6444444444444439,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7296480000005,34.72,{"$f":"P40/3.6","v":9.6444444444444439},9186.0133139999998,38.46,{"$f":"S40/3.6","v":10.683333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7296480000005,34.72,{"$f":"P41/3.6","v":9.6444444444444439},9186.0133139999998,38.46,{"$f":"S41/3.6","v":10.683333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P42/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S42/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.7277685000026,34.548333333333339,9.5967592592592634,9125.602577426971,38.207072331687371,10.613075647690941]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук В. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук Н. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 880"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Ліщинівка",38.204568125926826,9125.0044581483071,10.612380034979674]
[null,"ГРС Кобеляки",38.208524434159514,9125.9494061488203,10.613479009488755]
[null,"ГРС Суха Маячка",38.199665242609349,9123.8334245697479,10.611018122947041]
[null,"Голтвянська Л.В. ПП",38.282532605311118,9143.6259543948781,10.634036834808644]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 880",null,38.207072331687371,9125.6025774269692,10.613075647690936]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Кучерук В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Кучерук Н. М.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]