{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №92"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №92"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,{"$f":"P11/3.6","v":9.5722222222222229},9119,38.18,{"$f":"S11/3.6","v":10.605555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,{"$f":"P12/3.6","v":9.5722222222222229},9119,38.18,{"$f":"S12/3.6","v":10.605555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,9.5722222222222229,9119,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,9.5722222222222229,9119,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.46,9.5722222222222229,9119,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.169799999999995,4.2592999999999996,1.046,0.12529999999999999,0.19750000000000001,4.1000000000000003E-3,5.7099999999999998E-2,4.9200000000000001E-2,0.13669999999999999,1.0200000000000001E-2,2,0.94469999999999998,0.73880000000000001,8273.8715070456165,34.642699999999998,9.6225117553653163,9165.0823978982571,38.374200000000002,10.658989934466419,11702.101743491759,48.996699999999997,13.609543185840243,-15.6,-12.8,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.8715070456165,34.642699999999998,9.6225117553653163,9165.0823978982571,38.374200000000002,10.658989934466419,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.8715070456165,34.642699999999998,9.6225117553653163,9165.0823978982571,38.374200000000002,10.658989934466419,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.8715070456165,34.642699999999998,9.6225117553653163,9165.0823978982571,38.374200000000002,10.658989934466419,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.8715070456165,34.642699999999998,9.6225117553653163,9165.0823978982571,38.374200000000002,10.658989934466419,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,91.0565,4.3776999999999999,1.0938000000000001,0.13200000000000001,0.20549999999999999,4.0000000000000001E-3,5.8799999999999998E-2,4.8599999999999997E-2,7.17E-2,2.8E-3,1.992,0.95650000000000002,0.73850000000000005,8270.4561738715074,34.628399999999999,9.6185397232170811,9161.4043467876763,38.358800000000002,10.654712361383702,11699.92834965369,48.9876,13.607015529018639,-15.7,-15,null,null,null,99.999900000000025," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.4561738715074,34.628399999999999,9.6185397232170811,9161.4043467876763,38.358800000000002,10.654712361383702,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.4561738715074,34.628399999999999,9.6185397232170811,9161.4043467876763,38.358800000000002,10.654712361383702,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.4561738715074,34.628399999999999,9.6185397232170811,9161.4043467876763,38.358800000000002,10.654712361383702,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.4561738715074,34.628399999999999,9.6185397232170811,9161.4043467876763,38.358800000000002,10.654712361383702,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.4561738715074,34.628399999999999,9.6185397232170811,9161.4043467876763,38.358800000000002,10.654712361383702,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.4561738715074,34.628399999999999,9.6185397232170811,9161.4043467876763,38.358800000000002,10.654712361383702,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,90.919600000000003,4.4957000000000003,1.0656000000000001,0.12670000000000001,0.19450000000000001,4.0000000000000001E-3,5.5300000000000002E-2,4.48E-2,8.8900000000000007E-2,3.0999999999999999E-3,2.0335000000000001,0.96819999999999995,0.73919999999999997,8270.5517076665874,34.628799999999998,9.6186508290114379,9161.3326964413664,38.358499999999999,10.654629032037933,11693.88583711488,48.962299999999999,13.599988087525606,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.5517076665874,34.628799999999998,9.6186508290114379,9161.3326964413664,38.358499999999999,10.654629032037933,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.5517076665874,34.628799999999998,9.6186508290114379,9161.3326964413664,38.358499999999999,10.654629032037933,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.5517076665874,34.628799999999998,9.6186508290114379,9161.3326964413664,38.358499999999999,10.654629032037933,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.5517076665874,34.628799999999998,9.6186508290114379,9161.3326964413664,38.358499999999999,10.654629032037933,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.5517076665874,34.628799999999998,9.6186508290114379,9161.3326964413664,38.358499999999999,10.654629032037933,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.991799999999998,4.3944999999999999,1.0817000000000001,0.12870000000000001,0.20269999999999999,3.8E-3,5.5599999999999997E-2,4.53E-2,8.3099999999999993E-2,9.4000000000000004E-3,2.0581,0.94540000000000002,0.73880000000000001,8265.7750179125869,34.608800000000002,9.6130955392936226,9156.1977549558178,38.337000000000003,10.648657095591286,11691.187007403871,48.951000000000001,13.596849348835041,-15.4,-14,null,null,null,100.00009999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265.7750179125869,34.608800000000002,9.6130955392936226,9156.1977549558178,38.337000000000003,10.648657095591286,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265.7750179125869,34.608800000000002,9.6130955392936226,9156.1977549558178,38.337000000000003,10.648657095591286,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265.7750179125869,34.608800000000002,9.6130955392936226,9156.1977549558178,38.337000000000003,10.648657095591286,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265.7750179125869,34.608800000000002,9.6130955392936226,9156.1977549558178,38.337000000000003,10.648657095591286,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265.7750179125869,34.608800000000002,9.6130955392936226,9156.1977549558178,38.337000000000003,10.648657095591286,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265.7750179125869,34.608800000000002,9.6130955392936226,9156.1977549558178,38.337000000000003,10.648657095591286,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.6868618668268,34.599523695016707,9.6105953028524098,9154.0506634631183,38.327801152595875,10.646186620687967]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                            28.04.2017р.         "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                            30.04.2017р.                          "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                                30.04.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[13,0,13,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,3],[7,0,7,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,92]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Орданівка",38.328108347299484,9154.5115335082573,10.646696763138745]
[null,"ГРС Пришиб",38.326960690956909,9154.2374204962252,10.646377969710253]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №92",null,38.327801152595875,9154.4381613127989,10.646611431276632]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]