{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №98"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №98"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА - ДИКАНЬКА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071,33.79,{"$f":"P11/3.6","v":9.3861111111111111},8942,37.44,{"$f":"S11/3.6","v":10.399999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071,33.79,{"$f":"P12/3.6","v":9.3861111111111111},8942,37.44,{"$f":"S12/3.6","v":10.399999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071,33.79,9.3861111111111111,8942,37.44,10.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.823300000000003,3.5994000000000002,0.98170000000000002,0.14000000000000001,0.22220000000000001,4.7999999999999996E-3,6.4299999999999996E-2,5.2600000000000001E-2,0.1022,3.0000000000000001E-3,4.5110999999999999,0.49540000000000001,0.74129999999999996,8059.3026032959169,33.744300000000003,9.3729681412411257,8928.8034392166246,37.384900000000002,10.384197528574763,11381.20372581801,47.653100000000002,13.236338822597519,-1.9,-2.5,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8059.3026032959169,33.744300000000003,9.3729681412411257,8928.8034392166246,37.384900000000002,10.384197528574763,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8059.3026032959169,33.744300000000003,9.3729681412411257,8928.8034392166246,37.384900000000002,10.384197528574763,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8059.3026032959169,33.744300000000003,9.3729681412411257,8928.8034392166246,37.384900000000002,10.384197528574763,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8059.3026032959169,33.744300000000003,9.3729681412411257,8928.8034392166246,37.384900000000002,10.384197528574763,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8059.3026032959169,33.744300000000003,9.3729681412411257,8928.8034392166246,37.384900000000002,10.384197528574763,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.797200000000004,3.6225999999999998,1.0459000000000001,0.14660000000000001,0.2346,4.7000000000000002E-3,6.6299999999999998E-2,5.4100000000000002E-2,8.5199999999999998E-2,4.7000000000000002E-3,4.4451999999999998,0.4929,0.74180000000000001,8073.2027704800585,33.802500000000002,9.3891340343199623,8943.9216622880358,37.4482,10.401780020531643,11396.895151659901,47.718800000000002,13.254587949320536,-4.0999999999999996,-6.4,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.2027704800585,33.802500000000002,9.3891340343199623,8943.9216622880358,37.4482,10.401780020531643,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.2027704800585,33.802500000000002,9.3891340343199623,8943.9216622880358,37.4482,10.401780020531643,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.2027704800585,33.802500000000002,9.3891340343199623,8943.9216622880358,37.4482,10.401780020531643,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.2027704800585,33.802500000000002,9.3891340343199623,8943.9216622880358,37.4482,10.401780020531643,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.2027704800585,33.802500000000002,9.3891340343199623,8943.9216622880358,37.4482,10.401780020531643,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.2027704800585,33.802500000000002,9.3891340343199623,8943.9216622880358,37.4482,10.401780020531643,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.2027704800585,33.802500000000002,9.3891340343199623,8943.9216622880358,37.4482,10.401780020531643,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.816000000000003,3.6667999999999998,1.0244,0.14419999999999999,0.23230000000000001,4.7999999999999996E-3,6.9699999999999998E-2,5.74E-2,9.4E-2,3.8999999999999998E-3,4.3776000000000002,0.50900000000000001,0.74199999999999999,8080.9887747790781,33.835099999999997,9.3981891565599973,8952.4002866013852,37.483699999999999,10.41164065978076,11406.281347026512,47.758099999999999,13.265504093616041,-13.1,-19,null,null,null,100.00009999999999," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8080.9887747790781,33.835099999999997,9.3981891565599973,8952.4002866013852,37.483699999999999,10.41164065978076,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8080.9887747790781,33.835099999999997,9.3981891565599973,8952.4002866013852,37.483699999999999,10.41164065978076,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8080.9887747790781,33.835099999999997,9.3981891565599973,8952.4002866013852,37.483699999999999,10.41164065978076,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8080.9887747790781,33.835099999999997,9.3981891565599973,8952.4002866013852,37.483699999999999,10.41164065978076,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8080.9887747790781,33.835099999999997,9.3981891565599973,8952.4002866013852,37.483699999999999,10.41164065978076,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.807500000000005,3.6215000000000002,1.0047999999999999,0.1421,0.22989999999999999,4.7000000000000002E-3,6.7900000000000002E-2,5.6800000000000003E-2,9.6500000000000002E-2,7.4999999999999997E-3,4.4683999999999999,0.49259999999999998,0.74170000000000003,8068.784332457607,33.783999999999999,9.3839953913309841,8939.0972056364935,37.427999999999997,10.396169177916649,11391.473608789111,47.696100000000001,13.248282695490818,-4.9000000000000004,-5.5,null,null,null,100.00019999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8068.784332457607,33.783999999999999,9.3839953913309841,8939.0972056364935,37.427999999999997,10.396169177916649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8068.784332457607,33.783999999999999,9.3839953913309841,8939.0972056364935,37.427999999999997,10.396169177916649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8068.784332457607,33.783999999999999,9.3839953913309841,8939.0972056364935,37.427999999999997,10.396169177916649,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8068.784332457607,33.783999999999999,9.3839953913309841,8939.0972056364935,37.427999999999997,10.396169177916649]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8068.784332457607,33.783999999999999,9.3839953913309841,8939.0972056364935,37.427999999999997,10.396169177916649]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8068.784332457607,33.783999999999999,9.3839953913309841,8939.0972056364935,37.427999999999997,10.396169177916649]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.6422320280089,33.795589829389975,9.3872661943077826,8943,37.441301194108235,10.399920906749461]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                28.04.2017р.                   "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                 28.04.2017р.                                "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    28.04.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[13,0,13,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,3],[8,0,8,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,98]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Ковалівка",37.440915223584156,8942.6090934006588,10.400254228773376]
[null,"ГРС Божково",37.443774905266558,8943.2921166458054,10.401048584796266]
[null,"ГРС Руновщина",37.444016123953148,8943.3497307401012,10.401115589986984]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №98",null,37.441301194108235,8942.7012808778563,10.400361442807842]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]