{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №99"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №99"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА - ДИКАНЬКА- КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8103,33.93,{"$f":"P11/3.6","v":9.4249999999999989},8982,37.61,{"$f":"S11/3.6","v":10.447222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8103,33.93,{"$f":"P12/3.6","v":9.4249999999999989},8982,37.61,{"$f":"S12/3.6","v":10.447222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8103,33.93,9.4249999999999989,8982,37.61,10.447222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,93.064800000000005,2.9062000000000001,0.60040000000000004,7.9500000000000001E-2,0.1651,3.0999999999999999E-3,4.5199999999999997E-2,5.2200000000000003E-2,6.6000000000000003E-2,1.2999999999999999E-3,2.8065000000000002,0.20979999999999999,0.71730000000000005,8089.7778839264383,33.871899999999997,9.4084108896407752,8967.6379269166464,37.547499999999999,10.429362033980585,11620.324814903273,48.654299999999999,13.514436625871275,-13.9,-15,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7778839264383,33.871899999999997,9.4084108896407752,8967.6379269166464,37.547499999999999,10.429362033980585,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7778839264383,33.871899999999997,9.4084108896407752,8967.6379269166464,37.547499999999999,10.429362033980585,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7778839264383,33.871899999999997,9.4084108896407752,8967.6379269166464,37.547499999999999,10.429362033980585,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7778839264383,33.871899999999997,9.4084108896407752,8967.6379269166464,37.547499999999999,10.429362033980585,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8089.7778839264383,33.871899999999997,9.4084108896407752,8967.6379269166464,37.547499999999999,10.429362033980585,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,93.011700000000005,2.9140000000000001,0.60980000000000001,8.0500000000000002E-2,0.1663,3.0999999999999999E-3,4.48E-2,5.11E-2,5.7700000000000001E-2,5.3E-3,2.8456999999999999,0.21010000000000001,0.71750000000000003,8085.4310962502996,33.853700000000003,9.4033555759975656,8962.8612371626477,37.527500000000003,10.423806744262775,11612.992596130884,48.623600000000003,13.505909256154432,-12.8,-15.4,null,null,null,100.00010000000002," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4310962502996,33.853700000000003,9.4033555759975656,8962.8612371626477,37.527500000000003,10.423806744262775,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4310962502996,33.853700000000003,9.4033555759975656,8962.8612371626477,37.527500000000003,10.423806744262775,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4310962502996,33.853700000000003,9.4033555759975656,8962.8612371626477,37.527500000000003,10.423806744262775,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4310962502996,33.853700000000003,9.4033555759975656,8962.8612371626477,37.527500000000003,10.423806744262775,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4310962502996,33.853700000000003,9.4033555759975656,8962.8612371626477,37.527500000000003,10.423806744262775,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4310962502996,33.853700000000003,9.4033555759975656,8962.8612371626477,37.527500000000003,10.423806744262775,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4310962502996,33.853700000000003,9.4033555759975656,8962.8612371626477,37.527500000000003,10.423806744262775,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,93.147000000000006,2.8763000000000001,0.60070000000000001,7.9100000000000004E-2,0.1633,2.8999999999999998E-3,4.3799999999999999E-2,4.8099999999999997E-2,6.13E-2,6.4999999999999997E-3,2.7673999999999999,0.20369999999999999,0.71660000000000001,8087.8672080248398,33.863900000000001,9.4061887737536516,8965.7272510150469,37.539499999999997,10.427139918093461,11623.620730833534,48.668100000000003,13.518269775776567,-10.6,-16.399999999999999,null,null,null,100.00010000000002," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8087.8672080248398,33.863900000000001,9.4061887737536516,8965.7272510150469,37.539499999999997,10.427139918093461,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8087.8672080248398,33.863900000000001,9.4061887737536516,8965.7272510150469,37.539499999999997,10.427139918093461,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8087.8672080248398,33.863900000000001,9.4061887737536516,8965.7272510150469,37.539499999999997,10.427139918093461,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8087.8672080248398,33.863900000000001,9.4061887737536516,8965.7272510150469,37.539499999999997,10.427139918093461,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8087.8672080248398,33.863900000000001,9.4061887737536516,8965.7272510150469,37.539499999999997,10.427139918093461,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8087.8672080248398,33.863900000000001,9.4061887737536516,8965.7272510150469,37.539499999999997,10.427139918093461,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,92.941400000000002,2.9626999999999999,0.63719999999999999,8.4000000000000005E-2,0.1744,3.2000000000000002E-3,4.7800000000000002E-2,4.9099999999999998E-2,7.6200000000000004E-2,1.2999999999999999E-3,2.8127,0.21010000000000001,0.71860000000000002,8102.9615476474819,33.927100000000003,9.4237434892619429,8981.7530451397179,37.6066,10.445777915096725,11627.824217817053,48.685699999999997,13.523158430728241,-7.9,-10.8,null,null,null,100.00010000000002," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.9615476474819,33.927100000000003,9.4237434892619429,8981.7530451397179,37.6066,10.445777915096725]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.9615476474819,33.927100000000003,9.4237434892619429,8981.7530451397179,37.6066,10.445777915096725]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.9615476474819,33.927100000000003,9.4237434892619429,8981.7530451397179,37.6066,10.445777915096725]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.9615476474819,33.927100000000003,9.4237434892619429,8981.7530451397179,37.6066,10.445777915096725,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.9615476474819,33.927100000000003,9.4237434892619429,8981.7530451397179,37.6066,10.445777915096725,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8091.4175412660315,33.879129971855853,9.4104791736010807,8970,37.555356009876661,10.431610722501214]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                28.04.2017р.                   "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                 28.04.2017р.                                "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    28.04.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[14,0,14,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[1,0,1,3],[9,0,9,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,99]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Кошманівка",37.554273516733296,8969.6842569503297,10.431742643537026]
[null,"ГРС Карлівка",37.555819088271932,8970.053410375489,10.432171968964425]
[null,"ГРС Попівка",37.554583010981268,8969.7581783825317,10.431828614161462]
[null,"ГРС Халтуріно",37.55540435457042,8969.9543529312905,10.43205676515845]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №99",null,37.555356009876661,8969.9428059994007,10.43204333607685]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]