{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,6,2,24],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[3,6,3,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[8,14,8,16],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[8,12,9,12],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 203"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Рівнегаз\", ПАТ \"Рівнеазот\", ТОВ АГНКС \"Ролшип\""]
["Рівненське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 203"]
["Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУРІЙСЬК - ЛУЦЬК - РІВНЕ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8208.2737377600006},34.366399999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5462222222222213},{"$f":"S11*238.8459","v":9096.6371782200004},38.085799999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.579388888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8208.2737377600006},34.366399999999999,9.5462222222222213,{"$f":"S12*238.8459","v":9096.6371782200004},38.085799999999999,10.579388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,91.300200000000004,4.3555000000000001,0.98070000000000002,0.1187,0.1522,3.5000000000000001E-3,4.0300000000000002E-2,3.6499999999999998E-2,1.37E-2,5.8999999999999999E-3,1.3575999999999999,1.6353,0.73819999999999997,8213.4328091999996,34.387999999999998,9.5522222222222215,9096.1117172399991,38.083599999999997,10.578777777777777,{"$f":"V13*238.8459","v":11618.754343860001},48.645400000000002,{"$f":"V13/3.6","v":13.512611111111111},null,null,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4328091999996,34.387999999999998,9.5522222222222215,9096.1117172399991,38.083599999999997,10.578777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4328091999996,34.387999999999998,9.5522222222222215,9096.1117172399991,38.083599999999997,10.578777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4328091999996,34.387999999999998,9.5522222222222215,9096.1117172399991,38.083599999999997,10.578777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4328091999996,34.387999999999998,9.5522222222222215,9096.1117172399991,38.083599999999997,10.578777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4328091999996,34.387999999999998,9.5522222222222215,9096.1117172399991,38.083599999999997,10.578777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4328091999996,34.387999999999998,9.5522222222222215,9096.1117172399991,38.083599999999997,10.578777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.292900000000003,4.3292999999999999,0.97540000000000004,0.1217,0.15379999999999999,2.8E-3,4.2000000000000003E-2,3.6999999999999998E-2,2.3900000000000001E-2,5.7999999999999996E-3,1.3752,1.64,0.73860000000000003,8213.7671934600003,34.389400000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.5526111111111121},9096.3983323200009,38.084800000000001,{"$f":"S20/3.6","v":10.579111111111111},{"$f":"V20*238.8459","v":11616.389769449999},48.6355,{"$f":"V20/3.6","v":13.50986111111111},null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.7671934600003,34.389400000000002,9.5526111111111121,9096.3983323200009,38.084800000000001,10.579111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.7671934600003,34.389400000000002,9.5526111111111121,9096.3983323200009,38.084800000000001,10.579111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.7671934600003,34.389400000000002,9.5526111111111121,9096.3983323200009,38.084800000000001,10.579111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.7671934600003,34.389400000000002,9.5526111111111121,9096.3983323200009,38.084800000000001,10.579111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.7671934600003,34.389400000000002,9.5526111111111121,9096.3983323200009,38.084800000000001,10.579111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.7671934600003,34.389400000000002,{"$f":"P26/3.6","v":9.5526111111111121},9096.3983323200009,38.084800000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.579111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.7671934600003,34.389400000000002,9.5526111111111121,9096.3983323200009,38.084800000000001,10.579111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.551000000000002,2.48,0.77900000000000003,0.125,0.1169,1.9E-3,2.2100000000000002E-2,2.7400000000000001E-2,2.07E-2,5.4999999999999997E-3,0.71060000000000001,0.15970000000000001,0.70340000000000003,8229.9609454799993,34.4572,9.5714444444444435,9120.37846068,38.185200000000002,10.607000000000001,{"$f":"V28*238.8459","v":11934.50862366},49.967399999999998,{"$f":"V28/3.6","v":13.879833333333332},null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.9609454799993,34.4572,9.5714444444444435,9120.37846068,38.185200000000002,10.607000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.9609454799993,34.4572,9.5714444444444435,9120.37846068,38.185200000000002,10.607000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.9609454799993,34.4572,9.5714444444444435,9120.37846068,38.185200000000002,10.607000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.9609454799993,34.4572,9.5714444444444435,9120.37846068,38.185200000000002,10.607000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.9609454799993,34.4572,{"$f":"P33/3.6","v":9.5714444444444435},9120.37846068,38.185200000000002,{"$f":"S33/3.6","v":10.607000000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.619900000000001,2.4567999999999999,0.76900000000000002,0.11899999999999999,0.11119999999999999,2.2000000000000001E-3,1.7999999999999999E-2,1.95E-2,1.7299999999999999E-2,5.5999999999999999E-3,0.70079999999999998,0.16059999999999999,0.70250000000000001,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9111.7322390999998,38.149000000000001,10.596944444444444,{"$f":"V34*238.8459","v":11930.591550900001},49.951000000000001,{"$f":"V34/3.6","v":13.875277777777777},null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9111.7322390999998,38.149000000000001,10.596944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9111.7322390999998,38.149000000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.596944444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9111.7322390999998,38.149000000000001,10.596944444444444,null,null,null,null,null,0,0,0,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9111.7322390999998,38.149000000000001,10.596944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.5619999999999994},9111.7322390999998,38.149000000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.596944444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.5619999999999994},9111.7322390999998,38.149000000000001,{"$f":"S40/3.6","v":10.596944444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.1307985120529,34.40766954137397,9.5576859837149897,9104.4017014326419,38.118308505327661,10.588419029257684]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Рівненського ЛВУМГ                                                                                                                     Олійник І.Я.                                                       03.05.2017р.  "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                      Шевчук М.О.                                                      03.05.2017р. "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                              Кузьмін А.Б.                                                       03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 203"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Рівненська область","ГРС Азот",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Деражне",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Тинне",38.090000000000003,9096,10.58]
[null,"ПАТ \"Рівнеазот\"",0,0,0]
[null,"ТОВ АГНКС \"Ролшип\"",38.119999999999997,9105,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 203",null,38.119999999999997,9104,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Рівненського ЛВУМГ                                                                 Олійник І.Я.                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                                    Шевчук М.О.                                                                                                     ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                                           Кузьмін А.Б.",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]