{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,3,24],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[7,14,7,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 256"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Рівнегаз\""]
["Рівненське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 256"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"КОРОСТЕНЬ-РОКИТНЕ\" і газопроводу \"РОКИТНЕ-ДУБРОВИЦЯ\""]
["Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинно до 22.04.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8235.4782857699993},34.4803,{"$f":"P11/3.6","v":9.57786111111111},{"$f":"S11*238.8459","v":9124.7254560600013},38.203400000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.612055555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8235.4782857699993},34.4803,9.57786111111111,{"$f":"S12*238.8459","v":9124.7254560600013},38.203400000000002,10.612055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4782857699993,34.4803,9.57786111111111,9124.7254560600013,38.203400000000002,10.612055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$42+$N$42","v":0},{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,91.425600000000003,4.2834000000000003,1.0780000000000001,0.13,0.1772,1.5E-3,5.0200000000000002E-2,3.8699999999999998E-2,1.78E-2,5.5999999999999999E-3,1.3658999999999999,1.4261999999999999,0.73750000000000004,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9133.1806009199991,38.238799999999998,10.621888888888888,{"$f":"V14*238.8459","v":11671.51540317},48.866300000000003,{"$f":"V14/3.6","v":13.573972222222222},null,null,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9133.1806009199991,38.238799999999998,10.621888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9133.1806009199991,38.238799999999998,10.621888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9133.1806009199991,38.238799999999998,10.621888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9133.1806009199991,38.238799999999998,10.621888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9133.1806009199991,38.238799999999998,10.621888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,{"$f":"P20/3.6","v":9.5918055555555561},9133.1806009199991,38.238799999999998,{"$f":"S20/3.6","v":10.621888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,93.423699999999997,3.3986000000000001,0.93959999999999999,0.12970000000000001,0.1515,4.3E-3,3.78E-2,2.9399999999999999E-2,1.5900000000000001E-2,6.8999999999999999E-3,1.0624,0.80030000000000001,0.72089999999999999,8238.8460129599989,34.494399999999999,9.5817777777777771,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,{"$f":"V21*238.8459","v":11796.81396231},49.390900000000002,{"$f":"V21/3.6","v":13.719694444444444},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.8460129599989,34.494399999999999,9.5817777777777771,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.8460129599989,34.494399999999999,9.5817777777777771,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.8460129599989,34.494399999999999,9.5817777777777771,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.8460129599989,34.494399999999999,9.5817777777777771,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.8460129599989,34.494399999999999,{"$f":"P26/3.6","v":9.5817777777777771},9126.827299980001,38.212200000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.614500000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.8460129599989,34.494399999999999,9.5817777777777771,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.8460129599989,34.494399999999999,9.5817777777777771,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,91.544200000000004,4.2276999999999996,1.0699000000000001,0.1305,0.17549999999999999,1.6000000000000001E-3,5.0099999999999999E-2,4.0899999999999999E-2,2.0500000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,1.3597999999999999,1.3738999999999999,0.73660000000000003,8248.8536561699984,34.536299999999997,9.5934166666666663,9134.8286376300002,38.245699999999999,10.623805555555554,{"$f":"V29*238.8459","v":11681.164777530001},48.906700000000001,{"$f":"V29/3.6","v":13.585194444444443},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8536561699984,34.536299999999997,9.5934166666666663,9134.8286376300002,38.245699999999999,10.623805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8536561699984,34.536299999999997,9.5934166666666663,9134.8286376300002,38.245699999999999,10.623805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8536561699984,34.536299999999997,9.5934166666666663,9134.8286376300002,38.245699999999999,10.623805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8536561699984,34.536299999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.5934166666666663},9134.8286376300002,38.245699999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.623805555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8536561699984,34.536299999999997,9.5934166666666663,9134.8286376300002,38.245699999999999,10.623805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,91.324299999999994,4.3163999999999998,1.0323,0.1246,0.16619999999999999,3.0000000000000001E-3,4.5999999999999999E-2,3.7100000000000001E-2,2.5700000000000001E-2,5.3E-3,1.3508,1.5683,0.73860000000000003,8232.1583277600002,34.4664,9.5739999999999998,9116.3897341499996,38.168500000000002,10.602361111111112,{"$f":"V35*238.8459","v":11641.516358129998},48.740699999999997,{"$f":"V35/3.6","v":13.539083333333332},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.1583277600002,34.4664,9.5739999999999998,9116.3897341499996,38.168500000000002,{"$f":"S36/3.6","v":10.602361111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.1583277600002,34.4664,9.5739999999999998,9116.3897341499996,38.168500000000002,10.602361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.1583277600002,34.4664,9.5739999999999998,9116.3897341499996,38.168500000000002,10.602361111111112,null,null,null,null,null,0,0,0,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.1583277600002,34.4664,9.5739999999999998,9116.3897341499996,38.168500000000002,10.602361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.1583277600002,34.4664,{"$f":"P40/3.6","v":9.5739999999999998},9116.3897341499996,38.168500000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.602361111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.4859884998077,34.505453049434003,9.5848480692872258,9127.9261002866915,38.216800457059072,10.615777904738636]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Рівненського ЛВУМГ                                                                                                                                           Олійник І.Я.                                                                       03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                         Шевчук М.О.                                                                       03.05.2017                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                 Кузьмін А.Б.                                                                      03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 256"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Рівненська область","ГРС Рокитне",38.22,9128,10.62]
[null,"ГРС Карпилівка"]
[null,"ГРС Федорівка",38.22,9128,10.62]
[null,"ГРС Дубровиця",38.22,9128,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 256",null,38.22,9128,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник управління Рівненського ЛВУМГ                                                      Олійник І.Я.                                                                                      ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                       Шевчук М.О.                                                                                                     ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                              Кузьмін А.Б.",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]