{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 218"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\",  ПАТ\"Тернопільгаз\", ПП\"ОККО-РІТЕЙЛ\""]
["Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 218"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 156/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КЗУ-2\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.721199999999996,5.0049000000000001,1.0584,0.1089,0.16309999999999999,1.4E-3,4.4400000000000002E-2,3.4799999999999998E-2,3.9899999999999998E-2,1.12E-2,1.6345000000000001,2.1772999999999998,0.75149999999999995,{"$f":"P14*238.8459","v":8206.9362007199998},34.360799999999998,{"$f":"P14/3.6","v":9.5446666666666662},{"$f":"S14*238.8459","v":9086.0085356700001},38.0413,{"$f":"S14/3.6","v":10.567027777777778},{"$f":"V14*238.8459","v":11508.81357609},48.185099999999998,{"$f":"V14/3.6","v":13.384749999999999},-7.7,-4.7,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8206.9362007199998},34.360799999999998,9.5446666666666662,9086.0085356700001,38.0413,10.567027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.9362007199998,34.360799999999998,9.5446666666666662,9086.0085356700001,38.0413,10.567027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.9362007199998,34.360799999999998,9.5446666666666662,{"$f":"S17*238.8459","v":9086.0085356700001},38.0413,{"$f":"S17/3.6","v":10.567027777777778}]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.9362007199998,34.360799999999998,9.5446666666666662,9086.0085356700001,38.0413,10.567027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.9362007199998,34.360799999999998,9.5446666666666662,9086.0085356700001,38.0413,10.567027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.9362007199998,34.360799999999998,9.5446666666666662,9086.0085356700001,38.0413,10.567027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.559399999999997,5.0834000000000001,1.1631,0.1195,0.18729999999999999,1.6999999999999999E-3,4.99E-2,4.1099999999999998E-2,5.2699999999999997E-2,1.04E-2,1.6186,2.1128999999999998,0.75360000000000005,{"$f":"P21*238.8459","v":8244.6977375100014},34.518900000000002,9.5885833333333341,9131.3414874899991,38.231099999999998,10.61975,{"$f":"V21*238.8459","v":11544.01946175},48.332500000000003,{"$f":"V21/3.6","v":13.425694444444446},-8.1999999999999993,-5.3,0,0,0,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.6977375100014,34.518900000000002,9.5885833333333341,9131.3414874899991,38.231099999999998,10.61975,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.6977375100014,34.518900000000002,9.5885833333333341,9131.3414874899991,38.231099999999998,10.61975,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.6977375100014,34.518900000000002,{"$f":"P24/3.6","v":9.5885833333333341},{"$f":"S24*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S24/3.6","v":10.619444444444444}]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.6977375100014,34.518900000000002,9.5885833333333341,9131.3414874899991,38.231099999999998,10.61975,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B25:M25)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.6977375100014,34.518900000000002,9.5885833333333341,9131.3414874899991,38.231099999999998,10.61975,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.6977375100014,34.518900000000002,9.5885833333333341,9131.3414874899991,38.231099999999998,10.61975,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.740499999999997,4.9927999999999999,1.1508,0.1241,0.19670000000000001,2E-3,5.2200000000000003E-2,4.3499999999999997E-2,5.5899999999999998E-2,9.9000000000000008E-3,1.6405000000000001,1.9910000000000001,0.75209999999999999,8250.3106161600008,34.542400000000001,9.5951111111111107,9137.6947884300007,38.2577,10.627138888888888,{"$f":"V28*238.8459","v":11563.81978686},48.415399999999998,{"$f":"V28/3.6","v":13.448722222222221},-8.3000000000000007,-7.2,null,null,null,99.999899999999997," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.3106161600008,34.542400000000001,9.5951111111111107,9137.6947884300007,38.2577,10.627138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.3106161600008,34.542400000000001,9.5951111111111107,9137.6947884300007,38.2577,10.627138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8250.3106161600008},34.542400000000001,{"$f":"P31/3.6","v":9.5951111111111107},{"$f":"S31*238.8459","v":9137.6947884300007},38.2577,{"$f":"S31/3.6","v":10.627138888888888}]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.3106161600008,34.542400000000001,9.5951111111111107,9137.6947884300007,38.2577,10.627138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B32:M32)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.3106161600008,34.542400000000001,9.5951111111111107,9137.6947884300007,38.2577,10.627138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.3106161600008,34.542400000000001,9.5951111111111107,9137.6947884300007,38.2577,10.627138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,90.068299999999994,4.8784000000000001,1.0618000000000001,0.1119,0.16800000000000001,2.0999999999999999E-3,4.7100000000000003E-2,3.6900000000000002E-2,4.41E-2,9.2999999999999992E-3,1.6362000000000001,1.9359999999999999,0.74829999999999997,8222.7477992999993,34.427,9.5630555555555556,9108.3406273199998,38.134799999999998,10.593,{"$f":"V35*238.8459","v":11555.364642},48.38,{"$f":"V35/3.6","v":13.43888888888889},-5.7,-2.6,null,null,null,100.0001," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.7477992999993,34.427,9.5630555555555556,9108.3406273199998,38.134799999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.593},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.7477992999993,34.427,9.5630555555555556,9108.3406273199998,38.134799999999998,10.593,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.7477992999993,34.427,9.5630555555555556,9108.3406273199998,38.134799999999998,10.593]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.7477992999993,34.427,9.5630555555555556,9108.3406273199998,38.134799999999998,10.593,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.7477992999993,34.427,9.5630555555555556,9108.3406273199998,38.134799999999998,10.593,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$42+$N$42","v":0}]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B41:M41)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.1687284217842,34.466443545490129,9.5740120959694828,9116.774058232324,38.170109088045159,10.602808080012542]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                                Тарапата Я.І.                                                                                                            "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                    Чорна Г.В.                                                                                                                                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                           Лукавий Р.М.                                                        "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Точка відбору для визначення температури точки роси вологи і вуглеводнів :  ГРС Тернопіль"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,12,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №218"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Рогатин ",38.177769826399754,9118.6037941792929,10.60493606288882]
[null,"ГРС Бурштин (л.№1)",38.158748521480575,9114.060633486697,10.599652367077937]
[null,"ГРС Бурштин (л.№2)",38.179837511001942,9119.0976521690191,10.605510419722762]
[null,"ГРС Беньківці ",38.177709348656784,9118.589349318343,10.604919263515773]
[null,"ГРС Лопушня (л.№1)",38.176637619486037,9118.3333712000003,10.604621560968344]
[null,"ГРП Княгиничі",38.176934406074665,9118.4042574598679,10.604704001687407]
[null,"ГРП Пуків ",38.180276442006665,9118.4042574598679,10.605632345001851]
[null,"АГНКСОККО",38.16135072126221,9114.6821582355224,10.600375200350614]
["    Тернопільська область ","ГРС Лопушня (л.№2)",38.17960021734239,9119.0409755513392,10.60544450481733]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 218",null,38.170109088045159,9116.7740582323258,10.602808080012544]
[]
[]
[]
["Головний інженер                                                                                                     Тарапата Я.І                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                            Чорна Г.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                   Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]