{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 222"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Тернопільгаз\", ПАТ \"Тернопільміськгаз\", ДП \"Кременецьке УПРГ\", АГНКС-2."]
["Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 222"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РХ-1391/14 чинне до 18.12.2017р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КЗУ-І,ІІ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8230.5341756400012},34.459600000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.572111111111111},{"$f":"S11*238.8459","v":9116.2225420199993},38.1678,{"$f":"S11/3.6","v":10.602166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8230.5341756400012},34.459600000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.572111111111111},{"$f":"S12*238.8459","v":9116.2225420199993},38.1678,{"$f":"S12/3.6","v":10.602166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5341756400012,34.459600000000002,9.572111111111111,9116.2225420199993,38.1678,10.602166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.801599999999993,4.9573999999999998,1.046,0.1148,0.17180000000000001,7.4000000000000003E-3,4.9000000000000002E-2,4.6699999999999998E-2,5.5500000000000001E-2,9.9000000000000008E-3,1.6675,2.0724999999999998,0.75119999999999998,8221.2669547200003,34.4208,9.5613333333333337,9106.2387834000001,38.125999999999998,10.590555555555556,{"$f":"V14*238.8459","v":11530.476899219999},48.275799999999997,{"$f":"V14/3.6","v":13.409944444444443},-7.7,-4.7,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2669547200003,34.4208,9.5613333333333337,9106.2387834000001,38.125999999999998,10.590555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2669547200003,34.4208,9.5613333333333337,9106.2387834000001,38.125999999999998,10.590555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2669547200003,34.4208,9.5613333333333337,9106.2387834000001,38.125999999999998,10.590555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2669547200003,34.4208,9.5613333333333337,9106.2387834000001,38.125999999999998,10.590555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2669547200003,34.4208,9.5613333333333337,9106.2387834000001,38.125999999999998,10.590555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2669547200003,34.4208,9.5613333333333337,9106.2387834000001,38.125999999999998,10.590555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.4071,5.1630000000000003,1.1778999999999999,0.1288,0.1953,1.5E-3,5.3100000000000001E-2,5.3199999999999997E-2,6.83E-2,1.04E-2,1.6647000000000001,2.0767000000000002,0.75519999999999998,8262.4439878800003,34.593200000000003,9.6092222222222237,9150.3536211299997,38.310699999999997,10.64186111111111,{"$f":"V21*238.8459","v":11556.03341052},48.382800000000003,{"$f":"V21/3.6","v":13.439666666666668},-8.1999999999999993,-5.3,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262.4439878800003,34.593200000000003,9.6092222222222237,9150.3536211299997,38.310699999999997,10.64186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262.4439878800003,34.593200000000003,9.6092222222222237,9150.3536211299997,38.310699999999997,10.64186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262.4439878800003,34.593200000000003,9.6092222222222237,9150.3536211299997,38.310699999999997,10.64186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262.4439878800003,34.593200000000003,9.6092222222222237,9150.3536211299997,38.310699999999997,10.64186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262.4439878800003,34.593200000000003,9.6092222222222237,9150.3536211299997,38.310699999999997,10.64186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262.4439878800003,34.593200000000003,9.6092222222222237,9150.3536211299997,38.310699999999997,10.64186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.895399999999995,4.9626999999999999,1.1275999999999999,0.12470000000000001,0.1933,1.35E-2,5.3999999999999999E-2,5.5599999999999997E-2,4.0500000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,1.6202000000000001,1.9075,0.75060000000000004,8255.1591879299995,34.5627,9.6007499999999997,9210.5427879300005,38.5627,10.71186111111111,{"$f":"V28*238.8459","v":11582.09149821},48.491900000000001,{"$f":"V28/3.6","v":13.469972222222221},-8.3000000000000007,-7.2,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.1591879299995,34.5627,9.6007499999999997,9210.5427879300005,38.5627,10.71186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.1591879299995,34.5627,9.6007499999999997,9210.5427879300005,38.5627,10.71186111111111,null,null,null,null,null,"не вияв.","не вияв.","не вияв.",0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.1591879299995,34.5627,9.6007499999999997,9210.5427879300005,38.5627,10.71186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.1591879299995,34.5627,9.6007499999999997,9210.5427879300005,38.5627,10.71186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.1591879299995,34.5627,9.6007499999999997,9210.5427879300005,38.5627,10.71186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.1591879299995,34.5627,9.6007499999999997,9210.5427879300005,38.5627,10.71186111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,89.842500000000001,4.9691999999999998,1.0901000000000001,0.11550000000000001,0.1772,1.7399999999999999E-2,4.9399999999999999E-2,4.8399999999999999E-2,5.4300000000000001E-2,1.24E-2,1.6889000000000001,1.9347000000000001,0.75070000000000003,8240.3029729500013,34.500500000000002,9.5834722222222233,9126.9706075200011,38.212800000000001,10.614666666666666,{"$f":"V35*238.8459","v":11560.905866879999},48.403199999999998,{"$f":"V35/3.6","v":13.445333333333332},-5.7,-2.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3029729500013,34.500500000000002,9.5834722222222233,9126.9706075200011,38.212800000000001,10.614666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3029729500013,34.500500000000002,9.5834722222222233,9126.9706075200011,38.212800000000001,10.614666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3029729500013,34.500500000000002,9.5834722222222233,9126.9706075200011,38.212800000000001,10.614666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3029729500013,34.500500000000002,9.5834722222222233,9126.9706075200011,38.212800000000001,10.614666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3029729500013,34.500500000000002,9.5834722222222233,9126.9706075200011,38.212800000000001,10.614666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.4572074202279,34.526266548516134,9.5906295968100359,9156.2439059720509,38.335361444228475,10.648711512285686]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                         Тарапата Я.І.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ кат.                                                                                                                                                                   Снігур О.Б.                                                                                                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[36,0,36,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,35,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №222"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська обл.","ГРС Теребовля №1",38.326321144514239,9154.0846674505337,10.646200317920622]
[null,"ГРС Теребовля №2",38.31719410539111,9151.9047115768353,10.643665029275308]
[null,"ГРС Денисів",38.32152273858393,9152.9385878675439,10.644867427384424]
[null,"ГРС Сороцьке",38.321558920001756,9152.9472296508466,10.644877477778266]
[null,"ГРС Підволочиськ",38.322331359510912,9153.1317236606064,10.645092044308587]
[null,"ГРС Скалат ",38.32658398457405,9154.1474457211752,10.646273329048347]
[null,"ГРС Збараж",38.330116486386679,9154.9911692958649,10.647254579551856]
[null,"ГРС Збараж ",38.315138960975595,9151.4138487592809,10.643094155826555]
[null,"ГРС Стриївка",38.323507610784709,9153.4126664547239,10.645418780773531]
[null,"ГРС Ходачків",38.327058548134659,9154.2607932819155,10.646405152259627]
[null,"ГРС Денисів",38.32172564725137,9152.987051770835,10.644923790903158]
[null,"ГРС Козова",38.322288219338894,9153.1214198073958,10.645080060927471]
[null,"ГРС Козівка",38.32765983167652,9154.4044073906261,10.6465721754657]
[null,"ГРС Криве",38.318790113892426,9152.2859116637392,10.644108364970117]
[null,"ГРС Августівка",38.315002794700362,9151.3813260027237,10.643056331861212]
[null,"ГРС Козлів",38.32714286588314,9154.2809322304383,10.646428573856427]
[null,"ГРС Жуків",38.313729862985781,9151.0772914817153,10.642702739718272]
[null,"ГРС Бережани",38.322129562937086,9153.0835253763144,10.645035989704747]
[null,"ГРС Лопушня",38.315774885745476,9151.5657367832755,10.643270801595966]
[null,"ГРС Саранчуки",38.31927070474412,9152.4006988182446,10.644241862428922]
[null,"ГРС Підгайці",38.327341184353635,9154.3282997840106,10.646483662320454]
[null,"ГРС Зборів",38.329422080791488,9154.8253133665166,10.647061689108746]
[null,"ГРС Озерна",38.324734770968014,9153.70576863315,10.645759658602225]
[null,"ГРС Зарудддя",38.318772534535036,9152.2817129063023,10.644103481815288]
[null,"ГРС Почаїв ( місто)",38.326213271332627,9154.0589023833854,10.646170353147951]
[null,"ГРС Почаїв (Лідихів)",38.322896663282734,9153.2667441487611,10.645249073134092]
[null,"ГРС Красівка",38.283624809650476,9143.8868229232958,10.63434022490291]
[null,"ГРС Острів",38.326356283235455,9154.0930601900272,10.646210078676516]
[null,"ГРС Острів (мясокомб.)",38.323546126056875,9153.4218656695684,10.645429479460242]
[null,"ГРС Тернопіль",38.319795750690339,9152.5261038898097,10.644387708525095]
[null,"АГНКС-2",38.351867913269118,9160.186408425885,10.653296642574755]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 222",null,38.335361444228475,9156.2439059720491,10.648711512285688]
[]
[]
[]
["Головний інженер Тернопільського ЛВУ МГ",null,null,"Тарапата Я.І."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ кат.",null,null,"Снігур О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології",null,null,"Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]