{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 131"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 131"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332,34.880000000000003,9.68888888888889,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332,34.880000000000003,9.68888888888889,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332,34.880000000000003,9.68888888888889,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332,34.880000000000003,9.68888888888889,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,28.1,7.4,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332,34.880000000000003,9.68888888888889,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,92.395499999999998,4.0762,0.89239999999999997,0.1123,0.189,5.1000000000000004E-3,5.5300000000000002E-2,4.2900000000000001E-2,0.13439999999999999,5.4000000000000003E-3,1.3701000000000001,0.72150000000000003,0.72950000000000004,8306,34.78,9.6611111111111114,9202,38.53,10.702777777777778,11824,49.5,13.75,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202,38.53,10.702777777777778,null,null,null,22.8,6.4,null,null,"відсут.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306,34.78,9.6611111111111114,9202,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,92.485600000000005,4.0907999999999998,0.98799999999999999,0.1241,0.20530000000000001,5.5999999999999999E-3,5.9799999999999999E-2,4.7699999999999999E-2,0.1363,5.5999999999999999E-3,1.3868,0.46450000000000002,0.72860000000000003,8346,34.94,9.7055555555555539,9246,38.71,10.752777777777778,11887,49.77,13.825000000000001,null,null,"<0,006","<0,02",null,100.0001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346,34.94,9.7055555555555539,9246,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346,34.94,9.7055555555555539,9246,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346,34.94,9.7055555555555539,9246,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346,34.94,9.7055555555555539,9246,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346,34.94,9.7055555555555539,9246,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346,34.94,9.7055555555555539,9246,38.71,10.752777777777778,null,null,null,20,2.2000000000000002,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346,34.94,9.7055555555555539,9246,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,92.460599999999999,4.0087000000000002,0.94869999999999999,0.1193,0.19950000000000001,5.7000000000000002E-3,5.79E-2,4.7E-2,0.1426,5.4000000000000003E-3,1.3454999999999999,0.65900000000000003,0.72970000000000002,8323,34.85,9.6805555555555554,9221,38.61,10.725,11847,49.6,13.777777777777779,null,null,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9221,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9221,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9221,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9221,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9221,38.61,10.725,null,null,null,26.2,7.9,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9221,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,92.543999999999997,4.07,0.9496,0.11890000000000001,0.19320000000000001,5.4999999999999997E-3,5.9200000000000003E-2,4.8800000000000003E-2,0.17349999999999999,4.5999999999999999E-3,1.2823,0.55030000000000001,0.72929999999999995,8350,34.96,9.7111111111111104,9250,38.729999999999997,10.758333333333333,11887,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350,34.96,9.7111111111111104,9250,38.729999999999997,10.758333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350,34.96,9.7111111111111104,9250,38.729999999999997,10.758333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350,34.96,9.7111111111111104,9250,38.729999999999997,10.758333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.0316510258326,34.876121316097397,9.6878114766937209,9228.578561756507,38.639795517602089,10.733276532667249]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №131"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Киселі",38.639795517602089,9228.9567362176367,10.733276532667247]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 131",null,38.639795517602089,9228.9567362176367,10.733276532667247]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"03.05.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F11","v":"03.05.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F11","v":"03.05.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]