{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 604"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Первомайським п/м Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 604"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-356/2015 чинне до  20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков-Шебелинка\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8192.8442926200005},34.3018,{"$f":"P11/3.6","v":9.5282777777777774},{"$f":"S11*238.8459","v":9084.4082681399996},38.034599999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.565166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.8442926200005,34.3018,9.5282777777777774,9084.4082681399996,38.034599999999998,10.565166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.8442926200005,34.3018,9.5282777777777774,9084.4082681399996,38.034599999999998,10.565166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.410200000000003,4.7615999999999996,2.4355000000000002,0.28799999999999998,0.57579999999999998,4.4000000000000003E-3,0.113,9.3100000000000002E-2,8.9200000000000002E-2,7.4000000000000003E-3,1.4363999999999999,0.78520000000000001,0.76390000000000002,8646.7231563900004,36.202100000000002,10.056138888888889,9566.8769861399996,40.054600000000001,11.126277777777778,{"$f":"V14*238.8459","v":12012.77842509},50.295099999999998,{"$f":"V14/3.6","v":13.970861111111111},null,null,null,null,null,99.999800000000036,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8646.7231563900004},36.202100000000002,{"$f":"P15/3.6","v":10.056138888888889},{"$f":"S15*238.8459","v":9566.8769861399996},40.054600000000001,{"$f":"S15/3.6","v":11.126277777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8646.7231563900004,36.202100000000002,10.056138888888889,9566.8769861399996,40.054600000000001,11.126277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8646.7231563900004},36.202100000000002,{"$f":"P17/3.6","v":10.056138888888889},{"$f":"S17*238.8459","v":9566.8769861399996},40.054600000000001,{"$f":"S17/3.6","v":11.126277777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8646.7231563900004},36.202100000000002,{"$f":"P18/3.6","v":10.056138888888889},{"$f":"S18*238.8459","v":9566.8769861399996},40.054600000000001,{"$f":"S18/3.6","v":11.126277777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8646.7231563900004,36.202100000000002,10.056138888888889,9566.8769861399996,40.054600000000001,11.126277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8646.7231563900004,36.202100000000002,10.056138888888889,9566.8769861399996,40.054600000000001,11.126277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8646.7231563900004,36.202100000000002,10.056138888888889,9566.8769861399996,40.054600000000001,11.126277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,92.779399999999995,4.0560999999999998,0.94379999999999997,0.1222,0.1961,9.1999999999999998E-3,5.9900000000000002E-2,4.8599999999999997E-2,0.16259999999999999,5.4999999999999997E-3,1.369,0.24759999999999999,0.72599999999999998,8364.2401104599994,35.019399999999997,9.727611111111111,9266.0505750899993,38.795099999999998,10.776416666666666,{"$f":"V22*238.8459","v":11935.22516136},49.970399999999998,{"$f":"V22/3.6","v":13.880666666666666},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8364.2401104599994},35.019399999999997,{"$f":"P23/3.6","v":9.727611111111111},{"$f":"S23*238.8459","v":9266.0505750899993},38.795099999999998,{"$f":"S23/3.6","v":10.776416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.2401104599994,35.019399999999997,9.727611111111111,9266.0505750899993,38.795099999999998,10.776416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.2401104599994,35.019399999999997,9.727611111111111,9266.0505750899993,38.795099999999998,10.776416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.2401104599994,35.019399999999997,9.727611111111111,9266.0505750899993,38.795099999999998,10.776416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.2401104599994,35.019399999999997,9.727611111111111,9266.0505750899993,38.795099999999998,10.776416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.2401104599994,35.019399999999997,9.727611111111111,9266.0505750899993,38.795099999999998,10.776416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.2401104599994,35.019399999999997,9.727611111111111,9266.0505750899993,38.795099999999998,10.776416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,92.638499999999993,4.1334999999999997,0.96209999999999996,0.12330000000000001,0.19850000000000001,9.4000000000000004E-3,5.8900000000000001E-2,4.7600000000000003E-2,0.16309999999999999,5.7000000000000002E-3,1.3746,0.2848,0.72709999999999997,8368.3004907600007,35.0364,9.7323333333333331,9270.2542629300006,38.8127,10.781305555555555,{"$f":"V30*238.8459","v":11931.069242700001},49.953000000000003,{"$f":"V30/3.6","v":13.875833333333334},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8368.3004907600007,35.0364,{"$f":"P31/3.6","v":9.7323333333333331},{"$f":"S31*238.8459","v":9270.2542629300006},38.8127,10.781305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8368.3004907600007,35.0364,9.7323333333333331,9270.2542629300006,38.8127,10.781305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8368.3004907600007,35.0364,9.7323333333333331,9270.2542629300006,38.8127,10.781305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.771799999999999,4.0735000000000001,0.95569999999999999,0.12379999999999999,0.20069999999999999,8.8999999999999999E-3,5.8599999999999999E-2,4.8300000000000003E-2,0.1202,5.7000000000000002E-3,1.3288,0.30399999999999999,0.72550000000000003,8353.10989152,34.972799999999999,9.7146666666666661,9254.0605109099997,38.744900000000001,10.762472222222222,{"$f":"V34*238.8459","v":11923.73667357},49.9223,{"$f":"V34/3.6","v":13.867305555555555},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8353.10989152},34.972799999999999,{"$f":"P35/3.6","v":9.7146666666666661},{"$f":"S35*238.8459","v":9254.0605109099997},38.744900000000001,{"$f":"S35/3.6","v":10.762472222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.10989152,34.972799999999999,{"$f":"P36/3.6","v":9.7146666666666661},{"$f":"S36*238.8459","v":9254.0605109099997},38.744900000000001,10.762472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.10989152,34.972799999999999,9.7146666666666661,9254.0605109099997,38.744900000000001,10.762472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.10989152,34.972799999999999,9.7146666666666661,9254.0605109099997,38.744900000000001,10.762472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.10989152,34.972799999999999,9.7146666666666661,9254.0605109099997,38.744900000000001,10.762472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.10989152,34.972799999999999,9.7146666666666661,9254.0605109099997,38.744900000000001,10.762472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8408.9958797462186,35.206783452201705,9.7796620700560268,9313.7865419589816,38.994960943265028,10.831933595351394]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сипко Е.П.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №604"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС  с.Заліман",38.994735959018954,9313.7328053942456,10.831871099727486]
[null," ГРС смт.Савинці",38.997758481315628,9314.4547224524649,10.832710689254341]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 604",null,38.994960943265028,9313.7865419589853,10.831933595351396]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"03.05.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,"Сипко Е.П.",null,{"$f":"E11","v":"03.05.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E11","v":"03.05.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]