{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 618"]
["Філія \"УМГ \"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Куп'янським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгазгаз\", ПАТ \" Луганськгаз\", ДП \" Укравтогаз\""]
["Куп'янське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 618"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 100-360/2015  чинне до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ОСТРОГОЗЬК-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S11*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,{"$f":"S11/3.6","v":10.572222222222223},{"$f":"V11*238.8459","v":11927.964246},49.94,{"$f":"V11/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,{"$f":"S12*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,10.572222222222223,11927.964246,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,0]
[3,96.024600000000007,2.2366000000000001,0.69110000000000005,0.1072,0.10340000000000001,1E-3,3.8399999999999997E-2,1.54E-2,5.1999999999999998E-3,1.18E-2,0.62119999999999997,0.14419999999999999,0.69940000000000002,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11930.352705000001,49.95,{"$f":"V13/3.6","v":13.875},-23.2,-15.2,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.977099999999993,2.2614000000000001,0.69830000000000003,0.108,0.1051,8.9999999999999998E-4,4.0899999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,6.0000000000000001E-3,1.2500000000000001E-2,0.62529999999999997,0.14940000000000001,0.69989999999999997,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11930.352705000001,49.95,{"$f":"V14/3.6","v":13.875},-22.6,-14.5,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,95.81,2.3708999999999998,0.73009999999999997,0.1116,0.10589999999999999,1.1000000000000001E-3,4.3700000000000003E-2,1.29E-2,5.4999999999999997E-3,1.12E-2,0.63580000000000003,0.1613,0.70109999999999995,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11932.741164000001,49.96,13.877777777777778,-24.1,-17.3,null,null,null,100,"ОК"]
[6,95.917599999999993,2.3022,0.71440000000000003,0.1106,0.1069,1.1999999999999999E-3,3.6400000000000002E-2,1.41E-2,5.4999999999999997E-3,1.18E-2,0.62229999999999996,0.15709999999999999,0.70030000000000003,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,11930.352705000001,49.95,13.875,-23.8,-17.899999999999999,null,null,0,100.00009999999997," "]
[7,95.892499999999998,2.3052999999999999,0.71609999999999996,0.11070000000000001,0.1066,1.5E-3,5.57E-2,1.5900000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,1.0999999999999999E-2,0.623,0.157,0.70079999999999998,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,-23.5,-16.399999999999999,2.0000000000000001E-4,0,null,100.00009999999999," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.069900000000004,2.1922999999999999,0.6714,0.1013,9.7600000000000006E-2,1.6000000000000001E-3,3.7499999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,4.1999999999999997E-3,1.29E-2,0.65439999999999998,0.14299999999999999,0.69879999999999998,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11918.41041,49.9,13.861111111111111,-22.9,-19.100000000000001,null,null,null,100,"ОК"]
[11,96.0107,2.2482000000000002,0.67779999999999996,9.8900000000000002E-2,9.7900000000000001E-2,1.5E-3,3.9E-2,1.38E-2,4.4999999999999997E-3,1.21E-2,0.64139999999999997,0.15429999999999999,0.69930000000000003,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,-22.7,-16.100000000000001,null,null,null,100.0001," "]
[12,95.948099999999997,2.2854000000000001,0.69689999999999996,0.1071,0.10349999999999999,1.2999999999999999E-3,3.8899999999999997E-2,1.47E-2,5.3E-3,1.14E-2,0.62960000000000005,0.1578,0.7,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-23.7,-19.100000000000001,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[13,95.613,2.5211999999999999,0.77459999999999996,0.1191,0.11260000000000001,1.6000000000000001E-3,4.3099999999999999E-2,1.4E-2,4.5999999999999999E-3,1.09E-2,0.60199999999999998,0.18329999999999999,0.70289999999999997,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11944.683459,50.01,13.891666666666666,-22.8,-18.7,null,null,null,100,"ОК"]
[14,95.512,2.5966999999999998,0.8,0.1181,0.11509999999999999,1.2999999999999999E-3,4.4699999999999997E-2,1.47E-2,5.4999999999999997E-3,1.14E-2,0.58819999999999995,0.19220000000000001,0.70379999999999998,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,-23.2,-18.5,2.9999999999999997E-4,1.1999999999999999E-3,null,99.999899999999997," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[16,95.931200000000004,2.3079000000000001,0.70040000000000002,0.10580000000000001,0.1002,1.1999999999999999E-3,3.0300000000000001E-2,8.3999999999999995E-3,5.0000000000000001E-3,1.14E-2,0.63490000000000002,0.16309999999999999,0.69979999999999998,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.800899999999999,2.3691,0.72640000000000005,0.1105,0.1062,1.1000000000000001E-3,4.07E-2,1.4999999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,1.2E-2,0.64270000000000005,0.17080000000000001,0.70120000000000005,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-23.8,-18.600000000000001,1E-4,4.0000000000000002E-4,null,100.0001," "]
[19,95.736400000000003,2.4100999999999999,0.74280000000000002,0.11260000000000001,0.1089,1.1000000000000001E-3,4.3299999999999998E-2,1.5100000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,1.1599999999999999E-2,0.63829999999999998,0.17480000000000001,0.70179999999999998,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11932.741164000001,49.96,13.877777777777778,-23.9,-19.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,95.950100000000006,2.2328999999999999,0.68149999999999999,0.10390000000000001,0.1007,1.1000000000000001E-3,4.7300000000000002E-2,1.5800000000000002E-2,5.4000000000000003E-3,1.2800000000000001E-2,0.69269999999999998,0.15590000000000001,0.69989999999999997,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,-21.1,-17.399999999999999,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.740099999999998,2.3828999999999998,0.73480000000000001,0.1108,0.1081,1.1000000000000001E-3,4.0500000000000001E-2,1.41E-2,5.3E-3,1.21E-2,0.67449999999999999,0.17560000000000001,0.7016,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11923.187328,49.92,13.866666666666667,-24.9,-21.3,null,null,null,99.999899999999997," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.734300000000005,2.3877000000000002,0.74119999999999997,0.1148,0.1114,1.1000000000000001E-3,5.1900000000000002E-2,1.7100000000000001E-2,5.8999999999999999E-3,1.12E-2,0.64559999999999995,0.1779,0.70209999999999995,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11932.741164000001,49.96,13.877777777777778,-21.1,-15.3,null,null,null,100.0001," "]
[25,95.704599999999999,2.4051999999999998,0.74529999999999996,0.11600000000000001,0.11219999999999999,1.2999999999999999E-3,5.3999999999999999E-2,1.55E-2,6.0000000000000001E-3,1.2699999999999999E-2,0.65110000000000001,0.17610000000000001,0.70230000000000004,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11932.741164000001,49.96,13.877777777777778,-23.1,-15.4,null,null,0,100,"ОК"]
[26,95.408199999999994,2.6120000000000001,0.81340000000000001,0.12659999999999999,0.12139999999999999,1.2999999999999999E-3,5.9400000000000001E-2,1.7299999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,1.12E-2,0.62309999999999999,0.19939999999999999,0.70499999999999996,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,-20.7,-12.9,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[27,95.4739,2.5908000000000002,0.8034,0.12470000000000001,0.1197,1.4E-3,5.33E-2,1.6500000000000001E-2,5.8999999999999999E-3,1.06E-2,0.60319999999999996,0.19650000000000001,0.70430000000000004,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,-21.2,-15.1,5.0000000000000001E-4,6.9999999999999999E-4,null,99.999899999999982," "]
[28,95.369299999999996,2.6562000000000001,0.82699999999999996,0.12609999999999999,0.12189999999999999,1.4E-3,4.3799999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,5.4999999999999997E-3,1.0800000000000001E-2,0.61560000000000004,0.20630000000000001,0.70499999999999996,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,-20.399999999999999,-12.5,null,null,null,100.00009999999999," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P39/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S39*238.8459","v":9140.6325930000003},38.270000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.630555555555556},{"$f":"V39*238.8459","v":11947.071918000001},50.02,{"$f":"V39/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.1228188501518,34.390888932362458,9.5530247034340157,9103.5421071697729,38.114709556118697,10.587419321144088]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Куп'янського ЛВУМГ                                                                                                                           Зикін М.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                          Носачова Л.М.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                     Пець А.Л."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №618"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківска область","ГРС-1 м.Куп'янськ",38.112260617795862,9102.9571882920081,10.58673906049885]
[null,"ГРС-2 м.Куп'янськ",38.117163747311189,9104.1282806739127,10.588101040919774]
[null,"ГРС смт. Дворічна",38.114413599876357,9103.4714192347092,10.587337111076765]
[null,"ГРС смт. Шевченкове",38.109871289634924,9102.3865070570137,10.586075358231923]
[null,"ГРС смт. Великий Бурлук",38.111668322332193,9102.8157209489218,10.586574533981164]
[null,"ГРС с. Шипувате",38.117832480482541,9104.2880048500847,10.588286800134039]
[null,"ГРС с. Моначинівка",38.114417769761062,9103.4724151945738,10.587338269378073]
[null,"ГРС с. Волохів Яр",38.112195803453268,9102.9417076520185,10.586721056514797]
[null,"АГРС-АГНКС",38.13511642123872,9108.4162032355416,10.593087894788534]
["Луганська область","ГРС смт. Троїцьке",38.114074308874827,9103.390380970086,10.587242863576341]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 618",null,38.114709556118697,9103.542107169771,10.587419321144083]
[]
[]
[]
["Начальник управління Куп'янского ЛВУМГ                                              ",null,null,"Зикін М.В.                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                             ",null,null,"Носачова Л.М."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер провідний з метрології                                               ",null,null,"Пець А.Л."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]